**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accucombimotor – STIHL AK accusysteem** |
|  | **STIHL KMA 80 R** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion  |
| Motorprincipe: | EC-motor, borstelloos |
| Elektrisch/mechanisch vermogen (kW): \* | 1,0/ 0,8 |
| Gewicht (kg): \*\* | 3,4 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | ≤ 90  |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | ≤ 102  |
| Handgreep: | Beugelhandgreep (R)  |
| Trillingen links/rechts (m/s²): \*\*\*\* | ≤ 5,0/ ≤ 3,2 |
| Uitrusting: | 2-traps snelheidsaanpassing met variabele snelheidsregeling; gereedschapsloos verstelbare beugelhandgreep met zachte component, draaibaar ophangoog |
| Compatibele combigereedschappen: | * Zeis FS-KM met maaikop AutoCut C 25-2 of grassnijblad GSB 230-2
* Onkruidknipper RG-KM
* Kantensnijder FCB-KM
* Bladblazer BG-KM
* Veegrol KW-KM
* Borstelrol KB-KM
* Hoogsnoeier HT-KM
* Heggensnoeier HL-KM 0°
* Heggensnoeier HL-KM 145°
* Struiksnoeier FH-KM 145°
* Grondfrees BF-KM
 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* |  |
| * STIHL KMA 80 R (zonder accu):
 | 319,- |
| * STIHL combigereedschappen:
 | 159,- - 669,- |
| Nu verkrijgbaar bij STIHL dealers |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines; \*\* Zonder accu en gereedschap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s² (maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen);

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |
| --- |
| **Accucombimotor – STIHL AK accusysteem** |
|  | **STIHL KMA 80 R** |
| Prestatiewaarden bij gebruik van de accu **AK 30**,bijvoorbeeld dezeis FS-KM met het grassnijblad GSB 230-2: |
| Accuspanning (V): | 36 |
| * Gewicht van de accu (kg):
 | 1.3 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh):
 | 180 |
| * Looptijd van de accuafhankelijk van max./min. niveau (min):
 | 50/ 30 |
| * Laadtijd met lader AL 10180%/ 100% (min):
 | 160/ 205 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* |  |
| * STIHL AK 30 accu
 | 179,00 |
| * STIHL AL 101 lader
 | 49,00 |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines; \*\* Zonder accu en gereedschap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s² (maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen);

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.