|  |
| --- |
| **Koudwater-hogedrukreiniger** |
|  | **STIHL RE 90** |
| Werkdruk (bar): | 10-100 |
| Max. waterdebiet (l/u):  | 520 |
| Min. waterdebiet (l/u): | 350 |
| Netspanning (V/phasen/Hz): | 230 / 1 / ~50 |
| Vermogen (kW): | 1.8 |
| Snelheid (rpm)  | 15.000 |
| Gewicht (kg): | 9.6 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \* | 80 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \* | 88 |
| Wieldiameter (mm): | 145 |
| Lengte slang (m): | 6 |
| Uitrusting: |  Aluminium hogedrukpomp, roterende sproeier,verstelbare vlakstraalsproeier,snelkoppeling met anti-drilfunctie op het pistool, reinigingsmiddelsproeiset,accessoirehouder enkabelhouder op de machine  |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\* | 169 |
| Verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers vanaf januari 2019 |
| Koudwater-hogedrukreiniger |
|  | **STIHL RE 100** | **STIHL RE 110** |
| Werkdruk (bar): | 10-100 | 10-100 |
| Max. waterdebiet (l/u):  | 440 | 440 |
| Min. waterdebiet (l/u):  | 380  | 380  |
| Netspanning (V/phases/Hz): | 230 / 1 / ~50 | 230 / 1 / ~50 |
| Vermogen (kW): | 1,7 | 1,7 |
| Snelheid (rpm): | 2.850 | 2.850 |
| Gewicht (kg): | 16,5 | 17,6 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \* | 67 | 67 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \* | 81 | 81 |
| Wieldiameter (mm): | 150 | 150 |
| Lengte slang (m): | 6 | 7 |
| Uitrusting: | Aluminium hogedrukpomp, inductiemotor, roterende sproeier, verstelbare vlakstraalsproeier; accessoirehouder en kabelhouder op de machine; reinigingsmiddelsproeiset; tweede transportgreep; snelkoppeling met anti-drilfunctie op het pistool  | Zelfde als RE 100, plus snelkoppeling op de hogedrukuitgang; lange sproeier met zachte handgreep; aluminium telescopische handgreep; opbergruimte aan de zijkant met geïntegreerde houders voor sproeiers en voedingskabel en draaibare kabelhaak |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\* | 219 | 269 |
| Verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers vanaf januari 2019 |
| Koudwater-hogedrukreiniger |
|  | **STIHL RE 120** | **STIHL RE 130 PLUS** |
| Werkdruk (bar): | 10-125 | 10-135 |
| Max. waterdebiet (l/u): | 500 | 500 |
| Min. waterdebiet (l/u): | 400 | 420 |
| Netspanning (V/phases/Hz): | 230 / 1 / ~50 | 230 / 1 / ~50 |
| Vermogen (kW): | 2,1 | 2,3 |
| Snelheid (rpm): | 2.850 | 2.850 |
| Gewicht (kg): | 20 | 21.2 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \* | 67 | 72 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \* | 81 | 86 |
| Wieldiameter (mm): | 175 | 175 |
| Lengte slang (m): | 8 | 9 |
| Uitrusting: | zoals RE 110, plus: hogedrukslang met stalen bewapening; doseersysteem voor reinigingsmiddel, tweede transportgreep van aluminium | zoals RE 120, plus: geïntegreerde slanghaspel |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\* | 399 | 539 |
| Verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers vanaf januari 2019 |