|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Koudwater-hogedrukreiniger** | | | | |
|  | | **STIHL RE 90** | | |
| Werkdruk (bar): | | 10-100 | | |
| Max. waterdebiet (l/u): | | 520 | | |
| Min. waterdebiet (l/u): | | 350 | | |
| Netspanning (V/phasen/Hz): | | 230 / 1 / ~50 | | |
| Vermogen (kW): | | 1.8 | | |
| Snelheid (rpm) | | 15.000 | | |
| Gewicht (kg): | | 9.6 | | |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \* | | 80 | | |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \* | | 88 | | |
| Wieldiameter (mm): | | 145 | | |
| Lengte slang (m): | | 6 | | |
| Uitrusting: | | Aluminium hogedrukpomp, roterende sproeier,  verstelbare vlakstraalsproeier,  snelkoppeling met anti-drilfunctie op het pistool, reinigingsmiddelsproeiset,  accessoirehouder en  kabelhouder op de machine | | |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\* | | 169 | | |
| Verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers vanaf januari 2019 | | | | |
| Koudwater-hogedrukreiniger | | | | |
|  | | **STIHL RE 100** | | **STIHL RE 110** | | |
| Werkdruk (bar): | | 10-100 | | 10-100 | | |
| Max. waterdebiet (l/u): | | 440 | | 440 | | |
| Min. waterdebiet (l/u): | | 380 | | 380 | | |
| Netspanning (V/phases/Hz): | | 230 / 1 / ~50 | | 230 / 1 / ~50 | | |
| Vermogen (kW): | | 1,7 | | 1,7 | | |
| Snelheid (rpm): | | 2.850 | | 2.850 | | |
| Gewicht (kg): | | 16,5 | | 17,6 | | |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \* | | 67 | | 67 | | |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \* | | 81 | | 81 | | |
| Wieldiameter (mm): | | 150 | | 150 | | |
| Lengte slang (m): | | 6 | | 7 | | |
| Uitrusting: | | Aluminium hogedrukpomp, inductiemotor, roterende sproeier,  verstelbare vlakstraalsproeier; accessoirehouder en kabelhouder op de machine;  reinigingsmiddelsproeiset; tweede transportgreep; snelkoppeling met anti-drilfunctie op het pistool | | Zelfde als RE 100, plus snelkoppeling op de hogedrukuitgang; lange sproeier met zachte handgreep; aluminium telescopische handgreep; opbergruimte aan de zijkant met geïntegreerde houders voor sproeiers en voedingskabel en draaibare kabelhaak | | |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\* | | 219 | | 269 | | |
| Verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers vanaf januari 2019 | | | | | | |
| Koudwater-hogedrukreiniger | | | | | | |
|  | | **STIHL RE 120** | | | **STIHL RE 130 PLUS** | |
| Werkdruk (bar): | | 10-125 | | | 10-135 | |
| Max. waterdebiet (l/u): | | 500 | | | 500 | |
| Min. waterdebiet (l/u): | | 400 | | | 420 | |
| Netspanning (V/phases/Hz): | | 230 / 1 / ~50 | | | 230 / 1 / ~50 | |
| Vermogen (kW): | | 2,1 | | | 2,3 | |
| Snelheid (rpm): | | 2.850 | | | 2.850 | |
| Gewicht (kg): | | 20 | | | 21.2 | |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \* | | 67 | | | 72 | |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \* | | 81 | | | 86 | |
| Wieldiameter (mm): | | 175 | | | 175 | |
| Lengte slang (m): | | 8 | | | 9 | |
| Uitrusting: | | zoals RE 110, plus:  hogedrukslang met stalen bewapening;  doseersysteem voor reinigingsmiddel, tweede transportgreep van aluminium | | | zoals RE 120, plus: geïntegreerde slanghaspel | |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\* | | 399 | | | 539 | |
| Verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers vanaf januari 2019 | | | | | | |