|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuinfrezen** | | | | | | |
|  | | **MH 445** | | **MH 445 R** | | |
| Werkbreedte (cm): | | 45 | | | | |
| Motortype: | | B&S Serie 550 EX OHV RS | | | | |
| Cilinderinhoud (cm3): | | 140 | | | | |
| Nominaal vermogen [kW/pk]: | | 2,2 / 3,0 | | | | |
| Toerental (rpm): | | 3100 | | | | |
| Doorsnede hakset (cm): | | 30 | | | | |
| Aandrijving: | | 1 V | | 1 V + 1 R | | |
| Gemeten/gegarandeerd geluidsdrukniveau (dB(A)): | | 80 / 93 | | | | |
| Trillingswaarde ahw (m/s2): | | 5,50 | | | | |
| Gewicht van de machine (kg): \* | | 36 | | 37 | | |
| Uitrusting: | | Antivibratiesysteem Centrale verstelling van het stuur Reinigingspositie Wormas | | | | |
| Adviesprijs (euro): \*\* | | 909,00 | | 1 069,00 | | |
| Nu verkrijgbaar bij onze gespecialiseerde dealers | | | | | | |
| Tuinfrezen | | | | | | |
|  | | **MH 560** | | **MH 585** | | **MH 685** |
| Werkbreedte (cm): | | 60 | | 85 | | |
| Motortype: | | Kohler  XT675 OHV SC | | | | Kohler  XT800 OHV SC |
| Cilinderinhoud (cm3): | | 149 | | | | 173 |
| Nominaal vermogen [kW/pk]: | | 2,3 / 3,2 | | | | 2,9 / 3,9 |
| Toerental (rpm): | | 3000 | | | | 3200 |
| Doorsnede hakset (cm): | | 32 | | | | |
| Aandrijving: | | 1 V + 1 R | | | | |
| Gemeten/gegarandeerd geluidsdrukniveau (dB(A)): | | 79 / 93 | | | | 80 / 93 |
| Trillingswaarde ahw (m/s2): | | 5,00 | | | | 6,00 |
| Gewicht van de machine (kg): \* | | 41 | | 44 | | 46 |
| Uitrusting: | | Antivibratiesysteem Centrale verstelling van het stuur Reiningspositie Wormas | | | | |
| Adviesprijs (euro):\*\* | | 1 159,00 | | 1 244,00 | | 1 379,00 |
| Nu verkrijgbaar bij onze gespecialiseerde dealers | | | | | | |