**Données techniques**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nettoyeur à pression sur batterie – Système de batterie AS de STIHL** | |
|  | **STIHL RCA 20** |
| Technologie de batterie : | Lithium-ion |
| Type de moteur : | Moteur universel |
| Pression de travail max. (bar) : | 24 |
| Débit d’eau max. (l/h) : | 230 |
| Hauteur d’aspiration max. (m) : | 1,5 |
| Niveau de pression sonore (db(A)) : \*\*\* | 73 |
| Niveau de puissance sonore (db(A)) : \*\*\* | 86 |
| Poids avec / sans batterie (kg) : | 1,5 / 1,3 |
| Longueur du flexible haute pression (m) : | 5 |
| Équipement : | Embout 4-en-1, rallonge de lance, flexible d’aspiration, réservoir d’eau pliable de 20 litres, kit de pulvérisation de détergent, sac de rangement |
| Performance en cas d’utilisation avec la batterie AS 2 |  |
| Poids de la batterie (kg) : | 0,2 |
| Tension nominale (V) : | 10,8 |
| Énergie de la batterie (Wh) : | 28 |
| Autonomie max. (min) : | 15 |
| Temps de charge avec le chargeur AL 1 80 % / 100 % (min) : | 60 / 80 |
| Prix de vente conseillé (euros) : \*\* |  |
| STIHL RCA 20 (sans batterie ni chargeur) | 169,00 |
| STIHL RCA 20 dans un set avec deux batteries AS 2 et un chargeur AL 1 | 229,00 |
| Batterie STIHL AS 2 : | 42,00 |
| Chargeur STIHL AL 1 : | 42,00 |
| Disponible chez votre revendeur STIHL local | |

\* Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 3 dB(A), \*\* Prix de vente conseillé pour la Belgique, toujours TVA de 21 % incluse.