**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accuhogedrukreiniger – accusysteem STIHL AP** |
|  | **STIHL REA 100 PLUS** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion  |
| Motortype: | EC-motor, borstelloos |
| Maximale druk (bar): | 150 |
| Werkdruk (bar): | 125 |
| Max. waterdebiet (l/u): | 300 |
| Min. waterdebiet (l/u): | 270 |
| Max. watertoevoertemperatuur (° C):  | 40 |
| Gewicht (kg): \* | 6,7 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\* | 75 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\* | 89 |
| Trillingswaarde (m/s²): \*\*\* | 2,0 |
| Lengte slang (m): | 6 |
| Uitrusting: | Aluminium hogedrukpomp met RVS zuigers, 3-in-1-sproeikop, traploze drukinstelling, snelkoppeling met anti-draaisysteem, slanghaspel, accessoire-opbergmogelijkheid op het toestel, aanzuigfunctie met zuigslang (0,5 m) |
| Accessoires: | Transportwagen met afneembare 20-liter watertank |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\* |  |
| * STIHL REA 100 PLUS (zonder accu en lader):
 | 349,00 |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer |

\* Gewicht gebruiksklaar; \*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 1,5 m/s²;
\*\*\*\* Adviesprijs van de fabrikant inclusief 21% btw.

|  |
| --- |
| **Accuhogedrukreiniger – accusysteem STIHL AP** |
|  | **STIHL REA 100 PLUS** |
| Prestatievermogen bij gebruik met de accu **AP 300 S**  |
| * Nominale spanning (V):
 | 36 |
| * Accugewicht (kg):
 | 1,8 |
| * Accu-energie (Wh):
 | 281 |
| * Max. accubereik (min)/ looptijd (min):
 | 245 |
| * Oplaadtijd met lader AL 301 80 % / 100 % (min):
 | 55 / 80 |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\* |  |
| * STIHL AP 300 S accu
 | 369,00 |
| * STIHL AL 301 lader
 | 109,00 |

\* Gewicht gebruiksklaar; \*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 1,5 m/s²;
\*\*\*\* Adviesprijs van de fabrikant inclusief 21% btw.