**Een inloopdouche betegeld in recordtijd**

**In één maand tijd een kamer van 7,5 m² omtoveren in een moderne badkamer: dat is de uitdaging die meneer Halama in zijn huis in Rijsel aanging. Dankzij het JACKOBOARD®-concept van Jackon Insulation is het mogelijk om een complete, moderne badkamer te creëren met een eenvoudige, snelle en volledig waterdichte uitvoering. Ontdek de te volgen procedure.**

**Een ambitieuze eigenaar**

Meneer Halama, eigenaar van een huis in Rijsel, wilde van een kamer een moderne badkamer maken. “Op een oppervlakte van 7,5 m² wilde ik een inloopdouche, een bad, een wastafel, een hangtoilet en een opbergkast installeren”, legt meneer Halama uit. Zijn eis: de hoogte van de douchebak moest zeer beperkt zijn om een perfect moderne, toegankelijke douche te creëren zonder trede. “De uitdaging van deze werf was vooral de strakke timing van de werkzaamheden. De volledige renovatie van het huis met een oppervlakte van 110m2 moest rond zijn in één maand tijd”, zegt de eigenaar.

**Gekozen voor kwaliteitsmaterialen**

Voor het hele ontwerp van de badkamer werd gekozen voor JACKOBOARD®: een bouwproces met platen ontwikkeld door JACKON Insulation. De wand tussen de douche en het toilet alsook de bekleding van de badkuip en de wastafel zijn gemaakt met dit innovatieve systeem. De bijzonder lichte en waterafstotende platen in geëxtrudeerd polystyreenhardschuim (XPS) garanderen de waterdichtheid van de douche, de vloer en de wanden. Voorafgaand aan het betegelen werden alle voegen afgedekt met een JACKOBOARD®-afdichtband om te voorkomen dat er water binnendringt. De vloer, die voordien een parketvloer was, werd ook versterkt met JACKOBOARD®-bouwplaten van 1 cm dik. Voor de afwerking werd gekozen voor een natuurlijke antraciettegel.

In het hangtoilet werd de JACKOBOARD® Sabo-montageset geïnstalleerd, waarmee alle wc-elementen snel en eenvoudig zijn afgewerkt. Het 2-delige speciale element van 2 cm dik geëxtrudeerd polystyreenhardschuim is een groot pluspunt, omdat het voorzien is van uitgefreesde boringen geschikt voor alle gangbare toiletaansluitingen. Bovendien is het systeem extreem drukbestendig en het kan onmiddellijk betegeld worden dankzij de gemodificeerde mortellaag aan beide zijden.

**Een kant-en-klare douchebak**

Voor de inloopdouche werd gekozen voor een douchebak in geëxtrudeerd polystyreenhardschuim van 120 x 90 cm, die stabiel en waterdicht is en voorzien is van een afschot om elk risico op waterschade te vermijden. “Het voordeel van de JACKOBOARD® Aqua Cera Premium is dat het niet langer nodig is om de afmetingen te nemen en de tegels te snijden aangezien deze kant-en-klaar worden geleverd op de exacte afmetingen van de douchebak”, bevestigt meneer Halama.“De verschillende tegels moesten enkel nog op de douchebak met de lijmmortel gelijmd worden.” Bovendien beperkt de JACKOBOARD® Aqua Cera Premium douchebak, die ontworpen is voor zowel nieuwbouw als renovatie, het gebruik van voegen tot een minimum. Een systeem met afdichtband bestendigt namelijk de installatie door waterinfiltratie te voorkomen tussen de douchebak, de wanden en de vloer.

De eigenaar kon zijn doucheruimte tot in het kleinste detail personaliseren, dankzij een ruime keuze aan kleuren en aan materialen gaande van tegels tot natuursteen. “Ik ging uiteindelijk voor tegels in antracietkleurig natuursteen. Het zijn dezelfde tegels als de badkamervloer om een perfecte harmonie te creëren in de nieuwe ruimte", legt meneer Halama uit.

**De voordelen van de douchebak**

- Extra dunne platen van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een gemodificeerde mortellaag aan beide zijden en een inbegrepen waterdichte frame

- Bijzonder licht en hoge druksterkte (> 300 kPa)

- Volledige waterdichtheid

- Inloopinstallatie dankzij de geringe dikte

- Ruime keuze afmetingen voor de douchebakken: 900 x 900, 1200 x 900 en 1400 x 900 mm (versie JACKOBOARD® Aqua met vloerputje), 1400 x 900 en 1800 x 900 mm (versie JACKOBOARD® Aqua Line pro met douchegoot), en alle afmetingen en formaten op maat.

Voor meer informatie over de JACKOBOARD® producten, zie

www.jackon-insulation.be.

**** 

JACKON Insulation biedt 8 afwerkingen met design vloertegels.

***Over JACKON Isolatie:***

*Als producent van hoogwaardig isolatiemateriaal en bouwplaten in geëxtrudeerd polystyreenhardschuim (XPS) kent JACKON Insulation GmbH al meer dan 30 jaar een groot succes op de nationale en internationale markt. Met meer dan 300 medewerkers beheert het bedrijf naast de twee vestigingen in Duitsland ook dochterondernemingen in België, Frankrijk en Zwitserland. Dankzij de ontwikkeling van innovatieve materialen zoals het JACKODUR®-isolatiemateriaal en de JACKOBOARD®-bouwplaten is JACKON Insulation GmbH een vaste waarde in een zeer concurrerende markt en is nu een van de meest innovatieve bedrijven in de sector. Voor meer informatie kunt u terecht op* [*www.jackon-insulation.be*](http://www.jackon-insulation.be)*.*