**Caractéristiques techniques**

|  |
| --- |
| **Coupe-bordure sur batterie – Système STIHL AK sur batterie**  |
|  | **FSA 80** | **FSA 80 R** |
| Technologie sur batterie : | Lithium-ion |
| Type de moteur : | Moteur EC |
| Poids : \* | 4,5 | 4,3 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) : \*\* | 81 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : \*\* | 96 |
| Niveau de vibration gauche / droite (m/s²) : \*\*\* | 2.4 / 1,4 | 5.2/2,9 |
| Type de poignée : | Poignée à deux mains | Poignée en étrier (R) |
| Système de coupe standard :  | Couteau à herbe STIHLGSB 230-2 | Tête faucheuse STIHL avec fil de coupe AutoCut C 27-2 |
| Diamètre de coupe (mm) :- avec le couteau à herbe : - avec le fil de coupe : | 230380 |
| Équipement : | Poignée à deux mains ajustable sans outil avec caoutchouc souple | Poignée en étrier ajustable sans outil avec caoutchouc souple |
|  | Réglage de la vitesse sur deux niveaux, verrouillage latéral de la gâchette, reconnaissance automatique des outils, œillet de suspension, protection universelle  |
| Prix Revendeur conseillé (euros) : \*\*\*\** Coupe-bordure sur batterie, sans batterie ni chargeur
 | 359,- | 339,- |
| * Coupe-bordure sur batterie avec batterie AK 30 et chargeur AL 101
 | 529,- | 509,- |
| Disponible maintenant auprès de nos revendeurs spécialisés  |

\* Sans batterie ni outil de coupe \*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,0 dB(A),
\*\*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s ;
\*\*\*\* Prix Revendeur conseillé par le fabricant, TVA 19 % incluse.

|  |
| --- |
| **Coupe-bordure sur batterie – Système STIHL AK sur batterie** |
|  | **STIHL FSA 80** | **FSA 80 R** |
| Niveau de performance avec la **batterie AK 30**  |
| * Voltage (V) :
 | 36 |
| * Poids (kg) :
 | 1,3 |
| * Énergie (Wh) :
 | 180 |
| * Type de batterie avec le fil de coupe / couteau en métal (min) :
 | 30 / 60 |
| * Durée de charge avec le chargeur AL 101 80 % / 100 % (min) :
 | 160 / 205 |
| Prix Revendeur conseillé (euros) : \*\*\*\** Batterie STIHL AK 30
 | 179,00 |
| * Chargeur STIHL AL 101
 | 49,00 |

\* Sans batterie ni outil de coupe \*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,0 dB(A),
\*\*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s ;
\*\*\*\* Prix Revendeur conseillé par le fabricant, TVA 19 % incluse