**Torres EVX Technische gegevens**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Motor** | | | | **Elektrische motor** |
| **Aandrijfwielen** | | | | **2WD** |
| **Transmissie** | | | | **1AT** |
| Buitenafmeting | Totale lengte | | mm | 4,715 |
| Totale breedte | | mm | 1,890 |
| Totale hoogte | | mm | 1.715 (1.725 met dakdrager) |
| Wielbasis | | mm | 2,680 |
| Loopvlak | Voor | mm | 1,620 |
| Achter | mm | 1,640 |
| Overstek | Voor | mm | 930 |
| Achter | mm | 1,105 |
| Benaderingshoek | | graad | 18.3 |
| Vertrekhoek | | graad | 20.8 |
| Hellingshoek | | graad | 15.3 |
| Minimale bodemvrijheid | | mm | 169 |
| Minimale draaicirkel | | m | 5.42 |
| Gewicht | Bruto voertuiggewicht | | kg | 2,410 |
| Gewicht stoeprand | | kg | 1,915 |
| Bruto aanhangergewicht | Geremd | kg | 1,500 |
| Ongeremd | kg | 500 |
| Elektrische motor | Elektrische motor | | - | Interne synchrone motor met permanente magneet |
| Max. vermogen | | kW | 152.2 |
| ps | 206.9 |
| Max. koppel | | Nm | 339 |
| kg.m | 34.6 |
| Prestaties | Acceleratie van 0 tot 100 km/u | | sec | 8.11 |
| Max. snelheid | | km/h | 175 |
| Batterij | Batterij | | - | Lithium-ijzerfosfaat (LifeP0 )4 |
| Standaard oplaadtijd (0 tot 100%) | | - | Drie fase : 30u (IC-CPD, 2kW)  9u (11kW) |
| Snelle oplaadtijd (10% tot 80%) | | - | 300kW: 37min  100kW: 42min |
| Stroomvoorziening boordlader | | kW | 10.5 |
| Capaciteit | | kWh | 73.4 |
| Accuspanning | | Volt | 390.4 |
| Energieverbruik | Elektrisch energieverbruik | | Wh/km | 135,5 : Stad  186,5 : Gecombineerd |
| Elektrisch bereik | | km | 462 |
| Elektrisch bereik stad | | km | 635 |

\* Het energieverbruik is afhankelijk van de snelheid, rijstijl, het klimaat en de routeomstandigheden.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen enigszins afwijken door regionale certificeringsvereisten of verkoopspecificaties.

\* Het opgegeven energieverbruik is bepaald volgens de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP).