**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accudrukreiniger – STIHL AS accusysteem** |
|  | **STIHL RCA 20** |
| Accutechnologie:  | Lithium-ion |
| Motortype: | Universele motor |
| Max. werkdruk (bar):  | 24 |
| Max. waterdebiet (l/h):  | 230 |
| Max. aanzuighoogte (m): | 1,5 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 73 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 86 |
| Gewicht met / zonder accu (kg): | 1,5 / 1,3 |
| Lengte hogedrukslang (m): | 5 |
| Uitrusting: | 4-in-1 sproeier, spuitlans, zuigslang, opvouwbare watertank 20 liter, sproeiset voor reinigingsmiddel, draagtas |
| Prestatievermogen bij gebruik met de accu AS 2 |  |
| Gewicht accu (kg): | 0,2 |
| Nominale spanning (V): | 10,8 |
| Accu-energie (Wh): | 28 |
| Max. looptijd (min): | 15 |
| Oplaadtijd met lader AL 180% / 100% (min): | 60 / 80 |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\* |  |
| STIHL RCA 20 (zonder accu en lader) | 169,00 |
| STIHL RCA 20 in een set met 2x accu AS 2 en lader AL 1  | 229,00 |
| STIHL AS 2 accu: | 42,00 |
| STIHL AL 1 lader: | 42,00 |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer |

\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 3 dB(A), \*\* Aanbevolen verkoopprijs voor België telkens incl. 21% btw.