**Caractéristiques techniques**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Débroussailleuse sur batterie – Système STIHL AP sur batterie** | | |
|  | **FSA 120** | **FSA 120 R** |
| Technologie sur batterie : | Lithium-ion | |
| Type de moteur : | Moteur EC, sans balai | |
| Puissance électrique / mécanique (kW) : \* | 1,0 / 0,8 | |
| Poids (kg) : \*\* | 4,5 | 4,3 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) : \*\*\* | 81 | |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) : \*\*\* | 96 | |
| Type de poignée : | Poignée à deux mains (Guidon) | Poignée en étrier (R) |
| Niveau de vibrations gauche / droite (m/s²) : \*\*\*\* | 3,3 / 2,1 | 5,8 / 2,8 |
| Outil de coupe standard : | Couteau à herbe  STIHL  GSB 230-2 | Tête avec fil de coupe  STIHL  AutoCut C 27-2 |
| Diamètre de coupe (mm) : - avec couteau à herbe :  - avec fil de coupe : | 230 380 | |
| Équipement : | Poignée à deux mains ajustable sans outil, avec revêtement en caoutchouc souple | Poignée en étrier ajustable sans outil, avec revêtement en caoutchouc souple |
|  | Variateur à deux niveaux de vitesse, verrouillage latéral de la gâchette, reconnaissance automatique des outils, œillet de suspension, protection universelle | |
| Prix Revendeur conseillé (en euros) : \*\*\*\*\* | 449,- | 429,- |
| Disponible maintenant auprès de nos revendeurs spécialisés | | |

\* Performance mécanique par rapport aux modèles thermiques ; \*\* Sans batterie ni outil de coupe ;

\*\*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 dB(A), Valeur maximale des outils de la série CombiSystème ;

\*\*\*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s² (valeur maximale des outils de la série CombiSystème) ;

\*\*\*\*\* Prix Revendeur conseillé par le fabricant, TVA 21 % incluse.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Débroussailleuse sur batterie – Système STIHL AP sur batterie** | | |
|  | **FSA 120** | **FSA 120 R** |
| Valeurs de performance avec la batterie **AP 300 S :** | | |
| * Voltage (V) : | 36 | |
| * Énergie (Wh) : | 281 | |
| * Poids (kg) : | 1,8 | |
| * Autonomie de la batterie avec la tête de fil de coupe / couteau métallique (min) : | 45 / 100 | |
| * Durée de charge avec le chargeur AL 500  80 % / 100 % (min) : | 30 / 45 | |
| Prix Revendeur conseillé (en euros) : \*\*\*\*\* |  | |
| * Batterie STIHL AP 300 S | 39,- | |
| * Chargeur STIHL AL 500 | 169,- | |

\* Performance mécanique par rapport aux modèles thermiques ; \*\* Sans batterie ni outil de coupe ;

\*\*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 dB(A), Valeur maximale des outils de la série CombiSystème ;

\*\*\*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s² (valeur maximale des outils de la série CombiSystème) ;

\*\*\*\*\* Prix Revendeur conseillé par le fabricant, TVA 21 % incluse.