

**PERSINFORMATIE**

Datum: September 2016

**Autosalon van Parijs 2016**

**STAND: 508**

**HET SSANGYONG-GAMMA**

1. **Tivoli**
2. **XLV**
3. **Nieuwe Korando**
4. **Rexton W**
5. **Nieuwe Rodius**
6. **Actyon Sports**

※ De uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

***1) Tivoli***

**■ UITRUSTING**

**Mechaniek**

- 128 pk sterke 1.6 e-XGi160-benzinemotor

- 115 pk sterke 1.6 e-XDi160-dieselmotor met CO2- en roetfilter (CDPF)

- Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus

- Handgeschakelde zesversnellingsbak met schakelindicator

- Zestrapsautomaat met manuele schakelfunctie

- McPherson-voorwielophanging

- Achterwielophanging met torsieas

- Multi-link achterwielophanging (bij actief AWD-systeem)

- Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

- Spanningsstabilisator

- Brandstoftank van 47 liter

- Smart Steer-stuursysteem (modi normaal, comfort en sport)

- Stop-startsysteem 'Idle stop & go' (ISG) bij handgeschakelde transmissie

**Zitplaatsen**

- 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

- 60/40 neerklapbare achterbank met neerklapbare centrale armsteun met bekerhouder

- Lederen bekleding (interieurkleur zwart, rood, beige), achterbank met neerklapbare centrale armsteun

- Bekleding in een combinatie van thermoplastisch polyurethaan en stof

- Geweven stoffen bekleding

- Geventileerde bestuurdersstoel

- Verwarmbare voorstoelen

- Verstelbare hoofdsteunen vooraan

- Over 32,5° verstelbare achterbank

**Klimaatregeling**

- Volautomatische airconditioning met twee zones, temperatuursensor en digitale weergave

- Manuele airconditioning met maximale aircofunctie

- Verwarmingskanaal naar achterbank om de klimaatregeling in heel de auto te optimaliseren

- Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

**Stijl en afwerking**

- Pianozwart radiatorrooster

- Heldere chroomstrips op gordellijn en rand van motorkap

- Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten

- Donker getinte ruiten in achterdeuren en achterklep

- Gestileerde dakrails

- Sportieve achterspoiler met hoog gemonteerd ledremlicht

- 18" lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R - diamond cut of zwart

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 205/60R

- 16” stalen velgen met bandenmaat 205/60R

- Bandenherstelkit

- Noodreservewiel 125/80 R16

- Lederomrand stuurwiel

- Stuurwiel in urethaan

- Zilverkleurige accenten op het instrumentenpaneel indien beige of zwart interieur

- Zilverkleurige en rode accenten op het instrumentenpaneel indien rood interieur

- Vloermatten

- In de hoogte verstelbare koplampen

- In de hoogte verstelbare xenonkoplampen

- Leddagverlichting

- Gecombineerde achterlichtblokken met ledrichtingaanwijzers en -remlichten

- Tweekleurige sierstrips onderaan

- Buitendeurgrepen in koetswerkkleur

- Hybride ruitenwisserbladen

- Verchroomde deurgrepen in het interieur

- Roestvrijstalen drempelbeschermers in de voordeuren

- Tweekleurige speciale koetswerkafwerking (optie)

- Sfeerverlichting op deurbekleding en centraal dashboard

**Gebruiksgemak**

- Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren

- Klassiek instrumentenbord (standaard)

- Zijdelingse ledrichtingaanwijzers op de buitenspiegels

- Zijdelingse ledrichtingaanwijzers op de spatborden (standaard)

- Elektronische snelheidsregelaar

- 2DIN-audiosysteem met mp3-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)

- 7"-hogeresolutiescherm met aanraakbediening, audiostreaming en link naar parkeercamera en smartphone

- TomTom-navigatiesysteem met weergave van parkeercamera op het 7”-scherm, audiostreaming, iPod/iPhone-aansluiting en verkeersinformatie (gratis TMC, enkel in Europa)

- USB-poort, AUX-ingang en HDMI-poort

- Handsfree Bluetooth-systeem

- Dakantenne

- Richtingaanwijzers met tiptoetsbediening (3x knipperen)

- Verwarmbare achterruit met ontdooitimer om te activeren voor de motor wordt gestart

- Elektrisch veiligheidszonnedak (schuiven en kantelen) en zonnescherm

- Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurdersstoel

- Inklapbare sleutel met paniekalarm

- Centrale vergrendeling met afstandsbediening

- Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot

- Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank

- Audiobediening op het stuurwiel

- Boordcomputer met buitentemperatuurweergave

- 12V-gelijkstroomaansluitingen onder het instrumentenbord

- Buitenspiegels – elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar

- Automatische koplampen en ruitenwissers

- Groot centraal opbergvak

- Verplaatsbare asbak

- Digitale klok

- Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep

- Handgreep op de achterklep voor meer sluitgemak

- Bekerhouders – voor en achter bij luxestoelen

- Zonneschermen met verlichte make-upspiegels

- Bagageafdekking en veiligheidsnet

- In de hoogte verstelbare bagageafdekking en zijafdekking voor bagage

- Gereedschapskoffer in bagageruimte

- Elektronisch bediende achterklep

- Telescopisch en kantelbaar stuurwiel

- Verwarmbaar stuurwiel

**Veiligheid**

- Zelfdragende koetswerkstructuur, bestaande uit 40 procent geavanceerd hoogwaardig staal en 10 versterkte zones om de impact van botsingen te minimaliseren..

- Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen

- Zeven airbags: frontale airbags voor bestuurder en passagier, gordijnairbags voorin en achterin, laterale airbags voorin en een knieairbag voor de bestuurder

- Gordels met krachtbegrenzers en dubbele voorspanners

- Uitschakelbare passagiersairbag (aan-uitknop)

- Parkeersensoren achteraan

- Parkeersensoren vooraan

- Autonome noodremhulp (AEBS)

- Forward Collision Warning (FCW)

- Rijstrookwaarschuwing (LDWS)

- Rijstrookassistent (LKAS)

- Grootlichtassistent (HBA)

- Verkeersbordenherkenning (TSR) – Enkel EU

- Vierkanaals antiblokkeerremsysteem (ABS)

- Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met hydraulische remhulp (HBA), vertrekhulp voor hellingen (HSA) en actieve koprolbescherming (ARP)

- Noodstopsignaal (automatische activering van de waarschuwingsknipperlichten bij noodstops)

- Geventileerde schijfremmen vooraan

- Schijfremmen achteraan

- Hoffelijkheidsverlichting op de deuren

- Antidiefstalsysteem met startonderbreking

- Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie

- Manuele parkeerrem

- Kinderslot

- Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling

- Snelheidsafhankelijke gordelwaarschuwing vooraan en achteraan

- Driepuntsgordels achteraan

- Nieuwe Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Elektrochromatische binnenspiegel

- Bandenspanningscontrole (TPMS)

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | | Benzine | | | Diesel | | | |
| Aangedreven wielen | | | | | 2WD | | AWD | 2WD | | AWD | |
| Transmissie | | | | | 6 Man. | 6 Aut. | 6 Aut. | 6 Man. | 6 Aut. | 6 Man. | 6 Aut. |
| Afmetingen | Totale lengte | | | mm | 4.202 | | | 4.202 | | | |
| Totale breedte | | | mm | 1.798 | | | 1.798 | | | |
| Totale hoogte | | | mm | 1.590 (1.600: inclusief dakimperiaal) | | | 1.590 (1.600: inclusief dakimperiaal) | | | |
| Wielbasis | | | mm | 2.600 | | | 2.600 | | | |
| Spoorbreedte | | Vooraan | mm | 1.555 | | | 1.555 | | | |
| Achter | mm | 1.555 | | | 1.555 | | | |
| Overhang | | Vooraan | mm | 865 | | | 865 | | | |
| Achteraan | mm | 737 | | | 737 | | | |
| Oprijhoek | | | graden | 20,5 | | | 20,5 | | | |
| Afrijhoek | | | graden | 28,0 | | | 28,0 | | | |
| Overschrijdingshoek | | | graden | 17,0 | | | 17,0 | | | |
| Min. bodemvrijheid | | | mm | 167 | | | 167 | | | |
| Draaicirkel (straal) | | | m | 5,3 | | | 5,3 | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | | kg | 1.810 | | 1.900 | 1.920 | | 2.010 | |
| Rijklaar gewicht | | | kg | 1.270/1.343 | 1.300/1.363 | 1.400/1.463 | 1.355/1.422 | 1.390/1.453 | 1.455/1.522 | 1.480/1.543 |
| Bruto trailer  gewicht | Geremd | | kg | 1.000 | | | 1.500 | | | |
| Ongeremd | | kg | 500 | | | 500 | | | |
| Motor | Brandstof | | | - | Benzine | | | Diesel | | | |
| Brandstoftank | | | L | 47 | | | 47 | | | |
| Bagageruimte | | | cm³ | 1.597 | | | 1.597 | | | |
| Boring x slag | | | mm | 76 x 88 | | | 76 x 88 | | | |
| Compressieverhouding | | | - | 10,5: 1 | | | 15,5: 1 | | | |
| Aantal cilinders | | | - | 4 in lijn | | | 4 in lijn | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | | kW/t/min | 94,1 / 6 .000 | | | 84,6 / 3.400~4.000 | | | |
| Pk/t/min | 128 / 6.000 | | | 115 / 3.400~4.000 | | | |
| Max. koppel | | | Nm/t/min | 160 / 4.600 | | | 300 / 1.500~2.500 | | | |
| kg.m/  t/min | 16,3 / 4.600 | | | 30,6 / 1.500~2.500 | | | |
| Topsnelheid | | | km/u | 181 | 175 | 181 | 175 | 172 | 175 | 172 |
| Brandstof  Verbruik | CO2 (gemengde cyclus) | | | g/km | 154 (149\*) | 167 | 162  (157\*) | 113 (109\*) | 146 | 123 (119\*) | 156 |
| Gecombineerd | | | l/100 km | 6,6 (6,4\*) | 7,2 | 7,0  (6,8\*) | 4,3 (4,2\*) | 5,5 | 4,7 (4,5\*) | 5,9 |
| In de stad | | | l/100 km | 8,6 (8,2\*) | 9,8 | 9,1  (8,6\*) | 5,1 (4,8\*) | 7,4 | 5,5 (5,1\*) | 7,8 |
| Buiten de stad | | | l/100 km | 5,5 (5,4\*) | 5,7 | 5,8  (5,7\*) | 3,9 (3,8\*) | 4,5 | 4,2 (4,2\*) | 4,9 |

\* Cijfers met stop-startsysteem ISG (Idle Stop and Go system)

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijstijl van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

\* De benzine- en dieselcijfers zijn gebaseerd op de Euro 6-norm.

\* Ophanging: 2WD met torsiestang, AWD met Multi-Link

***2) XLV***

**■ UITRUSTING**

**Mechaniek**

- 128 pk sterke 1.6 e-XGi160-benzinemotor

- 115 pk sterke 1.6 e-XDi160-dieselmotor met gekatalyseerde roetfilter (CDPF)

- Handgeschakelde zesversnellingsbak met schakelindicator

- Zestrapsautomaat van Aisin met manuele schakelfunctie

- Intelligente vierwielaandrijving met LOCK-modus

- McPherson-voorwielophanging

- Achterwielophanging met torsieas

- Multi-link achterwielophanging (bij Intelligent AWD-systeem)

- Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

- Spanningsstabilisator

- Brandstoftank van 47 liter

- Smart Steer-stuursysteem (modi normaal, comfort en sport)

- Stop-startsysteem 'Idle stop & go' (ISG) bij handgeschakelde transmissie

**Zitplaatsen**

- 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

- 60/40 neerklapbare achterbank met neerklapbare centrale armsteun met bekerhouder

- Lederen bekleding (interieurkleur Zwart, Rood, Beige), achterbank met neerklapbare centrale armsteun

- Bekleding in thermoplastisch polyurethaan met Geonic-print

- Stoffen bekleding

- Geventileerde voorstoelen

- Verwarmbare voor- en achterstoelen

- Verstelbare hoofdsteunen vooraan

- Over 32,5° verstelbare achterbank

**Klimaatregeling**

- Volautomatische airconditioning met twee zones, temperatuursensor en digitale weergave

- Manuele airconditioning

- Verwarmingskanaal naar achterbank om de klimaatregeling in heel de auto te optimaliseren

- Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

**Stijl en afwerking**

- Pianozwart radiatorrooster

- Glanzende chroomlijsten

- Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten

- Donker getinte ruiten in achterdeuren en achterklep

- Gestileerde dakrails

- Achterspoiler met hoog gemonteerd ledremlicht

- 18" lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R - diamond cut of zwart

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 205/60R

- 16” stalen velgen met bandenmaat 205/60R

- Bandenherstelkit

- Noodreservewiel 125/80 R16

- Lederomrand stuurwiel

- Stuurwiel in urethaan

- Titaniumkleurige accenten op het instrumentenpaneel indien beige of zwart interieur

- Titaniumkleurige en rode accenten op het instrumentenpaneel indien rood interieur

- Gebreide hemelbekleding

- Vloermatten

- In de hoogte verstelbare koplampen

- In de hoogte verstelbare xenonkoplampen

- Leddagverlichting

- Gecombineerde achterlichtblokken met ledrichtingaanwijzers en -remlichten

- Tweekleurige sierstrips onderaan

- Buitendeurgrepen in koetswerkkleur

- Hybride ruitenwisserbladen

- Verchroomde deurgrepen in het interieur

- Roestvrijstalen drempelbeschermers in de voordeuren

- Tweekleurige speciale koetswerkafwerking voor alle koetswerkkleuren

- Sfeerverlichting op deurbekleding en centraal dashboard

**Gebruiksgemak**

- Smart-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren

- Klassiek instrumentenbord (standaard)

- Zijdelingse ledrichtingaanwijzers op de buitenspiegels

- Zijdelingse ledrichtingaanwijzers op de spatborden (standaard)

- Elektronische snelheidsregelaar

- 2DIN-audiosysteem met mp3-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)

- 7”-hogeresolutiescherm met aanraakbediening, audiostreaming vanaf smartphones enz. en weergave van de parkeercamerabeelden

- TomTom-navigatiesysteem met weergave van parkeercamera op het 7”-scherm, audiostreaming, iPod/iPhone-aansluiting en verkeersinformatie (gratis TMC, enkel in Europa)

- USB-poort, AUX-ingang en HDMI-poort

- Handsfree Bluetooth-systeem

- Dakantenne

- Richtingaanwijzers met tiptoetsbediening (3x knipperen)

- Verwarmbare achterruit met ontdooitimer om te activeren voor de motor wordt gestart

- Elektrisch schuif- en kanteldak met klembeveiliging en zonnescherm

- Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurdersstoel

- Inklapbare sleutel met paniekalarm

- Centrale vergrendeling met afstandsbediening

- Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot

- Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank

- Audiobediening op het stuurwiel

- Boordcomputer met buitentemperatuurweergave

- 12V-gelijkstroomaansluitingen onder het instrumentenbord

- Buitenspiegels – elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

- Automatische koplampen en ruitenwissers

- Groot centraal opbergvak

- Verplaatsbare asbak

- Digitale klok

- Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep

- Handgreep op de achterklep voor meer sluitgemak

- Bekerhouders – voor en achter bij luxestoelen

- Zonneschermen met verlichte make-upspiegels

- Bagageafdekking en veiligheidsnet

- Omvormer 220V/110V in de koffer

- Gereedschapskoffer in bagageruimte

- Elektronisch bediende achterklep

- Koffervloer in twee niveaus

- Telescopisch en kantelbaar stuurwiel

- Verwarmbaar stuurwiel

**Veiligheid**

- Zelfdragende koetswerkstructuur, bestaande uit 38,5 procent geavanceerd hoogwaardig staal en 10 versterkte zones om de impact van botsingen te minimaliseren..

- Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen

- Zeven airbags: frontale airbags voor bestuurder en passagier, gordijnairbags voorin en achterin, laterale airbags voorin en een knieairbag voor de bestuurder

- Gordels met krachtbegrenzers en dubbele voorspanners

- Uitschakelbare passagiersairbag (aan-uitknop)

- Parkeersensoren achteraan

- Parkeersensoren vooraan

- Autonome noodremhulp (AEBS)

- Forward Collision Warning (FCW)

- Rijstrookwaarschuwing (LDWS)

- Rijstrookassistent (LKAS)

- Grootlichtassistent (HBA)

- Verkeersbordenherkenning (TSR) – Enkel EU

- Vierkanaals antiblokkeerremsysteem (ABS)

- Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met hydraulische remhulp (HBA), vertrekhulp voor hellingen (HSA) en actieve koprolbescherming (ARP)

- Noodstopsignaal (automatische activering van de waarschuwingsknipperlichten bij noodstops)

- Geventileerde schijfremmen vooraan

- Schijfremmen achteraan

- Hoffelijkheidsverlichting op de deuren

- Antidiefstalsysteem met startonderbreking

- Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie

- Manuele parkeerrem

- Kinderslot

- Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling

- Snelheidsafhankelijke gordelwaarschuwing vooraan en achteraan

- Driepuntsgordels achteraan

- Nieuwe Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Elektrochromatische binnenspiegel

- Bandenspanningscontrole (TPMS)

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | Benzine | | | Diesel | | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | AWD | 2WD | | AWD | |
| Transmissie | | | | 6 Man. | 6 Aut. | 6 Aut. | 6 Man. | 6 Aut. | 6 Man. | 6 Aut. |
| Afmetingen | Totale lengte | | mm | 4.440 | | | 4.440 | | | |
| Totale breedte | | mm | 1.798 | | | 1.798 | | | |
| Totale hoogte | | mm | 1.605 (1.635: inclusief dakimperiaal) | | | 1.605 (1.635: inclusief dakimperiaal) | | | |
| Wielbasis | | mm | 2.600 | | | 2.600 | | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.555 (1.550: 18") | | | 1.555 (1.550: 18") | | | |
| Achteraan | mm | 1.555 (1.550: 18") | | | 1.555 (1.550: 18") | | | |
| Overhang | Vooraan | mm | 865 | | | 865 | | | |
| Achteraan | mm | 975 | | | 975 | | | |
| Oprijhoek | | graden | 20,0 | | | 20,0 | | | |
| Afrijhoek | | graden | 20,8 | | | 20,8 | | | |
| Overschrijdingshoek | | graden | 17,0 | | | 17,0 | | | |
| Min. bodemvrijheid | | mm | 167 | | | 167 | | | |
| Draaicirkel (straal) | | m | 5,3 | | | 5,3 | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | kg | 1.870 | | 1.950 | 1.970 | | 2.060 | |
| Rijklaar gewicht | | kg | 1.315/1.388 | 1.345/1.409 | 1.450/1.514 | 1.405/1.472 | 1.425/1.489 | 1.505/1.572 | 1.535/1.599 |
| Bruto trailer  gewicht | Geremd | kg | 1.000 | | | 1.500 | | | |
| Ongeremd | kg | 500 | | | 500 | | | |
| Motor | Brandstof | | - | Benzine | | | Diesel | | | |
| Brandstoftank | | L | 47 | | | 47 | | | |
| Bagageruimte | | cm³ | 1.597 | | | 1.597 | | | |
| Boring x slag | | mm | 76 x 88 | | | 76 x 88 | | | |
| Compressieverhouding | | - | 10,5: 1 | | | 15,5: 1 | | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | | 4 in lijn | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 94,1 / 6.000 | | | 84,6 / 3.400~4.000 | | | |
| Pk/t/min | 128 / 6.000 | | | 115 / 3.400~4.000 | | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 160 / 4.600 | | | 300 / 1.500~2.500 | | | |
| (kg.m / t/min) | 16,3 / 4.600 | | | 30,6 / 1.500~2.500 | | | |
| Topsnelheid | | km/u | 178 | 172 | 172 | 170 | 174 | 170 | 174 |
| Brandstof  Verbruik | CO2 (gemengde cyclus) | | g/km | 165 (159\*) | 176 | 184 | 121 (117\*) | 154 | 131 (127\*) | 164 |
| Gecombineerd | | l/100 km | 7,1 (6,8\*) | 7,6 | 7,9 | 4,7 (4,5\*) | 5,9 | 5,1 (4,9\*) | 6,3 |
| In de stad | | l/100 km | 9,5 (9,0\*) | 10,3 | 10,8 | 5,4 (5,1\*) | 7,5 | 5,7 (5,4\*) | 7,9 |
| Buiten de stad | | l/100 km | 5,6 (5,5\*) | 6,0 | 6,2 | 4,2 (4,2\*) | 4,9 | 4,6 (4,6\*) | 5,3 |

\* Cijfers met stop-startsysteem ISG (Idle Stop and Go system)

\* Het verbruik kan variëren naargelang de rijomstandigheden en de rijstijl van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

\* De benzine- en dieselcijfers zijn gebaseerd op de Euro 6-norm.

\* Ophanging: 2WD met torsiestang, AWD met Multi-Link

***3) Nieuwe Korando***

**■ UITRUSTING**

**Mechaniek**

- 178 pk sterke 2.2 e-XDi220-dieselmotor met roetfilter

- 149 pk sterke 2.0 e-XGi200-benzinemotor

- Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus

- Handgeschakelde zesversnellingsbak met schakelindicator

- Zestrapsautomaat met manuele modus met duimknoppen

- McPherson-voorwielophanging

- Multi-Link-achterwielophanging

- Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

- Spanningsstabilisator

- Elektrisch energiebeheer (EEM) voor 2WD diesel met handgeschakelde transmissie

**Zitplaatsen**

- Elektrisch verstelbare stoel voor bestuurder, 6 posities

- In de hoogte verstelbare bestuurdersstoel met pomp

- In twee delen (60/40) neerklapbare tweede stoelenrij met wegklapbare centrale armsteun

- Luxueuze lederen bekleding voor meer klasse en comfort

- Rode lederen stoelbekleding

- Luxueuze geweven stoelbekleding

- Geventileerde bestuurdersstoel

- Verwarmde stoelen op de 1e en 2e stoelenrij

**Klimaatregeling**

- Volautomatische airconditioning met temperatuursensor en digitale weergave

- Manuele airconditioning met maximale aircofunctie

- Verwarmingskanaal achteraan om de effectiviteit van de klimaatregeling te verbeteren

- Verwarming met PTC (Positieve TemperatuursCoëfficiënt)

**Uiterlijk**

- Radiatorrooster in chroom en zwart

- Radiatorrooster met zwarte coating

- Getinte ruiten rondom

- Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten

- Verdonkerde zijruiten en achterruit om het interieur koel te houden en de luxueuze uitstraling te versterken.

- Stijlvolle dakrails

- Sportieve spoiler met hoog gemonteerd ledremlicht

- Akoestische motorafdekking om geluiden te dempen

- 18” lichtmetalen velgen met silicabanden in maat 225/55 - diamond cut

- 17” lichtmetalen velgen met silicabanden in maat 225/60

- 16” lichtmetalen velgen met silicabanden in maat 215/65

- Bandenherstelkit

- Tijdelijk reservewiel in maat 155/90 R16

- Volwaardig reservewiel

- Verlicht contactslot

- Luxueus lederomrand stuurwiel

- Stuurwiel in urethaan

- Glanzend generfd hout op het instrumentenbord met beige of rood interieur

- Mat generfd hout op het instrumentenbord met zwart interieur

- Vloermatten

- Welkomstverlichting om de grond te verlichten

- In de hoogte verstelbare projectiekoplampen met heldere richtingaanwijzers

- In de hoogte verstelbare HID-koplampen

- leddagverlichting

- Achterlichtblokken met ledlichtrail

- Tweekleurige sierstrips onderaan

- Verchroomde dubbele uitlaatpijp

- Deurgrepen in koetswerkkleur

- Luxueuze middenconsole

- Hybrideruitenwissers

- Verchroomde deurgrepen in het interieur

- Roestvrijstalen drempelplaatjes voor de voor- en achterdeuren

- Luxueus verchroomd luidsprekerrooster

**Gebruiksgemak**

- Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren

- Zijdelingse ledrichtingaanwijzers op de buitenspiegels

- Batterijspaarsysteem om een stroomreserve te garanderen

- Elektronische ‘eco’-snelheidsregelaar

- 2DIN-audiosysteem met mp3-compatibele cd-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)

- 7"-hogeresolutiescherm met aanraakbediening, audiostreaming en link naar parkeercamera en smartphone

- TomTom-navigatiesysteem met 7"-scherm met koppeling naar de parkeercamera achteraan en smartphones

- USB-poort, AUX- ingang en HDMI-poort

- Handsfreej Bluetooth-systeem

- Staafantenne op de achterzijde van het dak

- Verwarmde ruitenwissers

- Richtingaanwijzers met tiptoetsbediening (3x knipperen)

- Verwarmde achterruit met ontdooitimer om te activeren voor de motor wordt gestart

- Kantel- en schuifdak met klembeveiliging en zonnescherm om het interieur koel te houden

- Elektrische ruiten met klembeveiliging

- Vouwsleutel met afstandsbediening en paniekalarm

- Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot

- Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank

- Audiobedieningsknoppen op het stuurwiel

- Ruitensproeier met dubbele straal

- Boordcomputer met buitentemperatuurweergave

- 12V-gelijkstroomstopcontacten onder het instrumentenbord en in de bagageruimte

- Elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels

- Verplaatsbare asbak

- Digitale klok

- Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep

- Centraal opbergvak

- Handgreep op de binnenkant van de achterklep om het sluiten te vergemakkelijken

- Bekerhouders vooraan en achteraan

- Zonneschermen met verlichte make-upspiegels

- Bagageafdekking en -net

- Handige gereedschapskoffer in bagageruimte

- Elektronische ontgrendeling van de achterklep

- Manueel in de hoogte en diepte verstelbaar stuur

- Verwarmbaar stuurwiel

- Schuiflade in koffer

- Regen- en lichtsensor voor een automatische activering van de ruitenwissers en de lichten

**Veiligheid**

- Hoge geïntegreerde zelfdragende koetswerkstructuur met subframe

- Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen

- Bestuurdersairbag en onzichtbare passagiersairbag en gordels met krachtbegrenzers en gordelspanner

- Gordijnairbags voor voorste en achterste inzittenden

- Zijairbags voor voorpassagiers

- Actieve hoofdsteunen (vooraan)

- Uitschakelbare passagiersairbag (aan-uitknop)

- Parkeersysteem met driefasige waarschuwing voor obstakels

- Vierkanaals antiblokkeerremsysteem (ABS)

- Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met noodremhulp (EBA), vertrekhulp voor hellingen (HSA) en actieve koprolbescherming (ARP)

- Noodremsignaal (Emergency Stop Signal, ESS)

- Geventileerde schijven vooraan

- Schijfremmen achteraan

- Uitstapverlichting aan de deur

- Uitgebreide beveiliging met startonderbreking

- Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie

- Manuele parkeerrem

- Kinderslot

- Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling

- Gordelalarm en snelheidsgevoelige functie voor voorste passagiersgordel

- Ingebouwde centrale driepuntsgordel achteraan

- Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Elektrochromatische binnenspiegel

- Bandenspanningscontrole (TPMS)

**■ TECHNISCHE SPECIFICATIES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | 2.2 diesel | | | | 2.0 benzine | | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | AWD | | 2WD | | AWD | |
| Transmissie | | | | 6 Man. | 6 Aut. | 6 Man. | 6 Aut. | 6 Man. | 6 Aut. | 6 Man. | 6 Aut. |
| Emissienorm | | | | Euro 6 | | | | Euro 6 | | | |
| Afmetingen | Totale lengte | | mm | 4.410 | | | | | | | |
| Totale breedte | | mm | 1.830 | | | | | | | |
| Totale hoogte | | mm | 1.675 (1.710: met dakimperiaal) | | | | | | | |
| Wielbasis | | mm | 2.650 | | | | | | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.573 | | | | | | | |
| Achteraan | mm | 1.558 | | | | | | | |
| Over  hang | Vooraan | mm | 920 | | | | | | | |
| Achteraan | mm | 840 | | | | | | | |
| Min. bodemvrijheid | | mm | 180 | | | | | | | |
| Draaicirkel (straal) | | m | 5,4 | | | | | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | kg | 2.180 | 2.180 | 2.260 | 2.260 | 2.100 | | 2.170 | |
| Rijklaar gewicht | | kg | 1.598~  1.654 | 1.613~  1.668 | 1.679~  1.734 | 1.694~  1.749 | 1.537~  1.592 | 1.545~  1.599 | 1.618~  1.673 | 1.625~  1.680 |
| Bruto trailer  gewicht | Geremd | kg | 2.000 | | | | 1.500 | | | |
| Ongeremd | kg | 750 | | | | 750 | | | |
| Motor | Brandstof | | - | Diesel | | | | Benzine | | | |
| Brandstoftank | | L | 57 | | | | | | | |
| Bagageruimte | | cm³ | 2.157 | | | | 1.998 | | | |
| Boring x slag | | mm | 86,2 X 92,4 | | | | 86 X 86 | | | |
| Compressieverhouding | | - | 15,5: 1 | | | | 10,5: 1 | | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | | | 4 in lijn | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 130,9/4.000 | | | | 109,6/6.000 | | | |
| Pk/t/min | 178/4.000 | | | | 149/6 000 | | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 400/1.400/2.800 | | | | 197/4.000 | | | |
| (kg.m / t/min) | 40,7/1.400/2.800 | | | | 20,1/4.000 | | | |
| Topsnelheid | | km/u | 185 | | 185 | | 163 | 165 | 163 | 165 |
| Brandstof  Verbruik | CO2 (gemengde cyclus) | | g/km | 137 (EEM)  /139 | 167 | 152 | 177 | 175 | 185 | 192 | 198 |
| In de stad | | l/100 km | 6,4 (EEM)  /6,5 | 8,3 | 7,2 | 8,6 | 9,70 | 10,32 | 10,57 | 10,86 |
| Buiten de stad | | l/100 km | 4,6 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 6,22 | 6,61 | 6,86 | 7,16 |
| Gecombineerd | | l/100 km | 5,2 (EEM)  /5,3 | 6,4 | 5,8 | 6,8 | 7,51 | 7,96 | 8,24 | 8,51 |

***4) Rexton W***

**■ UITRUSTING**

**Mechaniek**

- 178 pk sterke 2.2 e-XDi-dieselmotor met roetfilter

- Tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving

- Handgeschakelde zesversnellingsbak met schakelindicator

- E-Tronic-zeventrapsautomaat met veilige wintermodus (geleverd door Mercedes-Benz)

- Schakelaar op versnellingspookknop voor dynamischere respons

- ‘Double Wishbone’-voorwielophanging met schroefveren

- Vijfpuntsachterwielophanging met schroefveren

- Impactabsorberende achtpuntsachterwielophanging

- Brandstoftank 78 liter

- Hydraulische stuurbekrachtiging

- Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

**Uiterlijk**

- In de hoogte verstelbare koplampen

- In de hoogte verstelbare xenonkoplampen

- Verchroomd radiatorrooster

- Verchroomd radiatorrooster met frontcamera (optie)

- Ruitenwissers met ‘aero blade’

- Buitenspiegels met ledrichtingaanwijzers

- Deurgrepen in koetswerkkleur

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/75 (geen flens)

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 255/70 (geen flens)

- 18" lichtmetalen wielen met bandenmaat 255/60 (diamond cut)

- Bridgestone-banden

- Roestvrijstalen inleg op gordellijn van deuren

- Chroominleg in deurdrempels

- Stijlvolle dakrails

- Zijtreden

- ledachterlichtblokken met lichtrail

- Sportieve spoiler met hoog gemonteerd ledremlicht

- Openklapbare achterruit met luxespoiler

- Staafantenne

- Getinte ruiten rondom

- Tijdelijk reservewiel

- Herstelkit

- Geluidsdempende motorafdekking om het geluid in en buiten het interieur te dempen

- Roestvrijstalen deurdrempels

- Verchroomde uitlaatpijp

- Sleephaak

- Schuif-/kanteldak

- Nieuwe metaalaccenten op dashboard, console en deurbekleding

- Nieuwe houtaccenten op dashboard, console en deurbekleding

**Veiligheid**

- Zelfdragend koetswerk met geïntegreerde subframes om frontale en decentrale botskrachten te verspreiden

- Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen

- Airbag voor bestuurder en voorpassagier

- Gordelspanners en krachtbegrenzers

- Zijdelingse airbags

- Vierkanaals antiblokkeerremsysteem

- Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met noodremhulp (EBA), afdaalhulp voor hellingen (HSA) en actieve koprolbescherming (ARP)

- Geventileerde schijven vooraan

- Schijfremmen achteraan

- Hoeksensor vooraan

- Parkeersysteem met driefasige waarschuwing voor obstakels

- Uitstapverlichting aan de deur

- Mistlampen vooraan

- ledmistkoplampen (optie)

- Achtermistlichten

- Startonderbreking

- Kinderslot

- Snelheidsgevoelige deurvergrendeling

- Veiligheidsstuurkolom

- Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Gordelwaarschuwing om de aandacht van de bestuurder op de gordels te vestigen

- Elektrochrome binnenspiegel

- Elektrische ruiten met klembeveiliging

- Zichtbaar VIN-nummer

- Bandendrukcontrole

- leddagverlichting

**Gebruiksgemak**

- Elektronische snelheidsregelaar

- Verwarmde ruitenwissers

- Niveauregeling voor de koplampen om een maximale verlichting te behouden

- Achterruitenwisser/-wasser om een ongehinderd uitzicht te verzekeren

- Verwarmde achterruit met ontdooitimer om te activeren voor de motor wordt gestart

- Inklapbare REKES-sleutel voor sleutelvrije toegang, inclusief diefstalalarm

- Verlicht contactslot om het slot gemakkelijker te vinden in het donker

- Batterijspaarfunctie

- Blauw getinte, elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels

- Automatisch inklapbare buitenspiegels

- Gemakkelijk leesbaar ‘Supervision’-instrumentenbord met ledverlichting

- Zonwerende en geluiddempende voorruit

- Zonwerende zijruiten vooraan

- Verdonkerde zijruiten, achterzijruiten en achterruit om het interieur koel te houden en de luxueuze uitstraling te versterken.

- 2DIN-audiosysteem met mp3-compatibele cd-speler

- 7"-hogeresolutiescherm met aanraakbediening, audiostreaming en link naar parkeercamera en smartphone

- Audiobedieningstoetsen op het stuur

- RDS-systeem

- USB-poort, AUX- ingang en HDMI-poort

- Bluetooth-systeem

- Zes luidsprekers

- 12V gelijkstroomstopcontacten bovenaan dashboard, onder voorste passagiersstoel en in bagageruimte

- Opbergvak in koffer onder laadvloer

- Knopvormige kledinghangers achteraan

- Verplaatsbare, verlichte asbak

- Plafondconsole binnen handbereik

- Digitale klok op het dashboard

- Dubbele gasgevulde steunen voor motorkap en achterklep

- Handig opbergvak in de middenconsole

- Manuele hoogteregeling voor gordel op ‘B’-stijl

- Kaartvakken op de binnenkant van de deuren

- Opklapbare bekerhouders vooraan en achteraan

- Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels

- Handschoenkastje met wollen binnenafwerking

- Bagageafdekking, bagagenet en scheidingsnet om de functionaliteit van de koffer te verhogen

- Lederen stuurwiel met metaal- of houtaccenten

- Verwarmbaar stuurwiel

- Servicemat

**Zitplaatsen**

- In acht richtingen elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

- In vier richtingen elektrisch verstelbare passagiersstoel

- Neerklapbare derde stoelenrij voor grote bagageruimte

- Instellingen voor drie bestuurders (inclusief standen van stoelen en buitenspiegels) opgeslagen in geheugen

- In vier richtingen ‘easy access’-modus voor bestuurdersstoel (schuiven en kantelen)

- Geventileerde voorstoelen

- Lendensteun voor bestuurder

- Verwarmbare voorstoelen met vijf comfortabele standen

- Verwarmbare achterbank

- Verschuifbare hoofdsteunen vooraan

- In twee delen (60/40) neerklapbare tweede stoelenrij met wegklapbare centrale armsteun

- Speciaal bruin leder voor zwart interieur

- Luxueuze lederen stoelen

- Stoelhoezen in TPU (thermoplastisch polyurethaan)

- Aantrekkelijke geweven stoffen stoelhoezen voor beige interieur

- Aantrekkelijke dubbele stoffen stoelhoezen ‘Rachel’ voor zwart interieur

**Klimaatregeling**

- Verwarming met PTC (Positieve TemperatuursCoëfficiënt)

- Volautomatische airconditioning met temperatuursensor en buitentemperatuurmeter

- Luchtkwaliteitsensor

- Verluchtingskanaal achteraan voor verbeterde luchtcirculatie

- Twee luchtfilters

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | 2.2 dieselmotor | | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | Semipermanente 4WD | |
| Transmissie | | | | 6 Man. | 7AT | 6 Man. | 7AT |
| Afmetingen | Totale lengte | | mm | 4.755 | | | |
| Totale breedte | | mm | 1.900 | | | |
| Totale hoogte | | mm | 1.840 | | | |
| Wielbasis | | mm | 2.835 | | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.570 | | | |
| Achteraan | mm | 1.570 | | | |
| Overhang | Vooraan | mm | 885 | | | |
| Achteraan | mm | 1.035 | | | |
| Oprijhoek | | graden | 28 | | | |
| Afrijhoek | | graden | 25,5 | | | |
| Overschrijdingshoek | | graden | 22,5 | | | |
| Min. bodemvrijheid | Vooraan | mm | 250 | | | |
| Achteraan | mm | 216 (IRS:260) | | | |
| Draaicirkel (straal) | | m | 5,7 | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | kg | 2.650 | | 2.710 | |
| Rijklaar gewicht | | kg | 1.901/1.960 | 1.925/1.989 | 1.960/2.024 | 1.985/2.049 |
| Bruto trailer  gewicht | Geremd | kg | 2.600 | | | |
| Ongeremd | kg | 750 | | | |
| Motor | Brandstof | | - | Diesel | | | |
| Bagageruimte | | cm³ | 2.157 | | | |
| Boring x slag | | mm | 86,2 x 92,4 | | | |
| Compressieverhouding | | - | 15,5: 1 | | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 130,9/4.000 | | | |
| Pk/t/min | 178/4.000 | | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 400 / 1.400 ~ 2.800 | | | |
| (kg.m / t/min) | 40,7 / 1.400 - 2.800 | | | |
| Topsnelheid | | km/u | 192 | 187 | 192 | 187 |
| Brandstof  Verbruik | CO2 (gemengde cyclus) | | g/km | 179 | 189 | 184 | 194 |
| Gecombineerd | | l/100 km | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,4 |
| In de stad | | l/100 km | 8,5 | 9,2 | 8,7 | 9,5 |
| Buiten de stad | | l/100 km | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,2 |

IRS: Onafhankelijke achterwielophanging

***5) Nieuwe Rodius***

**■ UITRUSTING**

**Mechaniek**

- 178 pk sterke 2.2 e-XDi-dieselmotor met roetfilter

- Handgeschakelde zesversnellingsbak met schakelindicator

- E-Tronic-zeventrapsautomaat met veilige wintermodus (geleverd door Mercedes-Benz)

- Schakelaar op de versnellingspookknop voor een dynamischere respons

- Tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving

- ‘Double Wishbone’-voorwielophanging met schroefveren

- Meerarmige achterwielophanging

- Gasschokdempers

- Brandstoftank 80 liter

- Hydraulische stuurbekrachtiging

- Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

- Manueel kantelbare stuurkolom

- Voetbediende parkeerrem

- Geventileerde schijfremmen rondom

**Zitplaatsen**

- Volledig nieuw ontworpen stoelen

- In acht richtingen verstelbare bestuurdersstoel

- Verwarmbare voorstoelen

- Geventileerde voorstoelen met drie temperatuurstanden (enkel met Aut.)

- Zevenzitter met stoelindeling 2/2/3

- Verwijderbare derde stoelenrij

- Geweven stoffen bekleding

- Bekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU)

- Bekleding in TPU met Geonic-print (zwart interieur)

- Luxueuze lederen bekleding

- Kantelbare hoofdsteunen vooraan

- Nieuwe vakken op de rugleuningen van de eerste stoelenrij

**Klimaatregeling**

- Verwarming met PTC (Positieve TemperatuursCoëfficiënt)

- Dubbele manuele airconditioning

- Dubbele, volautomatische airconditioning met temperatuursensor en buitentemperatuurmeter

- Verluchtingskanaal achteraan voor verbeterde luchtcirculatie

- Luchtkwaliteitsensor (AQS)

- Interieurluchtfilters

**Uiterlijk**

- In de hoogte verstelbare projectiekoplampen met heldere richtingaanwijzers

- In de hoogte verstelbare xenonkoplampen

- Verchroomd radiatorrooster met frontcamera

- Ruitenwissers met rubberen wisserblad

- Achterspoiler met hoog gemonteerd remlicht

- 16” Lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/65R

- 17” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/60R (2WD)

- 17" lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/60R (diamond cut, 4WD)

- Herstelkit

- Volwaardig reservewiel

- Buitenspiegels in koetswerkkleur

- Deurgrepen in koetswerkkleur

- Zijdelingse richtingaanwijzers op spatborden

- Roestvrijstalen inleg op gordellijn van deuren

- Verchroomde zijdelingse sierstrips

- Roestvrijstalen drempelbeschermers inrand aan de deuren

- Gestileerd dakrek

- Staafantenne op het dak

- Elektrisch bediend zonnedak met klembeveiliging

- Spatlappen

**Gebruiksgemak**

- 2DIN-audiosysteem met mp3-compatibele cd-speler

- 7"-hogeresolutiescherm met aanraakbediening, audiostreaming en link naar parkeercamera en smartphone

- Audiobedieningsknoppen op het stuurwiel

- USB-poort, AUX- ingang en HDMI-poort

- Bluetooth-systeem

- RDS-systeem

- Zes luidsprekers

- Blauw getinte, elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels

- Elektronische ‘eco’-snelheidsregelaar

- Verwarmbaar lederen stuur

- Gasgevulde steunen voor motorkap en achterklep

- Getinte ruiten rondom

- Zonwerend glas voor voorruit en voorste zijruiten

- Privacy-glas voor achterzijruiten en achterruit

- Ruitenwisser met regensensor

- Verwarmbare voor- en achterruit

- Batterijspaarsysteem om een stroomreserve te garanderen

- Deluxe middenconsole met bekerhouders en mobiele-telefoonhouder

- USB-lader en stopcontact op de achterkant van de middenconsole

- Dakconsole

- Zonneschermen met spiegel en lampje

- Verplaatsbare asbak

- Bagagehaken

- Gereedschapsbox in bagageruimte

- Zonnebrilhouder

- Verwarmde ruitenwissers

- Manuele hoogteregeling voor gordel op ‘B’-stijl

- Open opbergvak op het zijpaneel van de tweede stoelenrij

**Veiligheid**

- Zelfdragend koetswerk met geïntegreerd chassis voor en achter om frontale en gedeeltelijk frontale impacts te absorberen en de NVH-waarden te verbeteren

- Dubbele frontale airbags, gordelspanners en krachtbegrenzers vooraan

- Zijdelingse airbags

- Elektronische remkrachtverdeling (EBD) en antiblokkeerremsysteem (ABS)

- Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met noodremhulp (EBA) en actieve koprolbescherming (ARP)

- Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Elektrochrome binnenspiegel

- Parkeersysteem met driefasige waarschuwing voor obstakels

- Kinderslot

- Sleutelloze vergrendeling vanop afstand (REKES) met antidiefstalalarm

- Immobilisatiesysteem

- Dagverlichting

- Mistlampen voor en achter

- Snelheidsgevoelige deurvergrendeling

- Uitstapverlichting aan de deur

- Elektrisch bediende bestuurdersruit met klembeveiliging

- Veiligheidsstuurkolom

- Bandenspanningscontrole (TPMS)

**Interieur**

- Nieuwe interieurkleuren 'grand grey' en 'charcoal black' met houten sierlijsten

- Houtaccenten op dashboard, console en deurbekleding

- Centraal instrumentenpaneel

- Vloermatten

- Pook voor automaat in leder en hout

- Pook voor manuele versnellingsbak in leder

- Gemakkelijk leesbaar ‘Supervision’-instrumentenbord

- Boordcomputer

- Kaartvakken op de binnenkant van de deuren

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | 2.2 dieselmotor | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | Semipermanente 4WD |
| Transmissie | | | | 6 Man. | 7AT | 7AT |
| Afmetingen | Totale lengte | | mm | 5.130 | | |
| Totale breedte | | mm | 1.915 | | |
| Totale hoogte | | mm | 1.815 (1.850: inclusief dakimperiaal) | | |
| Wielbasis | | mm | 3.000 | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.610 | | |
| Achteraan | mm | 1.620 | | |
| Overhang | Vooraan | mm | 975 | | |
| Achteraan | mm | 1.155 | | |
| Oprijhoek | | graden | 19,4 | | |
| Afrijhoek | | graden | 18,6 | | |
| Overschrijdingshoek | | graden | 18,9 | | |
| Min. bodemvrijheid | Vooraan | mm | 182 (tussen de assen) | | |
| Achteraan | mm | 200 | | |
| Draaicirkel (straal) | | m | 5,7 | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | kg | 2.820 | | 2.950 |
| Rijklaar gewicht | | kg | 2.145 [2.218] | 2.160 [2.233] | 2.300 [2.370] |
| Bruto trailer  gewicht | Geremd | kg | 2.000 | | |
| Ongeremd | kg | 750 | | |
| Motor | Brandstof | | - | Diesel | | |
| Bagageruimte | | cm³ | 2.157 | | |
| Boring x slag | | mm | 86,2 X 92,4 | | |
| Compressieverhouding | | - | 15,5: 1 | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 130,9/4.000 | | |
| Pk/t/min | 178/4.000 | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 400 / 1.400 ~ 2.800 | | |
| (kg.m / t/min) | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | | |
| Topsnelheid | | km/u | 187 | | |
| Brandstof  Verbruik | CO2 (gemengde cyclus) | | g/km | 196 | 203 | 210 |
| Gecombineerd | | l/100 km | 7,5 | 7,8 | 8,0 |
| In de stad | | l/100 km | 9,3 | 9,9 | 10,1 |
| Buiten de stad | | l/100 km | 6,4 | 6,5 | 6,7 |

***6) Actyon Sports***

**■ UITRUSTING**

**Mechaniek**

- 178 pk sterke 2.2 dieselmotor met roetfilter

- Inschakelbare 4WD

- Handgeschakelde zesversnellingsbak

- Zestrapsautomaat (geleverd door AISIN)

- Ophanging vooraan met dubbele driehoeken

- Vijfarmige achterwielophanging

- Hydraulische stuurbekrachtiging

- Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

**Zitplaatsen**

- Aantrekkelijke stoelbekleding in geweven stof

- Stoelhoezen in TPU (thermoplastisch polyurethaan)

- Luxueuze lederen stoelen

- Verwarmbare voorstoelen met drie temperatuurstanden

- Verwarmbare achterbank

- Geventileerde voorstoelen met drie temperatuurstanden

- Tweede stoelenrij met neerklapbare centrale armsteun

- Verschuifbare hoofdsteunen vooraan

- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

- Elektrisch verstelbare stoel voor bestuurder, 8 posities

- In vier richtingen elektrisch verstelbare passagiersstoel

**Klimaatregeling**

- Manuele airconditioning

- Volautomatische airconditioning met temperatuursensor en buitentemperatuurmeter

- Verwarmingskanaal achteraan

- PTC-verwarming bij dieselmotor

**Uiterlijk**

- 16” stalen velgen met bandenmaat 225/75

- 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/75 als optie

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 255/60 (Hyper Silver geen flens) als optie

- 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 255/60 (Zwart, geen flens) als optie

- Volwaardig reservewiel

- Radiatorrooster in chroom en zwart

- Koplampen met zwarte rand

- Getinte ruiten rondom

- Deurgrepen in koetswerkkleur

- Elektrisch bedienbaar schuifdak

- Sierstrip op gordellijn – benadrukt met roestvrijstalen inleg

- Staafantenne

- Zijdelingse ledknipperlichten

- Ruitenwissers met rubberen wisserblad

- Binnendeurgrepen met zilverkleurige lak

- Zilverkleurige dakrails

- Modieus dakimperiaal

**Gebruiksgemak**

- Elektronische cruise control

- Luxueuze lederen versnellingspookknop

- Luxueuze lederen bekleding voor het stuur

- Koolstofpatroon geaccentueerd op middenconsole

- Vloermatten

- Dubbele REKES-sleutel (handsfree sleutel) – inklapbaar

- 2DIN-audiosysteem met mp3-spelers en cd-spelers (met RDS voor EU)

- USB- en AUX-poort / USB & HDMI-poort

- Vier luidsprekers

- Handsfree Bluetooth-systeem

- Audiobedieningstoetsen op het stuur

- Compartiment onder achterbank

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels

- Elektrisch verwarmbare en verstelbare buitenspiegels

- Batterijspaarfunctie

- Verlichtingskleur - oranje

- Verwarmbare voorruit

- Automatische hoogteregeling koplampen

- Boordcomputer

- Binnenbekleding opbergvak

- Haak voor winkeltassen

- Verwarmbare achterruit met timer voor ontdooiing

- Ruitensproeiers

- Verplaatsbare, verlichte luxeasbak

- Luxueuze plafondconsole binnen handbereik

- Digitale klok op het dashboard

- Handig opbergvak in de middenconsole

- Vaste bekerhouder in de middenconsole

- Zonnekleppen met make-upspiegel en verlichting

- Verwarmbaar stuurwiel

**Veiligheid**

- Ultrastijf chassis voor meer stevigheid, minder trillingen en geluiden

- Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen

- Airbag voor bestuurder en voorpassagier

- Gordelspanners en krachtbegrenzers

- Vierkanaals antiblokkeerremsysteem

- Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met ARP en HSA

- Schijfremmen op alle wielen

- Geventileerde schijven vooraan

- Bandendrukcontrolesysteem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)

- Parkeersysteem met driefasig alarm

- Uitstapverlichting aan de deur

- Mistlampen voor en achter

- Elektrochrome achteruitkijkspiegel

- Startonderbreking

- Kinderslot

- Snelheidsgevoelige deurvergrendeling

- Veiligheidsstuurkolom

- Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes

- Gordelwaarschuwing voor bestuurder

- Dagverlichting

- Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurdersstoel

- Zichtbaar VIN-nummer

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | 2.2 dieselmotor | | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | Semipermanente 4WD | |
| Transmissie | | | | 6 Man. | 6 Aut. | 6 Man. | 6 Aut. |
| Afmetingen | Totale lengte | | mm | 4.990 | | | |
| Totale breedte | | mm | 1.910 | | | |
| Totale hoogte | | mm | 1.780 (met dakrails: 1.790) | | | |
| Wielbasis | | mm | 3.060 | | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.570 | | | |
| Achteraan | mm | 1.570 | | | |
| Overhang | Vooraan | mm | 860 | | | |
| Achteraan | mm | 1.070 | | | |
| Oprijhoek | | graden | 25,0 | | | |
| Afrijhoek | | graden | 25,0 | | | |
| Overschrijdingshoek | | graden | 20,0 | | | |
| Min. bodemvrijheid | Vooraan | mm | 188 | | | |
| Achteraan | mm | 212 | | | |
| Draaicirkel (straal) | | m | 5,95 | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | kg | 2.640 | | 2.740 | |
| Rijklaar gewicht | | kg | 1.875/1.939 | 1.910/1.974 | 1.992/2.055 | 1.995/2.059 |
| Max. laadvermogen | | kg | 326~390 | 291~355 | 310~373 | 306~370 |
| Bruto trailer  gewicht | Geremd | kg | 2.300 | | | |
| Ongeremd | kg | 750 | | | |
| Motor | Brandstof | | - | Diesel | | | |
| Bagageruimte | | cm³ | 2.157 | | | |
| Boring x slag | | mm | 86,2 X 92,4 | | | |
| Compressieverhouding | | - | 15,5: 1 | | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 130,9 /4.000 | | | |
| Pk/t/min | 178 /4.000 | | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 400 / 1.400~2.800 | | | |
| (kg.m / t/min) | 40,7 /1.400~2.800 | | | |
| Topsnelheid | | km/u | 174 | | | |
| Brandstof  Verbruik | CO2 (gemengde cyclus) | | g/km | 182 | 186 | 199 | 202 |
| Gecombineerd | | l/100 km | 6,9 | 7,1 | 7,6 | 7,7 |
| In de stad | | l/100 km | 8,7 | 8,8 | 9,7 | 9,9 |
| Buiten de stad | | l/100 km | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |

Einde.