**Technische gegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accuheggenscharen – STIHL AS accusysteem** |  |
|  | **STIHL HSA 30** | **STIHL HSA 40** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motorprincipe: | Gelijkstroommotor | Gelijkstroommotor |
| Gewicht incl. accu AS 2 (kg):  | 2,2 | 2,3 |
| Snoeilengte (cm): | 45 | 50 |
| Tandafstand (mm): | 22 | 24 |
| Aantal slagen (1/min): | 2800 | 2800 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \* | 82 | 82 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \* | 90 | 90 |
| TrillingswaardenBedieningshandgreep beugelhandgreep (m/s2): \*\* | 1,4/ 1,9 | 1,4/ 1,9 |
| Uitrusting: | Ergonomische handgreep met softgrip oppervlakken, beugelhandgreep met schakelaar aan de binnenkant, hoogwaardige lasergesneden, diamantgeslepen en geharde STIHL messen, zwaardbeschermer |
|  |  |  |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu AS 2: |
| Accuspanning (V): | 10,8 |
| Energie-inhoud van de accu (Wh): | 28  |
| Looptijd (min): | 50 | 40 |
| Laadtijd met lader AL 180%/ 100% (min): | 60/ 80 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\* |
| Machine met accu en lader in een set:  | met **één** accu AS 2 en lader AL 1159,- | met **twee** accu’s AS 2 en lader AL 1209,- |
| Machine zonder accu en lader | 119,- | 149,- |
| Accu STIHL AS 2 | 42,- |
| Lader STIHL AL 101 | 59,- |
| Verkrijgbaar vanaf september bij STIHL dealers |

\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s2
\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant incl. 21% btw.