**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accuhogedrukreiniger – accusysteem STIHL AK** |
|  | **STIHL REA 60 PLUS** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion  |
| Motortype: | EC-Motor, borstelloos |
| Maximale druk (bar): | 130 |
| Werkdruk (bar): | 100 |
| Max. waterdebiet (l/u): | 270 |
| Min. waterdebiet (l/u): | 240 |
| Max. watertoevoertemperatuur (° C):  | 40 |
| Gewicht (kg): \* | 6,5 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\* | 72 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\* | 85 |
| Trillingswaarde (m/s²): \*\*\* | 2,0 |
| Lengte slang (m): | 5 |
| Uitrusting: | Aluminium hogedrukpomp met RVS zuigers, 3-in-1-sproeikop, traploze drukinstelling, snelkoppeling met anti-draaisysteem, slanghaspel, accessoire-opbergmogelijkheid op het toestel, aanzuigfunctie |
| Accessoires: | Transportwagen met afneembare 20-liter watertank |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\* |  |
| * STIHL REA 60 PLUS (zonder accu en lader):
 | 259,00 |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer |

\* Gewicht gebruiksklaar; \*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 1,5 m/s²;
\*\*\*\* Adviesprijs van de fabrikant inclusief 21% btw.

|  |
| --- |
| **Accuhogedrukreiniger – accusysteem STIHL AK** |
|  | **STIHL REA 60 PLUS** |
| Prestatievermogen bij gebruik met de accu **AK 30 S**  |
| * Nominale spanning (V):
 | 36 |
| * Accugewicht (kg):
 | 1,3 |
| * Accu-energie (Wh):
 | 180 |
| * Max. accubereik (min)/ looptijd (min):
 | 25 |
| * Oplaadtijd met lader AL 101 80 % / 100 % (min):
 | 160 / 205 |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\* |  |
| * STIHL AK 30 S accu
 | 179,00 |
| * STIHL AL 101 lader
 | 49,00 |

\* Gewicht gebruiksklaar; \*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 1,5 m/s²;
\*\*\*\* Adviesprijs van de fabrikant inclusief 21% btw.