**Technische gegevens**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Accugrasmaaiers van de 2-serie** | | | | | | |
|  | **RMA 243** | **RMA 248** | **RMA 248 T** | **RMA 253** | **RMA 253 T** | |
| Accutechnologie: | lithium-ion | | | | | |
| Accusysteem: | STIHL AK | | | | | |
| Motor: | elektromotor (EC), borstelloos | | | | | |
| Gewicht(kg): \* | 23 | 24 | 26 | 25 | 28 | |
| Snijbreedte (cm): | 41 | 46 | | 51 | | |
| Snijhoogte (mm): | 20-100 | | | | | |
| Snijhoogteverstelling: | gecentraliseerd (7 niveaus) | | | | | |
| Volume grasopvangbox (l): | 52 | | | 55 | | |
| Wielaandrijving | / | / | 1-traps | / | 1-traps | |
| Uitrusting: | Inklapbaar, in de hoogte verstelbaar comfortstuur, behuizing van plaatstaal met poedercoating, kunststofwielen met dubbele kogellagers, directe mesaandrijving, geoptimaliseerd windvleugelmes, mulchinzetstuk, achter- en zijuitworp, geïntegreerde handgreep vooraan, transportgreep achteraan | | | | | |
| Vrijblijvende adviesprijs  (euro): \*\*\* | xx | xx | xx | xx | | xx |
| Nu verkrijgbaar bij je STIHL dealer | | | | | | |

\* Zonder accu; \*\* Gegarandeerd geluidsvermogensniveau volgens richtlijn 2000/14/EG \*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Accugrasmaaiers van de 2-serie** | | | | | |
|  | **RMA 243** | **RMA 248** | **RMA 248 T** | **RMA 253** | **RMA 253 T** |
| Prestatiewaarden bij gebruik met: | AK 20 | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S |
| Accuspanning (V): | 36 | | | | |
| Nominaal opgenomen vermogen (Wh): | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Max. grasoppervlakte (m²): | 230 | 285 | 340 | 275 | 325 |
| Laadtijd met lader AL 101 80%/ 100% (min.): | 135/ 180 | 160/ 205 | 160/ 205 | 160/ 205 | 160/ 205 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\* |  | | | | |
| * Accu STIHL AK 20: | 149,00 | | | | |
| * Accu STIHL AK 30 S: | xx | | | | |
| * Lader STIHL AL 101: | 59,00 | | | | |

\* Zonder accu; \*\* Gegarandeerd geluidsvermogensniveau volgens richtlijn 2000/14/EG \*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Accugrasmaaiers van de 4-serie** | | | | |
|  | **RMA 443** | **RMA 443 V** | **RMA 448 V** | **RMA 448 RV** |
| Accutechnologie: | lithium-ion | | | |
| Accusysteem: | AK | | | |
| Motor: | elektromotor (EC), borstelloos | | | |
| Gewicht (kg): \* | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Snijbreedte (cm): | 41 | 41 | 46 | 46 |
| Snijhoogte (mm): | 20-100 | | | 15-65 |
| Snijhoogteverstelling: | gecentraliseerd (7 niveaus) | | | gecentraliseerd (5 niveaus) |
| Volume grasopvangbox (l): | 52 | | | |
| Wielaandrijving /snelheid (km/u): | / | Vario/ 2,0 – 4,6 | | |
| Uitrusting: | Inklapbaar, in de hoogte verstelbaar comfortstuur, kunststofbehuizing, kunststofwielen met dubbele kogellagers, ECO-modus, directe mesaandrijving, geoptimaliseerd windvleugelmes, geïntegreerde mulchfunctie, achter- en zijuitworp, transportgrepen vooraan en achteraan | | | |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\* | xx | xx | Xx | xx |
| Nu verkrijgbaar bij je STIHL dealer | | | |  |

\* Zonder accu; \*\* Gegarandeerd geluidsvermogensniveau volgens richtlijn 2000/14/EG \*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Accugrasmaaiers van de 4-serie** | | | | |
|  | **RMA 443** | **RMA 443 V** | **RMA 448 V** | **RMA 448 RV** |
| Prestatiewaarden bij gebruik met: | AK 30 S | | | |
| * Accuspanning (V): | 36 | | | |
| * Nominaal opgenomen vermogen (Wh): | 180 | | | |
| * Max. grasoppervlakte (m²): | 300 | 350 | 340 | 340 |
| * Laadtijd met lader AL 101 80%/ 100% (min.): | 160/ 205 | | | |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\* |  | | | |
| Accu STIHL AK 30 S: | xx,00 | | | |
| Lader STIHL AL 101: | 59,00 | | | |

\* Zonder accu; \*\* Gegarandeerd geluidsvermogensniveau volgens richtlijn 2000/14/EG \*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Accugrasmaaiers van de 4-serie** | | | |
|  | **RMA 443 PV** | **RMA 448 PV** | **RMA 453 PV** |
| Accutechnologie: | lithium-ion | | |
| Accusysteem: | AP | | |
| Motor: | elektromotor (EC), borstelloos | | |
| Gewicht (kg): \* | 27 | 27 | 29 |
| Snijbreedte (cm): | 41 | 46 | 51 |
| Snijhoogte (mm): | 20-100 | | |
| Snijhoogteverstelling: | gecentraliseerd (7 niveaus) | | |
| Volume grasopvangbox (l): | 52 | | 55 |
| Wielaandrijving/ snelheid (km/u): | Vario/ 2,0 – 4,6 | | |
| Uitrusting: | Digitaal bedieningspaneel, sequentiële ontlading, zij- en achteruitworp, geïntegreerde mulchfunctie, inklapbaar, in de hoogte verstelbaar comfortstuur, kunststofbehuizing, wielen met dubbele kogellagers, ECO-modus, directe mesaandrijving, geoptimaliseerd windvleugelmes, transportgrepen vooraan en achteraan | | |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\* | xx | xx | xx |
| Nu verkrijgbaar bij je STIHL dealer | | | |

\* Zonder accu; \*\* Gegarandeerd geluidsvermogensniveau volgens richtlijn 2000/14/EG \*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Accugrasmaaiers van de 4-serie** | | | |
|  | **RMA 443 PV** | **RMA 448 PV** | **RMA 453 PV** |
| Prestatiewaarden bij gebruik met: | AP 500 S | | |
| * Accuspanning (V): | 36 | | |
| * Nominaal opgenomen vermogen (Wh): | 337 | | |
| * Max. grasoppervlakte (m²): | 640 | 610 | 540 |
| * Laadtijd met lader AL 500 80 %/ 100 % (min.): | 40/ 55 | | |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\* |  | | |
| * Accu STIHL AP 500 S: | 499,00 | | |
| * Snellader STIHL AL 500: | 194,00 | | |

\* Zonder accu; \*\* Gegarandeerd geluidsvermogensniveau volgens richtlijn 2000/14/EG \*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.