**Nooteboom semidieplader met hydraulische verbreding**

*De nieuwste uitbreiding in het Nooteboom assortiment is de OSD-73-04 semidieplader met hydraulische verbreding voor de Europese markt. Deze semidieplader is speciaal ontwikkeld voor het vervoer van machines met een gewicht tot ca. 47 ton. Zelfs rupsgraafmachines met een spoorbreedte tot 2.900mm en met een rupslengte van minimaal 5.000mm kunnen hiermee efficiënt en veilig worden vervoerd.*

Het robuuste design, het grote bedieningsgemak, het eenvoudige ontwerp met een minimum aan bewegende delen zijn belangrijke kenmerken van deze nieuwste OSD-73-04(S) semidieplader. De 4-assige trailer is leverbaar met uitschuifbare laadvloer en heeft twee naloop gestuurde assen.

**Traploos instelbaar laadvloerverbreding**

Binnen de internationale uitzonderlijk-vervoersmarkt bestaat een groeiende belangstelling voor hydraulische verbreding op een semidieplader. Met de nieuwe OSD-73-04(S) is het laadvlak snel en eenvoudig te verbreden van 2.540 mm tot 3.210mm. Dit bespaart tijd en moeite, is optimaal ergonomisch en resulteert in een hogere efficiëntie. Met een druk op de knop kan de breedte van de laadvloer traploos worden ingesteld, waarbij de linker- en rechterkant afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Voor extra grip zijn de schuifdelen standaard voorzien van een rubberen toplaag. Het leeggewicht van de semidieplader met hydraulische verbreding is nauwelijks meer dan een semidieplader met handmatige laadvlakverbreding.

**Binnenwettelijke afmeting**

Met de verbreding ingeschoven blijft het voertuig binnen de wettelijke afmetingen van 2.550mm breedte en mag er ook deelbare lading mee vervoerd worden. Met de verbreding helemaal uitgeschoven is dezelfde trailer geschikt voor het vervoer van grote graafmachines. De stap van 2.540mm naar 3.210mm breed is niet realiseerbaar met een handmatige verbreding. In dit geval begin je dus met een semidieplader met een breedte van 2.720 mm om tot 3240 met verbreding te komen. Het grote nadeel is dat je dan, enkele Europese landen uitgezonderd, geen deelbare lading kunt vervoeren,. Een 2.520mm brede semidieplader met handmatige verbreding komt niet verder dan een breedte van 3.020mm. De semidieplader met hydraulische verbreding heeft dus de voordelen van beide werelden.

**Veilig laden en lossen**

Voor het veilig en efficiënt laden en lossen van machines is de semidieplader uitgerust met automatische hydraulisch uitvouwbare opritten van vier meter lengte. Deze zijn geschikt voor een maximale wieldruk van 15 ton per oprit. Met een hellingshoek van slechts 11 graden kunnen machines gemakkelijk van en op de semidieplader worden gereden. De stalen opritten zijn voorzien van houten delen. Aan de achterzijde is het voertuig standaard uitgerust met uitklapbare steunpoten voor het veilig op- en afrijden van machines. Hydraulische steunpoten zijn optioneel. Deze zijn links en rechts onafhankelijk van elkaar traploos instelbaar en zijn ideaal bij een oneffen ondergrond.

Inmiddels zijn al meer dan twintig nieuwe voertuigen besteld en grotendeels uitgeleverd, met name in het Verenigd Koninkrijk. De hydraulische verbreding is vooralsnog leverbaar voor de 4-assige semidieplader met uitschuifbare laadvloer, type OSD-73-04V(S).

**Over Nooteboom Trailers**

Nooteboom Trailers B.V., opgericht in 1881, biedt haar internationale klanten innovatieve en integrale oplossingen voor uitzonderlijk vervoer. Nooteboom ontwerpt en bouwt de hoogste kwaliteit trailers met een nuttig draagvermogen van 20 tot 200 ton. Het assortiment omvat semi-trailers, diepladers, aanhangwagens en semidiepladers. Trailer van Nooteboom staan bekend om de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding dankzij de lage total cost of ownership, de hoge betrouwbaarheid en het grote bedieningsgemak.

***Voor meer informatie:***

*Nooteboom Trailers B.V.*

*Johan van de Water, Manager Marketing & Communications*

*Tel. +31 651 588981, email j.vd.water@nooteboom.com*