**Caractéristiques techniques**

|  |
| --- |
| **Tondeuses sur batterie de la série 2** |
|  | **RMA 243** | **RMA 248** | **RMA 248 T** | **RMA 253**  | **RMA 253 T** |
| Technologie sur batterie : | lithium-ion |
| Système de batterie | STIHL AK |
| Moteur : | moteur électrique (EC), sans balai |
| Poids (kg) : \* | 23 | 24 | 26 | 25 | 28 |
| Largeur de coupe (cm) : | 41 | 46 | 51 |
| Hauteur de coupe (mm) : | 20-100 |
| Réglage de la hauteur de coupe : | centralisé (7 niveaux) |
| Volume du bac de ramassage (l) : | 52 | 55 |
| Entraînement des roues | / | / | 1 vitesse | / | 1 vitesse |
| Équipement : | Guidon confortable rabattable et réglable en hauteur, carter en tôle d’acier recouvert d’un revêtement par poudrage, roues en plastique à double roulement à billes, entraînement direct de la lame, lame à flux d’air optimisé, obturateur mulching, éjection arrière et latérale, poignée intégrée à l’avant, poignée de transport à l’arrière |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\* | xx | xx | xx | xx | xx |
| Disponibles maintenant chez votre revendeur STIHL |

\* Sans batterie ; \*\* Niveau de puissance acoustique garanti selon la directive européenne 2000/14/CE \*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.

|  |
| --- |
| **Tondeuses sur batterie de la série 2** |
|  | **RMA 243** | **RMA 248** | **RMA 248 T** | **RMA 253**  | **RMA 253 T** |
| Performances en cas d’utilisation avec : | AK 20 | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S | AK 30 S |
| Tension de la batterie (V) : | 36 |
| Consommation d’énergie nominale (Wh) : | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Superficie couverte max. (m²) : | 230 | 285 | 340 | 275 | 325 |
| Temps de charge avec le chargeur AL 10180 % / 100 % (min.) : | 135 / 180 | 160 / 205 | 160 / 205 | 160 / 205 | 160 / 205 |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\* |  |
| * Batterie STIHL AK 20 :
 | 149,00 |
| * Batterie STIHL AK 30 S :
 | xx |
| * Chargeur STIHL AL 101 :
 | 59,00 |

\* Sans batterie ; \*\* Niveau de puissance acoustique garanti selon la directive européenne 2000/14/CE \*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.

|  |
| --- |
| **Tondeuses sur batterie de la série 4**  |
|  | **RMA 443**  | **RMA 443 V** | **RMA 448 V** | **RMA 448 RV**  |
| Technologie sur batterie : | lithium-ion |
| Système de batterie | AK |
| Moteur : | moteur électrique (EC), sans balai |
| Poids (kg) : \* | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Largeur de coupe (cm) : | 41 | 41 | 46 | 46 |
| Hauteur de coupe (mm) : | 20-100 | 15-65 |
| Réglage de la hauteur de coupe : | centralisé (7 niveaux) | centralisé (5 niveaux) |
| Volume du bac de ramassage (l) : | 52 |
| Entraînement des roues / vitesse (km/h | / | Vario / 2,0 – 4,6 |
| Équipement :  | Guidon confortable rabattable et réglable en hauteur, carter en plastique, roues en plastique à double roulement à billes, mode ECO, entraînement direct de la lame, lame à flux d’air optimisé, fonction mulching intégrée, éjection arrière et latérale, poignée de transport à l’avant et à l’arrière |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\* | xx | xx | xx | xx |
| Disponible maintenant chez votre revendeur STIHL |  |

\* Sans batterie ; \*\* Niveau de puissance acoustique garanti selon la directive européenne 2000/14/CE \*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.

|  |
| --- |
| **Tondeuses sur batterie de la série 4** |
|  | **RMA 443**  | **RMA 443 V** | **RMA 448 V** | **RMA 448 RV** |
| Performances en cas d’utilisation avec : | AK 30 S |
| * Tension de la batterie (V) :
 | 36 |
| * Consommation d’énergie nominale (Wh) :
 | 180 |
| * Superficie couverte max. (m²) :
 | 300 | 350 | 340 | 340 |
| * Temps de charge avec le chargeur AL 10180 % / 100 % (min.) :
 | 160 / 205 |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\* |  |
| Batterie STIHL AK 30 S : | xx,00 |
| Chargeur STIHL AL 101 : | 59,00 |

\* Sans batterie ; \*\* Niveau de puissance acoustique garanti selon la directive européenne 2000/14/CE \*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.

|  |
| --- |
| **Tondeuses sur batterie de la série 4**  |
|  | **RMA 443 PV** | **RMA 448 PV** | **RMA 453 PV** |
| Technologie sur batterie : | lithium-ion |
| Système de batterie | AP |
| Moteur : | moteur électrique (EC), sans balai |
| Poids (kg) : \* | 27 | 27 | 29 |
| Largeur de coupe (cm) : | 41 | 46 | 51 |
| Hauteur de coupe (mm) : | 20-100 |
| Réglage de la hauteur de coupe : | centralisé (7 niveaux) |
| Volume du bac de ramassage (l) : | 52 | 55 |
| Entraînement des roues / vitesse (km/h | Vario / 2,0 – 4,6 |
| Équipement :  | Élément de commande numérique, décharge séquentielle, éjection arrière et latérale, fonction mulching intégrée, guidon confortable rabattable et réglable en hauteur, carter en plastique, roues à double roulement à billes, mode ECO, entraînement direct de la lame, lame à flux d’air optimisé, poignée de transport à l’avant et à l’arrière |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\* | xx | xx | xx |
| Disponible maintenant chez votre revendeur STIHL |

\* Sans batterie ; \*\* Niveau de puissance acoustique garanti selon la directive européenne 2000/14/CE \*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.

|  |
| --- |
| **Tondeuses sur batterie de la série 4** |
|  | **RMA 443 PV** | **RMA 448 PV** | **RMA 453 PV**  |
| Performances en cas d’utilisation avec : | AP 500 S |
| * Tension de la batterie (V) :
 | 36 |
| * Consommation d’énergie nominale (Wh) :
 | 337 |
| * Superficie couverte max. (m²) :
 | 640 | 610 | 540 |
| * Temps de charge avec le chargeurAL 500 80 % / 100 % (min.) :
 | 40 / 55 |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\* |  |
| * Batterie STIHL AP 500 S :
 | 499,00 |
| * Chargeur rapide STIHL AL 500 :
 | 194,00 |

\* Sans batterie ; \*\* Niveau de puissance acoustique garanti selon la directive européenne 2000/14/CE \*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.