|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Motobineuses** | | | | | | |
|  | | **MH 445** | | **MH 445 R** | | |
| Largeur de travail (cm) : | | 45 | | | | |
| Type de moteur : | | B&S Serie 550 EX OHV RS | | | | |
| Cylindrée (cm3) : | | 140 | | | | |
| Puissance nominale [kW/Ch] : | | 2,2 / 3,0 | | | | |
| Régime de travail (tr/min.) : | | 3 100 | | | | |
| Diamètre du jeu de fraises (cm) : | | 30 | | | | |
| Entraînement : | | 1 V | | 1 V + 1 R | | |
| Niveau de puissance acoustique mesuré / garanti (dB(A)) : | | 80 / 93 | | | | |
| Niveau de vibrations ahw (m/s2) : | | 5,50 | | | | |
| Poids de la machine (kg) : \* | | 36 | | 37 | | |
| Équipement : | | Système anti-vibrations Réglage centralisé du guidon Position de nettoyage Transmission à vis sans fin | | | | |
| Prix  conseillé (euro) : \*\* | | 909,00 | | 1 069,00 | | |
| Disponible dès maintenant auprès de nos revendeurs spécialisés | | | | | | |
| Motobineuses | | | | | | |
|  | | **MH 560** | | **MH 585** | | **MH 685** |
| Largeur de travail (cm) : | | 60 | | 85 | | |
| Type de moteur : | | Kohler  XT675 OHV SC | | | | Kohler  XT800 OHV SC |
| Cylindrée (cm3) : | | 149 | | | | 173 |
| Puissance nominale [kW/Ch] : | | 2,3 / 3,2 | | | | 2,9 / 3,9 |
| Régime de travail (tr/min.) : | | 3 000 | | | | 3 200 |
| Diamètre du jeu de fraises (cm) : | | 32 | | | | |
| Entraînement : | | 1 V + 1 R | | | | |
| Niveau de puissance acoustique mesuré / garanti (dB(A)) : | | 79 / 93 | | | | 80 / 93 |
| Niveau de vibrations ahw (m/s2) : | | 5,00 | | | | 6,00 |
| Poids de la machine (kg) : \* | | 41 | | 44 | | 46 |
| Équipement : | | Système anti-vibrations Réglage centralisé du guidon Position de nettoyage Transmission à vis sans fin | | | | |
| Prix  conseillé (euro) : \*\* | | 1 159,00 | | 1 244,00 | | 1 379,00 |
| Disponible dès maintenant auprès de nos revendeurs spécialisés | | | | | | |