|  |
| --- |
| **Motobineuses** |
|   | **MH 445** | **MH 445 R** |
| Largeur de travail (cm) : | 45 |
| Type de moteur : | B&S Serie 550 EX OHV RS |
| Cylindrée (cm3) : | 140 |
| Puissance nominale [kW/Ch] : | 2,2 / 3,0 |
| Régime de travail (tr/min.) : | 3 100 |
| Diamètre du jeu de fraises (cm) : | 30 |
| Entraînement : | 1 V | 1 V + 1 R |
| Niveau de puissance acoustique mesuré / garanti (dB(A)) : | 80 / 93 |
| Niveau de vibrations ahw (m/s2) : | 5,50 |
| Poids de la machine (kg) : \* | 36 | 37 |
| Équipement : | Système anti-vibrationsRéglage centralisé du guidonPosition de nettoyageTransmission à vis sans fin |
| Prixconseillé (euro) : \*\* | 909,00 | 1 069,00 |
| Disponible dès maintenant auprès de nos revendeurs spécialisés |
| Motobineuses |
|   | **MH 560** | **MH 585** | **MH 685** |
| Largeur de travail (cm) : | 60 | 85 |
| Type de moteur : | KohlerXT675 OHV SC | KohlerXT800 OHV SC |
| Cylindrée (cm3) : | 149 | 173 |
| Puissance nominale [kW/Ch] : | 2,3 / 3,2 | 2,9 / 3,9 |
| Régime de travail (tr/min.) : | 3 000 | 3 200 |
| Diamètre du jeu de fraises (cm) : | 32 |
| Entraînement : | 1 V + 1 R |
| Niveau de puissance acoustique mesuré / garanti (dB(A)) : | 79 / 93 | 80 / 93 |
| Niveau de vibrations ahw (m/s2) : | 5,00 | 6,00 |
| Poids de la machine (kg) : \* | 41 | 44 | 46 |
| Équipement : | Système anti-vibrationsRéglage centralisé du guidonPosition de nettoyageTransmission à vis sans fin |
| Prixconseillé (euro) : \*\* | 1 159,00 | 1 244,00 | 1 379,00 |
| Disponible dès maintenant auprès de nos revendeurs spécialisés |