**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accukettingzaag** **– STIHL AK systeem** |
|  | **STIHL MSA 80 C-B** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motortype: | EC-motor, borstelloos |
| Vermogen (kW): \* | 1,2 |
| Gewicht met / zonder snijgarnituur (kg): \*\* | 3,3 / 2,9 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 85 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 93 |
| Trillingswaarde links / rechts (m/s2) : \*\*\*\* | 4,6 / 3,9 |
| Snijgarnituur |  |
| * Zaagketting:
 | STIHL ¼“ Picco Micro 3 (PM3) |
| * Zaagblad:
 | STIHL Light 01 |
| Zaagbladlengte (cm): | 35 |
| Prestatievermogen bij gebruik met de **accu AK 30 S** |
| * Nominale spanning (V):
 | 36 |
| * Accu-energie (Wh):
 | 180 |
| * Accucapaciteit (Ah):
 | 5 |
| * Accugewicht (kg):
 | 1,3 |
| * Looptijd (min)
 | 35 |
| * Oplaadtijd met lader AL 101 80% / 100% (min):
 | 160 / 205 |
| Uitrusting: | Potentiometer, rubberen softgreep met ergonomische bedieningshendel, transparante olietank, kettingsnelspanner |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\*\* |  |
| * STIHL MSA 80 C-B (zonder accu en lader):
 | 389,00 |
| * Toestel in een set met accu AK 30 S en lader AL 101
 | 559,00 |
| * Accu STIHL AK 30 S:
 | 179,00 |
| * Lader STIHL AL 101:
 | 49,00 |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* zonder gereedschap;
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), \*\*\*\* K-waarde volgens RL 2006/42/EG= 2 m/s²;

\*\*\*\*\*\* Aanbevolen verkoopprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.