**Caractéristiques techniques**

|  |  |
| --- | --- |
| **Perche élagueuse sur batterie – système STIHL AP** | |
|  | **HTA 160** |
| Technologie sur batterie : | lithium-ion |
| Moteur : | moteur électrique (EC), sans balai |
| Puissance électrique / mécanique (kW) : \* | 1,8 / 1,4 |
| Poids (kg) : \*\* | 6,9 |
| Longueur totale (cm) : | 285-405 |
| Dispositif de coupe standard |  |
| - Chaîne : | 1/4“ Picco Micro 3 (PM3) |
| - Guide-chaîne : | STIHL Rollomatic E Mini / Light 01 |
| Longueur de coupe (cm) : | 30 |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) : \*\*\* | <85 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : \*\*\* | 97 |
| Niveaux de vibrations gauche/droite (m/s²) : \*\*\*\* | 4,1 / 5,6 |
| Volume du réservoir d’huile de chaîne adhésive (cm3) : | 220 |
| Équipement | Manche télescopique de section carrée avec réglage rapide ; mécanisme de transmission en magnésium avec crochet à branches moulé ; tendeur de chaîne latéral ; cache du pignon de chaîne avec baguette de visée intégrée et éjection latérale des copeaux ; poignée de commande ergonomique avec affichage LED ; poignée caoutchoutée ; carter déjà compatible avec Smart Connector 2 A ; protection anti-surcharge ; socle |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\*\*\* | 889,- |
| Disponible maintenant chez votre revendeur STIHL | |

\* Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux machines thermiques ; \*\* Sans batterie et sans dispositif de coupe ; \*\*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) ; \*\*\*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s ; \*\*\*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Perche élagueuse sur batterie – système STIHL AP** | |
|  | **STIHL HTA 160** |
| Performances en cas d’utilisation **avec la batterie AP 300 S** |  |
| * Tension de la batterie (V) : | 36 |
| * Poids de la batterie (kg) : | 1,8 |
| * Énergie de la batterie (Wh) : | 281 |
| * Autonomie avec des applications types (min.) : | 70 |
| * Temps de charge avec le chargeur AL 500 80 % / 100 % (min.) : | 30 / 45 |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\*\*\* |  |
| * Batterie STIHL AP 300 S | 369,00 |
| * Chargeur STIHL AL 500 | 159,00 |

\* Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux machines thermiques ; \*\* Sans batterie et sans dispositif de coupe ; \*\*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) ; \*\*\*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s ; \*\*\*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.