**Caractéristiques techniques**

|  |  |
| --- | --- |
| **Coupe-bordure sur batterie – Système de batterie STIHL AS** | |
|  | **FSA 30** |
| Type de batterie : | Lithium-ion |
| Type de moteur : | Moteur DC |
| Poids (kg) : \* | 2,0 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) : \*\* | 76 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : \*\* | 89 |
| Niveau de vibration gauche/droite (m/s²) : \*\*\* | 1,5 /1,9 |
| Système de poignée : | Étrier |
| Dispositif de coupe standard : | STIHL PolyCut 3-2 |
| Diamètre de coupe (mm) : - Couteaux en plastique  - Fil de coupe 1,6 mm (option) | 230  250 |
| Équipement : | Axe ajustable en longueur (sans outil), tête faucheuse pivotante à 90° (sans outil), angle de coupe ajustable en 4 étapes, étrier ajustable en 4 étapes (sans outil), étrier d’écartement (facilement rabattable), poignée en caoutchouc |
| Niveau de performance avec la batterie AS 2 |  |
| * Voltage (V) : | 10,8 |
| * Puissance (Wh) : | 28 |
| * Autonomie avec des couteaux en plastique (min) : | Jusqu’à 19 |
| * Autonomie avec le fil de coupe 1,6 mm (min) : | Jusqu’à 10 |
| * Temps de charge avec le chargeur AL 1  80 % / 100 % (min) : | 60 / 80 |
| Prix Revendeur conseillé (en euros) : \*\*\*\* |  |
| * Coupe-bordure STIHL FSA 30 sur batterie sans batterie ni chargeur | 119,- |
| * Coupe-bordure STIHL FSA 30 sur batterie avec deux batterie AS 2 et un chargeur AL 1 | 159,- |
| * Batterie STIHL AS 2 | 42,- |
| * Chargeur STIHL AL 1 | 42,- |
| Disponible maintenant chez votre revendeur STIHL | |

\* sans batterie, avec tête faucheuse AutoCut 3-2 et protection, \*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,0 dB(A), \*\*\* Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s ; \*\*\*\* TVAc 21 %.