Technische gegevens

|  |  |
| --- | --- |
| **Accubosmaaier – STIHL AP systeem** | |
|  | **STIHL FSA 200** |
| Accutechnologie: | lithium-ion |
| Motortype: | EC-motor, borstelloos |
| Elektrisch/mechanisch vermogen (kW): \* | 2,0/ 1,6 |
| Max. koppel (Nm): | 1,5 |
| Gewicht (kg): \*\* | 4,9 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | ≤ 85 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | ≤ 96 |
| Trillingswaarde links/rechts (m/s²): \*\*\*\* | <3,7 |
| Handgreep: | Dubbele handgreep |
| Standaardsnijgarnituur: | Grasscut 260-2 |
| Maaidiameter met maaidraad/ metalen snijgereedschap (mm): | 450/ 260 |
| Uitrusting: | Automatische gereedschapsherkenning, dubbele handgreep met ergonomische bedieningshendel, dubbele schoudergordel, ophangrail, universele beschermkap, behuizing al compatibel met Smart Connector 2A |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu **AP 500 S:** |  |
| * Accuspanning (V): | 36 |
| * Gewicht van de accu (kg): | 2,0 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh): | 337 |
| * Looptijd met maaidraad/ metalen snijgereedschap (min.): | 20/ 45 |
| * Laadtijd met lader AL 500 80%/ 100% (min.): | 40/ 55 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* |  |
| * Accubosmaaier STIHL FSA 200 | 689,00 |
| * Accu STIHL AP 500 S | 469,00 |
| * Lader STIHL AL 500 | 169,00 |
| Verkrijgbaar vanaf oktober 2023 bij STIHL dealers | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines; \*\* Gewicht zonder accu, snijgereedschap en beschermkap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A) met standaardsnijgarnituur;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s met standaardsnijgarnituur;

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.