**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accugrasmaaier – STIHL AP accusysteem**  |
|  | **STIHL RMA 750 V** | **STIHL RMA 756 V** | **STIHL RMA 7 RV** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motortype: | EC-motor, borstelloos |
| Elektrisch / mechanisch vermogen (kW): \* | 3,3 / 2,7 | 3,7 / 2,9 |
| Gewicht (kg): \*\* | 49,2 | 52 | 45,6 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 93 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 84 |
| Maaibreedte (cm): | 48 | 54 | 51 |
| Maaihoogte (mm): | 25–100 |
| Snijhoogteverstelling per wiel:  | 6 niveaus |
| Inhoud grasopvangbox (l): | 80 | / |
| Start / stop: | Elektrostart / motorstop |
| Maaimodi: | Eco / Standard / Auto-Boost |
| Wielaandrijving: | Elektronisch gestuurde Vario-aandrijving tot 6 km/u |
| Behuizing: | Aluminium buitenbehuizing, polymeer binnenbehuizing  |
| Maaifuncties: | Grasopvangbox achteraan, achter- en zijuitworp, mulchen | Mulchen en zijuitworp |
| Uitrusting: | Digitaal bedieningspaneel, Connected functie, inklapbaar comfortstuur in drie standen verstelbaar in de hoogte, multimes, dubbel kogelgelagerde wielen met aluminium velgen en rubberen banden, draaggreep, frontbescherming, vervangbare metalen stootstrips |
| Prijs (Euro): \*\*\*\* | 2.459,00 | 2.669,00 | 2.299,00 |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* zonder accu;
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), \*\*\*\* Aanbevolen verkoopprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.

|  |
| --- |
| **Accugrasmaaier – STIHL AP accusysteem** |
|  | **STIHL RMA 750 V** | **STIHL RMA 756 V** | **STIHL RMA 7 RV** |
| Prestatievermogen bij gebruik met twee **in serie geschakelde accu’s** **AP 500 S** |
| * Nominale spanning (V):
 | 72 (2x36) |
| * Nominale capaciteit (Wh):
 | 674 (2x337) |
| * Max. maaiprestatie (m²):
 | 765 | 750 | 910 |
| * Oplaadtijd met lader AL 501 80 % / 100 % (min):
 | 40 / 55 |
| Prijs (Euro): \*\*\*\* |
| * STIHL AP 500 S accu:
 | 499,00 |
| * STIHL AL 501 snellader:
 | 169,00 |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* zonder accu;
\*\*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), \*\*\*\* Aanbevolen verkoopprijs fabrikant, telkens incl. 21 % btw.