**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accuheggenschaar – STIHL AP systeem** |
|  | **STIHL HSA 140 R** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motortype: | EC-motor |
| Uitvoering: | Terugsnoei (R) |
| Slagfrequentie (1/min): | 2.600 / 3.000 / 3.400 |
| Tandafstand (mm): | 38 |
| Lengte van het snijblad (cm): | 60 | 75 |
| Gewicht met / zonder aanbevolen accu:  | 5,6 / 4,3 | 5,9 / 4,6 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 77 | 79 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 85 | 87 |
| Trillingsniveau beugelgreep / handgreep (m/s2): \*\*\* | 2,3 / 2,7 | 2,5 / 3,0 |
| Uitrusting: | Draaibare handgreep, antiblokkeersysteem, antivibratiesysteem, dubbelzijdig snijmes, voorbereid op Smart Connector 2 A |
| Prestatievermogen bij gebruik met accu **AP 200 S:** |  |
| * Nominale spanning (V):
 | 36 |
| * Gewicht accu (kg):
 | 1,3 |
| * Accu-energie (Wh):
 | 187 |
| * Looptijd per stand (min):
 | 100 – 150 |
| * Oplaadtijd met lader AL 501 80 % / 100 % (min):
 | 30 / 45 |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\* |  |  |
| * STIHL HSA 140 R zonder accu en lader
 | 659,00 |  |
| * STIHL AP 200 S accu
 | 249,00 |
| * STIHL AL 501 lader
 | 169,00 |
|

|  |
| --- |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer |

 |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 2 m/s2; \*\*\*\* Adviesprijs incl. 21% btw.

|  |
| --- |
| **Accuheggenschaar – STIHL AP systeem** |
|  | **STIHL HSA 140 T** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motortype: | EC-motor |
| Uitvoering | Trimmen (T) |
| Slagfrequentie (1/min): | 3.900 / 4.500 / 5.000 |
| Tandafstand (mm): | 30 |
| Lengte van het snijblad (cm): | 60 | 75 |
| Gewicht met / zonder aanbevolen accu:  | 5,5 / 4,2 | 5,6 / 4,3 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 82 | 82 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 90 | 90 |
| Trillingsniveau beugelgreep / handgreep (m/s2): \*\*\* | 1,3 / 1,9 | 1,2 / 1,8 |
| Uitrusting: | Draaibare handgreep, antiblokkeersysteem, antivibratiesysteem, dubbelzijdige snijmessen, voorbereid op Smart Connector 2 A |
| Prestatievermogen bij gebruik met accu **AP 200 S:** |  |
| * Nominale spanning (V):
 | 36 |
| * Gewicht accu (kg):
 | 1,3 |
| * Accu-energie (Wh):
 | 187 |
| * Looptijd per stand (min):
 | 90-140 |
| * Oplaadtijd met lader AL 501 80 % / 100 % (min):
 | 30 / 45 |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\* |  |  |
| * STIHL HSA 140 T zonder accu en lader
 | 659,00 |  |
| * STIHL AP 200 S accu
 | 259,00 |
| * STIHL AL 501 lader
 | 169,00 |
|

|  |
| --- |
| Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer |

 |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 2 m/s2; \*\*\*\* Adviesprijs incl. 21% btw.