**Technische gegevens**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accuheggenschaar – STIHL AP systeem** | | |
|  | **STIHL HSA 140 R** | |
| Accutechnologie: | Lithium-ion | |
| Motortype: | EC-motor | |
| Uitvoering: | Terugsnoei (R) | |
| Slagfrequentie (1/min): | 2.600 / 3.000 / 3.400 | |
| Tandafstand (mm): | 38 | |
| Lengte van het snijblad (cm): | 60 | 75 |
| Gewicht met / zonder aanbevolen accu: | 5,6 / 4,3 | 5,9 / 4,6 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 77 | 79 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 85 | 87 |
| Trillingsniveau beugelgreep / handgreep (m/s2): \*\*\* | 2,3 / 2,7 | 2,5 / 3,0 |
| Uitrusting: | Draaibare handgreep, antiblokkeersysteem, antivibratiesysteem, dubbelzijdig snijmes, voorbereid op Smart Connector 2 A | |
| Prestatievermogen bij gebruik met accu **AP 200 S:** |  | |
| * Nominale spanning (V): | 36 | |
| * Gewicht accu (kg): | 1,3 | |
| * Accu-energie (Wh): | 187 | |
| * Looptijd per stand (min): | 100 – 150 | |
| * Oplaadtijd met lader AL 501  80 % / 100 % (min): | 30 / 45 | |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\* |  |  |
| * STIHL HSA 140 R zonder accu en lader | 659,00 |  |
| * STIHL AP 200 S accu | 249,00 | |
| * STIHL AL 501 lader | 169,00 | |
| |  | | --- | | Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer | | | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 2 m/s2; \*\*\*\* Adviesprijs incl. 21% btw.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accuheggenschaar – STIHL AP systeem** | | |
|  | **STIHL HSA 140 T** | |
| Accutechnologie: | Lithium-ion | |
| Motortype: | EC-motor | |
| Uitvoering | Trimmen (T) | |
| Slagfrequentie (1/min): | 3.900 / 4.500 / 5.000 | |
| Tandafstand (mm): | 30 | |
| Lengte van het snijblad (cm): | 60 | 75 |
| Gewicht met / zonder aanbevolen accu: | 5,5 / 4,2 | 5,6 / 4,3 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 82 | 82 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 90 | 90 |
| Trillingsniveau beugelgreep / handgreep (m/s2): \*\*\* | 1,3 / 1,9 | 1,2 / 1,8 |
| Uitrusting: | Draaibare handgreep, antiblokkeersysteem, antivibratiesysteem, dubbelzijdige snijmessen, voorbereid op Smart Connector 2 A | |
| Prestatievermogen bij gebruik met accu **AP 200 S:** |  | |
| * Nominale spanning (V): | 36 | |
| * Gewicht accu (kg): | 1,3 | |
| * Accu-energie (Wh): | 187 | |
| * Looptijd per stand (min): | 90-140 | |
| * Oplaadtijd met lader AL 501  80 % / 100 % (min): | 30 / 45 | |
| Aanbevolen verkoopprijs (Euro): \*\*\*\* |  |  |
| * STIHL HSA 140 T zonder accu en lader | 659,00 |  |
| * STIHL AP 200 S accu | 259,00 | |
| * STIHL AL 501 lader | 169,00 | |
| |  | | --- | | Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer | | | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinetoestellen; \*\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\* K-waarde volgens richtlijn RL 2006/42/EG = 2 m/s2; \*\*\*\* Adviesprijs incl. 21% btw.