Technische Info

Levering betonnen liggers voor Sportcomplex Henleykade

Multimodaal Traject:

Voortraject via de weg:

 Vlamertinge: Fabrikant Valcke Prefab Beton

 Menen: Kade Leie

Vaartraject:

Vanuit Menen stroomafwaarts de Leie via de Ringvaart naar de Henleykade in Gent

Technische Info Ponton:

 L: 30,54m

 B: 6,86m

 Draagvermogen: 300T

Betonnen liggers:

 4 liggers 18T/ lengte 26m

 1 ligger van 20T/ lengte 28m