**Technische gegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mini kettingzaag – STIHL AS accusysteem** | |
|  | **STIHL GTA 40** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motortype: | EC-motor |
| Vermogen (W): \* | 520 |
| Gewicht met accu’s en zaaggarnituur (kg): | 2 |
| Zaagbladlengte (cm): | 15 |
| Zaagketting: | STIHL 1/4“Picco Micro 3 (PM3) |
| Zaagblad: | STIHL Light 01 |
| Kettingsnelheid (m/s): | 8 |
| Volume olietank (ml): | 110 |
| Uitrusting | Potentiometer, automatische kettingsmering, zijdelingse kettingsnelspanner, bevestigingsringen aan beide kanten, laadindicator, gereedschapsloze tankdop |
| Prestatiewaarden bij gebruik met twee **AS 2 accu’s** |  |
| * Gewicht van de accu (kg): | 0,4 |
| * Accuspanning (V): | 21,6 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh): | 56 |
| * Looptijd van de accu’s (voorbeeld van een toepassing): | meer dan 190 sneden bij het snoeien van sparrentakken met een diameter van 5 x 5 cm |
| * Laadtijd met lader AL 5- 2 80%/ 100% (min.): | 30/ 50 |
| Vrijblijvende adviesprijs(euro): \*\* |  |
| * STIHL GTA 40 in een set, met 2 AS 2 accu’s, snellader AL 5-2 en transporttas: | 449,00 |
| Vanaf augustus verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines   
\*\* Adviesprijs van de fabrikant inclusief 21% btw.