**Données techniques**

|  |
| --- |
| **Nettoyeur haute pression sur batterie – système de batterie STIHL AP** |
|  | **STIHL REA 100 PLUS** |
| Technologie de batterie : | Lithium-ion  |
| Type de moteur : | Moteur EC, sans balais |
| Pression max. (bar) : | 150 |
| Pression de travail (bar) : | 125 |
| Débit d’eau max. (l/h) : | 300 |
| Débit d’eau min. (l/h) : | 270 |
| Température max. d’arrivée d’eau (° C) :  | 40 |
| Poids (kg) : \* | 6,7 |
| Niveau de pression sonore (db(A)) : \*\* | 75 |
| Niveau de puissance sonore (db(A)) : \*\* | 89 |
| Niveau de vibrations (m/s²) : \*\*\* | 2,0 |
| Longueur du tuyau (m) : | 6 |
| Équipement : | Pompe à haute pression en aluminium avec pistons en acier inoxydable, embout 3-en-1, réglage continu de la pression, raccord rapide anti-vrille, enrouleur de flexible, rangement des accessoires sur l’appareil, fonction d’aspiration avec flexible d’aspiration (0,5 m) |
| Accessoires : | Chariot de transport avec réservoir d’eau amovible de 20 litres |
| Prix de vente conseillé (euros) : \*\*\*\* |  |
| * STIHL REA 100 PLUS(sans batterie ni chargeur)
 | 349,00 |
| Disponible chez votre revendeur STIHL local |

\* Poids prêt à l’emploi ; \*\* Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 2,0 dB(A); \*\*\* Valeur K selon la directive 2006/42/EG = 1,5 m/s²;
\*\*\*\* Prix de vente conseillé par le fabricant, TVA de 21 % incluse.

|  |
| --- |
| **Nettoyeur haute pression sur batterie – système de batterie STIHL AP** |
|  | **STIHL REA 100 PLUS** |
| Performance en cas d’utilisation avec la batterie **AP 300 S**  |
| * Tension nominale (V) :
 | 36 |
| * Poids de la batterie (kg) :
 | 1,8 |
| * Énergie de la batterie (Wh) :
 | 281 |
| * Autonomie maximale de la batterie (min)/durée de fonctionnement (min):
 | 245 |
| * Temps de charge avec le chargeur AL 30180 % / 100 % (min):
 | 55 / 80 |
| Prix de vente conseillé (euros) : \*\*\*\* |  |
| * Batterie STIHL AP 300 S
 | 369,00 |
| * Chargeur STIHL AL 301
 | 109,00 |

\* Poids prêt à l’emploi ; \*\* Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 2,0 dB(A); \*\*\* Valeur K selon la directive 2006/42/EG = 1,5 m/s²;
\*\*\*\* Prix de vente conseillé par le fabricant, TVA de 21 % incluse.