**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accuheggenschaar op steel – STIHL COMPACT AccuSysteem** |
|  | **STIHL HLA 56** |
| Accutechnologie:Motorprincipe: | Lithium-ion DC-Motor |
| Gewicht (kg): \* | 3,8 |
| Totale lengte (m): | 2,1 |
| Transportlengte (m): | 1,15 |
| Snoeidikte (mm): | 12 |
| Zaagbladlengte (cm): | 45 |
| Tandafstand (mm): | 33 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\* | 82 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\* | 93 |
| Trillingsniveau links/rechts (m/s2): \*\*\* | < 3,5 |
| Uitrusting: | Mesbalk, in 7 trappen verstelbaar van -45° tot +90°,deelbare schacht met elektrische scheidingspositie;schacht met beugelhandgreep, muurbeugel |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\** STIHL HLA 56 accuheggenschaar op steel in een set met AK 10 accu en AL 101 lader
* STIHL HLA 56 accuheggenschaar op steel(zonder accu en lader)
 | 299239 |

*\* zonder accu \*\* K-Factor volgens Richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A); \*\*\* K-Factor volgens Richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s; \*\*\*\* Prijzen inclusief 21% btw.*

|  |
| --- |
| **Accuheggenschaar op steel – STIHL COMPACT AccuSysteem** |
|  | **STIHL HLA 56** |
| Prestatievermogen met de **accu AK 10** |  |
| * Accuspanning (V):
 | 36 |
| * Energie-inhoud (Wh):
 | 72 |
| * Looptijd (min.):
 | 50 |
| * Laadtijd met AL 101 lader80% / 100% (min.):
 | 70 / 95 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\** STIHL AK 20 accu
* STIHL AL 101 lader
 | 7949 |

*\*\*\*\* Prijzen inclusief 21% btw.*