**Technische gegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accuheggenschaar op steel – STIHL COMPACT AccuSysteem** | |
|  | **STIHL HLA 56** |
| Accutechnologie: Motorprincipe: | Lithium-ion  DC-Motor |
| Gewicht (kg): \* | 3,8 |
| Totale lengte (m): | 2,1 |
| Transportlengte (m): | 1,15 |
| Snoeidikte (mm): | 12 |
| Zaagbladlengte (cm): | 45 |
| Tandafstand (mm): | 33 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\* | 82 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\* | 93 |
| Trillingsniveau links/rechts (m/s2): \*\*\* | < 3,5 |
| Uitrusting: | Mesbalk, in 7 trappen verstelbaar van -45° tot +90°,  deelbare schacht met elektrische scheidingspositie;  schacht met beugelhandgreep,  muurbeugel |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*   * STIHL HLA 56 accuheggenschaar op steel in een set met AK 10 accu en AL 101 lader * STIHL HLA 56 accuheggenschaar op steel (zonder accu en lader) | 299  239 |

*\* zonder accu \*\* K-Factor volgens Richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A); \*\*\* K-Factor volgens Richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s; \*\*\*\* Prijzen inclusief 21% btw.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Accuheggenschaar op steel – STIHL COMPACT AccuSysteem** | |
|  | **STIHL HLA 56** |
| Prestatievermogen met de  **accu AK 10** |  |
| * Accuspanning (V): | 36 |
| * Energie-inhoud (Wh): | 72 |
| * Looptijd (min.): | 50 |
| * Laadtijd met AL 101 lader 80% / 100% (min.): | 70 / 95 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*   * STIHL AK 20 accu * STIHL AL 101 lader | 79 49 |

*\*\*\*\* Prijzen inclusief 21% btw.*