**Technische gegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Benzinekettingzaag** |  |
|  | **STIHL MS 500i** |
| Motor: | STIHL 2-MIX motor met injectie (i) |
| Cilinderinhoud (cm3): | 79,2 |
| Motorvermogen (kW/HP): | 5,0/6,8 |
| Motorgewicht (kg): \* | 6,2 |
| Systeemgewicht (kg): \*\* | 7,8 |
| Vermogensgewicht (kg/kW): | 1,24 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 107 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 119 |
| Trillingswaarde links/rechts (m/s²): \*\*\*\* | 4,2/4,0 |
| Zaaglengte (cm) \*\*\*\*\*:Zaaggarnituur: STIHL Rollomatic ES Light; STIHL 3/8" Rapid Super zaagketting | 50, **63**,71 |
| Productkenmerken: | Zijdelingse kettingspanner, STIHL ElastoStart, decompressieklep, stopschakelaar, HD2-filter  |
| Vrijblijvende adviesprijs (EUR): \*\*\*\*\*\* | vanaf 1.544 euro |

*\* Niet getankt, zonder zaagblad en zaagketting; \*\* Niet getankt, uitgerust met STIHL Rollomatic ES Light 63 cm zaagblad en STIHL 3/8" Rapid Super zaagketting; \*\*\* K-factor volgens Richtlijn 2006/42/EG = 2.5 dB(A); \*\*\*\* K-factor volgens Richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²; \*\*\*\*\* Afhankelijk van het kettingzaagmodel kan de werkelijke snijlengte korter zijn dan aangegeven; \*\*\*\*\*\* Prijzen telkens incl. 21% btw.*