**Caractéristiques techniques**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taille-haies sur batterie – système STIHL AS** |  |
|  | **HSA 30** | **HSA 40** |
| Technologie sur batterie : | lithium-ion |
| Moteur : | Moteur DC | Moteur DC |
| Poids avec batterie AS 2 incluse (kg) :  | 2,2 | 2,3 |
| Longueur de coupe (cm) : | 45 | 50 |
| Écartement des dents (mm) : | 22 | 24 |
| Cadence de coupe (1/min.) : | 2 800 | 2 800 |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) : \* | 82 | 82 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : \* | 90 | 90 |
| Niveaux de vibrationspoignée de commande / poignée en étrier (m/s2) : \*\* | 1,4 / 1,9 | 1,4 / 1,9 |
| Équipement : | Poignée ergonomique avec surface caoutchoutée, poignée en étrier avec commutateur intégré, lames de qualité STIHL découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, protège-guide et protège-lame |
|  |  |  |
| Performances en cas d’utilisation avec la batterie AS 2 : |
| Tension de la batterie (V) : | 10,8 |
| Consommation d’énergie nominale (Wh) : | 28  |
| Autonomie (min.) : | 50 | 40 |
| Temps de charge avec le chargeur AL 180 % / 100 % (min.) : | 60 / 80 |
| Prix conseillé (euro) : \*\*\* |
| Machine en set avec batterie et chargeur :  | avec **une** batterie AS 2 et un chargeur AL 1159,00 | avec **deux** batteries AS 2 et un chargeur AL 1209,00 |
| Machine sans batterie et sans chargeur | 119,00 | 149,00 |
| Batterie STIHL AS 2  | 42,00 |
| Chargeur STIHL AL 101  | 59,00 |
| Disponible dès septembre auprès de nos revendeurs spécialisés  |

\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) ; \*\* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s2 ; \*\*\* Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.