**Technische kenmerken**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accubladblazer – STIHL AP systeem** | |
|  | **STIHL BGA 250** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motortype: | EC |
| Blaaskracht Niveau 1/ 2/ 3/ Boost (N): | 11/ 15/ 20/ 26 |
| Max. luchtsnelheid (m/s): | 85 |
| Max. luchtdebiet (m³/u): | 1 040 |
| Geluidsdrukniveau DIN EN (dB(A)): \* | 84 |
| Geluidsvermogenniveau DIN EN (dB(A)): \* | 92 |
| Trillingsniveau (m/s²): \*\* | 0,9 |
| Gewicht met/ zonder de accu (kg): | 4,5/ 2,7 |
| Uitrusting: | Vergrendeling van de versnellingshendel, selectie van het vermogensniveau, led-display, behuizing compatibel met STIHL Smart Connector 2 A, oogjes voor het bevestigen van een draaggordel en wandhouder |
| Prestatievermogen **met de accu AP 300 S** |  |
| * Accuspanning (V): | 36 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh): | 281 |
| * Gewicht van de accu (kg): | 1,8 |
| * Autonomie Niveau 1/ 2/ 3/ Power Boost (min.): | 40/ 25/ 17/ 12 |
| * Laadtijd met snellader AL 501  80%/ 100% (min.): | 30/ 45 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\* |  |
| * STIHL BGA 250: | 389,00 |
| * Accu STIHL AP 300 S: | 369,00 |
| * Lader STIHL AL 501 | 169,00 |
| Nu verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer | |

\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²; \*\*\* zonder accu; \*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, inclusief 21% btw.