**Technische gegevens**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accubosmaaier – STIHL AP accusysteem** | | |
|  | **STIHL FSA 120** | **STIHL FSA 120 R** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion | |
| Motorprincipe: | EC-motor, borstelloos | |
| Elektrisch/mechanisch vermogen (kW): \* | 1,0/ 0,8 | |
| Gewicht (kg): \*\* | 4,5 | 4,3 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 81 | |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 96 | |
| Handgreep: | Dubbele handgreep | Beugelhandgreep (R) |
| Trillingswaarde links/rechts (m/s²): \*\*\*\* | 3,3/ 2,1 | 5,8/ 2,8 |
| Standaardsnijgarnituur: | STIHL  grassnijblad  GSB 230-2 | STIHL  draadmaaikop AutoCut C 27-2 |
| Maaidiameter (mm): - met grassnijblad: - met draadmaaikop: | 230 380 | |
| Uitrusting: | gereedschapsloos verstelbare dubbele handgreep met zachte component | gereedschapsloos verstelbare beugelhandgreep met zachte component |
|  | traploze toerentalregeling met twee snelheidsniveaus, zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, automatische gereedschapsherkenning, ophangoog, universele beschermkap | |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* | 449,- | 429,- |
| Nu verkrijgbaar bij STIHL dealers | | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen; \*\* Zonder accu en gereedschap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s² (maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen);

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accubosmaaier – STIHL AP accusysteem** | | |
|  | **STIHL FSA 120** | **STIHL FSA 120 R** |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu **AP 300 S**: | | |
| * Accuspanning (V): | 36 | |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh): | 281 | |
| * Gewicht van de accu (kg): | 1,8 | |
| * Looptijd van de accu met  draadmaaikop/ metalen gereedschap (min): | 45/ 100 | |
| * Laadtijd met lader AL 500 80%/ 100% (min): | 30/ 45 | |
| Vrijblijvende adviesprijs (Euro): \*\*\*\*\* |  | |
| * Accu STIHL AP 300 S | 39,- | |
| * Lader STIHL AL 500 | 169,- | |

.

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen; \*\* Zonder accu en gereedschap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s² (maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen);

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.