**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accubosmaaier – STIHL AP accusysteem** |
|  | **STIHL FSA 120** | **STIHL FSA 120 R** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motorprincipe: | EC-motor, borstelloos |
| Elektrisch/mechanisch vermogen (kW): \* | 1,0/ 0,8 |
| Gewicht (kg): \*\* | 4,5 | 4,3 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 81 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 96 |
| Handgreep: | Dubbele handgreep | Beugelhandgreep (R) |
| Trillingswaarde links/rechts (m/s²): \*\*\*\* | 3,3/ 2,1 | 5,8/ 2,8 |
| Standaardsnijgarnituur: | STIHL grassnijblad GSB 230-2 | STIHL draadmaaikop AutoCut C 27-2 |
| Maaidiameter (mm):- met grassnijblad:- met draadmaaikop: | 230380 |
| Uitrusting: | gereedschapsloos verstelbare dubbele handgreep met zachte component | gereedschapsloos verstelbare beugelhandgreep met zachte component  |
|  | traploze toerentalregeling met twee snelheidsniveaus, zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, automatische gereedschapsherkenning, ophangoog, universele beschermkap |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* | 449,- | 429,- |
| Nu verkrijgbaar bij STIHL dealers |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen; \*\* Zonder accu en gereedschap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s² (maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen);

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |
| --- |
| **Accubosmaaier – STIHL AP accusysteem** |
|  | **STIHL FSA 120** | **STIHL FSA 120 R** |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu **AP 300 S**: |
| * Accuspanning (V):
 | 36 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh):
 | 281 |
| * Gewicht van de accu (kg):
 | 1,8 |
| * Looptijd van de accu met draadmaaikop/ metalen gereedschap (min):
 | 45/ 100 |
| * Laadtijd met lader AL 50080%/ 100% (min):
 | 30/ 45 |
| Vrijblijvende adviesprijs (Euro): \*\*\*\*\* |  |
| * Accu STIHL AP 300 S
 | 39,- |
| * Lader STIHL AL 500
 | 169,- |

.

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen; \*\* Zonder accu en gereedschap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s² (maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen);

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.