**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accukantenmaaier – STIHL AS accusysteem** |
|  | **STIHL FSA 30** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motorprincipe: | Gelijkstroommotor |
| Gewicht (kg): \* | 2,0 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\* | 76 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\* | 89 |
| Trillingswaarde links/rechts (m/s²): \*\*\* | 1,5 /1,9 |
| Handgreep: | Beugelhandgreep |
| Standaardsnijgarnituur: | STIHL PolyCut 3-2  |
| Maaidiameter (mm):- Kunststofmessen- Maaidraad 1,6 mm (optioneel) | 230250 |
| Uitrusting: | Aanpassing van de lengte van de steel (gereedschapsloos); 90° draaibare maaieenheid (gereedschapsloos); in 4 stappen regelbare werkhoek van de maaieenheid; beugelgreepverstelling (gereedschapsloos); afstandsbeugel (eenvoudig inklapbaar); zachte handgreep |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu AS 2 |  |
| * Accuspanning (V):
 | 10,8 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh):
 | 28  |
| * Looptijd met kunststofmessen (min):
 | tot 19 |
| * Looptijd met maaidraad 1,6 mm (min):
 | tot 10 |
| * Laadtijd met lader AL 180%/ 100% (min):
 | 60/ 80 |
| Vrijblijvende adviesprijs (Euro): \*\*\*\* |  |
| * Accukantenmaaier STIHL FSA 30zonder accu en lader
 | 119,- |
| * Accukantenmaaier STIHL FSA 30 in een set met 2 x accu AS 2 en lader AL 1
 | 159,- |
| * Accu STIHL AS 2
 | 42,- |
| * Lader STIHL AL 1
 | 42,- |
| Nu verkrijgbaar bij je STIHL dealer |

\* zonder accu, zonder snijgarnituur AutoCut 3-2 en beschermkap \*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A),
\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s;
\*\*\*\* Prijzen incl. 21% btw