**Technische gegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accukantenmaaier – STIHL AS accusysteem** | |
|  | **STIHL FSA 30** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motorprincipe: | Gelijkstroommotor |
| Gewicht (kg): \* | 2,0 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\* | 76 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\* | 89 |
| Trillingswaarde links/rechts (m/s²): \*\*\* | 1,5 /1,9 |
| Handgreep: | Beugelhandgreep |
| Standaardsnijgarnituur: | STIHL PolyCut 3-2 |
| Maaidiameter (mm): - Kunststofmessen  - Maaidraad 1,6 mm (optioneel) | 230  250 |
| Uitrusting: | Aanpassing van de lengte van de steel (gereedschapsloos); 90° draaibare maaieenheid (gereedschapsloos); in 4 stappen regelbare werkhoek van de maaieenheid; beugelgreepverstelling (gereedschapsloos); afstandsbeugel (eenvoudig inklapbaar); zachte handgreep |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu AS 2 |  |
| * Accuspanning (V): | 10,8 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh): | 28 |
| * Looptijd met kunststofmessen (min): | tot 19 |
| * Looptijd met maaidraad 1,6 mm (min): | tot 10 |
| * Laadtijd met lader AL 1 80%/ 100% (min): | 60/ 80 |
| Vrijblijvende adviesprijs (Euro): \*\*\*\* |  |
| * Accukantenmaaier STIHL FSA 30 zonder accu en lader | 119,- |
| * Accukantenmaaier STIHL FSA 30 in een set met 2 x accu AS 2 en lader AL 1 | 159,- |
| * Accu STIHL AS 2 | 42,- |
| * Lader STIHL AL 1 | 42,- |
| Nu verkrijgbaar bij je STIHL dealer | |

\* zonder accu, zonder snijgarnituur AutoCut 3-2 en beschermkap \*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A),  
\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s;   
\*\*\*\* Prijzen incl. 21% btw