**Technische gegevens**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accucombimotor – STIHL AP systeem** | |
|  | **STIHL KMA 120 R** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motorprincipe: | EC-motor, borstelloos |
| Elektrisch/mechanisch vermogen (kW): \* | 1,0/ 0,8 |
| Gewicht (kg): \*\* | 3,5 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | ≤ 90 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | ≤ 102 |
| Handgreep: | Beugelhandgreep (R) |
| Trillingen links/rechts (m/s²): \*\*\*\* | ≤ 5,0/ ≤ 3,1 |
| Uitrusting: | 2-traps snelheidsaanpassing met variabele snelheidsregeling; gereedschapsloos verstelbare beugelhandgreep met zachte component, draaibaar ophangoog |
| Compatibele combigereedschappen: | * Zeis FS-KM met maaikop AutoCut C 25-2 of grassnijblad GSB 230-2 * Onkruidknipper RG-KM * Kantensnijder FCB-KM * Bladblazer BG-KM * Veegrol KW-KM * Borstelrol KB-KM * Hoogsnoeier HT-KM * Heggensnoeier HL-KM 0° * Heggensnoeier HL-KM 145° * Struiksnoeier FH-KM 145° * Grondfrees BF-KM |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* |  |
| * STIHL KMA 120 R (zonder accu): | 369,- |
| * STIHL combigereedschappen: | 159,- - 669,- |
| Nu verkrijgbaar bij STIHL dealers | |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines; \*\* Zonder accu en gereedschap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s² (maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen);

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |  |
| --- | --- |
| **Accucombimotor – STIHL AP systeem** | |
|  | **STIHL KMA 120 R** |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu **AP 300 S**,bijvoorbeeld de zeis FS-KM met het grassnijblad GSB 230-2: | |
| * Accuspanning (V): | 36 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh): | 227 |
| * Gewicht van de accu (kg): | 1.8 |
| * Looptijd van de accu (min.): | 100 |
| * Laadtijd met snellader AL 500 80%/ 100% (min): | 25/ 35 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* |  |
| * Accu STIHL AP 300 S: | 39,- |
| * Lader STIHL AL 500: | 169,- |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines; \*\* Zonder accu en gereedschap;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,5 dB(A), maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen;

\*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s² (maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen);

\*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.