**Technische gegevens**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accukantenmaaier – STIHL AK accusysteem** | | |
|  | **STIHL FSA 80** | **FSA 80 R** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion | |
| Motorprincipe | EC-motor | |
| Gewicht: \* | 4,5 | 4,3 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\* | 81 | |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\* | 96 | |
| Trillingswaarde links/rechts (m/s²): \*\*\* | 2,4/ 1.4 | 5,2/2,9 |
| Handgreep: | Dubbele handgreep | Beugelhandgreep (R) |
| Standaardsnijgarnituur: | STIHL  grassnijblad GSB 230-2 | STIHL  draadmaaikop AutoCut C 27-2 |
| Maaidiameter (mm): - met grassnijblad: - met draadmaaikop: | 230 380 | |
| Uitrusting: | gereedschapsloos verstelbare dubbele handgreep met zachte component | gereedschapsloos verstelbare beugelhandgreep met zachte component |
|  | traploze toerentalregeling met twee snelheidsniveaus, zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, automatische gereedschapsherkenning, ophangoog, universele beschermkap | |
| Vrijblijvende adviesprijs (Euro): \*\*\*\*   * Accukantenmaaier  zonder accu en lader | 359,- | 339,- |
| * Accukantenmaaier in een set met  accu AK 30 accu en lader AL 101 | 529,- | 509,- |
| Nu verkrijgbaar bij STIHL dealers | | |

\* Zonder accu en snijgarnituur \*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A),  
\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s;   
\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant incl. 21% btw.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accukantenmaaier – STIHL AK accusysteem** | | |
|  | **STIHL FSA 80** | **FSA 80 R** |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu **AK 30** | | |
| * Accuspanning (V): | 36 | |
| * Gewicht van de accu (kg): | 1,3 | |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh): | 180 | |
| * Looptijd van de accu met  draadmaaikop/ metalen snijgereedschap (min): | 30/ 60 | |
| * Laadtijd met lader AL 101 80%/ 100% (min): | 160/ 205 | |
| Vrijblijvende adviesprijs (Euro): \*\*\*\*   * Accu STIHL AK 30 | 179,00 | |
| * Lader STIHL AL 101 | 49,00 | |

\* Zonder accu en snijgarnituur \*\* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A),  
\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s;   
\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant incl. 21% btw.