**Technische gegevens**

|  |
| --- |
| **Accuhoogsnoeier – STIHL AP accuhoogsnoeier** |
|  | **Kettingzaag voor boomverzorging STIHL HTA 150** |
| Accutechnologie: | Lithium-ion |
| Motorprincipe: | EC-motor, borstelloos |
| Elektrisch/mechanisch vermogen (kW): \* | 1,8/ 1,4 |
| Gewicht (kg): \*\* | 4,7 |
| Totale lengte met een zaagblad van 30 cm (cm): | 196 |
| Standardzaaggarnituur: |  |
| - Zaagketting: | 3/8“Picco Micro 3 (PM3) |
| - Zaagblad: | STIHL Rollomatic E Mini |
| Zaagbladlengte (cm): | 30 |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)): \*\*\* | 94 |
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)): \*\*\* | 100 |
| Trillingswaarde links/rechts in combinatie met beugelhandgreep (m/s2): \*\*\*\* | 4,0/ 5,6 |
| Volume olietank (cm3): | 220 |
| Uitrusting: | Lichte, stijve steel, beugelhandgreep, magnesiumaandrijving, eenvoudig te monteren takkenhaak, zijdelingse kettingspanning, kettingwieldeksel met peillijst, voorziening voor Smart Connector 2A al in de behuizing, steun |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* | 729,- |
| Nu verkrijgbaar bij je STIHL dealer |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines; \*\* Zonder zaaggarnituur, beugelhandgreep en accu;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s²; \*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.

|  |
| --- |
| **Accuhoogsnoeier – STIHL AP accusysteem** |
|  | **Kettingzaag voor boomverzorging STIHL HTA 150** |
| Prestatiewaarden bij gebruik met de accu **AP 300 S** |  |
| * Accuspanning (V):
 | 36 |
| * Gewicht van de accu (kg):
 | 1,8 |
| * Energie-inhoud van de accu (Wh):
 | 281 |
| * Looptijd bij bosonderhoud (min.):
 | 70 |
| * Laadtijd met lader AL 50080%/ 100% (min.):
 | 30/ 45 |
| Vrijblijvende adviesprijs (euro): \*\*\*\*\* |  |
| * Accu STIHL AP 300 S
 | 399,- |
| * Lader STIHL AL 500
 | 194,- |

\* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines; \*\* Zonder zaaggarnituur, beugelhandgreep en accu;

\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A); \*\*\*\* K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s²; \*\*\*\*\* Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.