**Données techniques**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tondeuse sur batterie - Système de batterie AP de STIHL** | | | |
|  | **STIHL RMA 750 V** | **STIHL RMA 756 V** | **STIHL RMA  7 RV** |
| Technologie de batterie : | Lithium-ion | | |
| Type de moteur : | Moteur EC, sans balais | | |
| Puissance électrique / mécanique (kW): \* | 3,3 / 2,7 | 3,7 / 2,9 | |
| Poids (kg) : \*\* | 49,2 | 52 | 45,6 |
| Niveau de puissance sonore (db(A)) : \*\*\* | 93 | | |
| Niveau de pression sonore (db(A)) : \*\*\* | 84 | | |
| Largeur de coupe (cm) : | 48 | 54 | 51 |
| Hauteur de coupe (mm) : | 25–100 | | |
| Réglage de la hauteur de coupe par roue : | 6 niveaux | | |
| Capacité du bac de ramassage (l) : | 80 | | / |
| Démarrage / arrêt : | Elektrostart / arrêt du moteur | | |
| Modes de coupe : | Eco / Standard / Auto-Boost | | |
| Entraînement : | Entraînement Vario électrique jusqu’à 6 km/h | | |
| Carter : | Carter extérieur en aluminium et carter intérieur en polymère | | |
| Fonctions de tonte : | Bac de ramassage à l’arrière, éjection arrière et latérale, mulching | | Mulching et éjection latérale |
| Équipement : | Panneau de commande numérique, fonction Connected, guidon confortable rabattable, trois positions de réglage en hauteur, lame multifonctions, roues à double roulement à billes avec jantes en aluminium et pneus en caoutchouc, poignée de transport, protection frontale, renforts métalliques interchangeables | | |
| Prix (en euros) : \*\*\*\* | 2.459,00 | 2.669,00 | 2.299,00 |
| Disponible chez votre revendeur STIHL local | | | |

\* Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux appareils thermiques ; \*\* sans batterie  
\*\*\* Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 dB(A), \*\*\*\* Prix de vente recommandé du fabricant, toujours TVA de 21 % incluse.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tondeuse sur batterie - Système de batterie AP de STIHL** | | | |
|  | **STIHL RMA 750 V** | **STIHL RMA 756 V** | **STIHL RMA 7 RV** |
| Performance en cas d’utilisation avec deux **batteries** **AP 500 S connectées en série** | | | |
| * Tension nominale (V) : | 72 (2x36) | | |
| * Capacité nominale (Wh) : | 674 (2x337) | | |
| * Performance de coupe max. (m²) | 765 | 750 | 910 |
| * Temps de charge avec le chargeur AL 501  80 % / 100 % (min): | 40 / 55 | | |
| Prix (en euros) : \*\*\*\* | | | |
| * Batterie STIHL AP 500 S : | 499,00 | | |
| * Chargeur rapide STIHL AL 501 | 169,00 | | |

\* Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux appareils thermiques ; \*\* sans batterie  
\*\*\* Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 dB(A), \*\*\*\* Prix de vente recommandé du fabricant, toujours TVA de 21 % incluse.