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Samsung Electronics пуска на пазара усъвършенствани карти microSD с подобрена производителност и по-голям капацитет до 1 TB 
Картите microSD PRO Plus и EVO Plus използват усъвършенстваната технология V-NAND на Samsung за безопасно и надеждно съхранение на моменти от ежедневието.

Повишената производителност осигурява по-лесна обработка на по-големи файлове със скорост на последователно четене до 180 MB/s и скорост на трансфер до 160 MB/s. 


СЕУЛ, Корея – 31 юли 2024 г. – Samsung Electronics Co. Ltd., световен лидер в сферата на технологиите на паметта, днес съобщи, че пуска на пазара карти microSD PRO Plus и EVO Plus с голям капацитет от 1 TB. Благодарение на технологията V-NAND от осмо поколение (V8) картите PRO Plus и EVO Plus се отличават с подобрена производителност и голям капацитет. Те са идеални за създателите на контента и технологичните ентусиасти, които ежедневно се нуждаят от бърз трансфер и съхранение на файлове на своите устройства.
„Творците и технологичните ентусиасти все по-често използват преносими устройства като смартфони и портативни конзоли за да съхраняват данни, което изисква висока производителност и голям капацитет – каза Хангу Сон, вицепрезидентът на екипа Memory Brand Product Biz в Samsung Electronics. – Новите карти microSD с голям капацитет, PRO Plus и EVO Plus, са отговорът на тяхната нужда от надеждно и сигурно съхранение на големи количества висококачествени данни.“

По-голям капацитет 
Увеличеният размер на паметта на картите PRO Plus и EVO Plus дава на потребителите възможността да се възползват от капацитета като при SSD устройства. С капацитета 1 TB потребителите могат да съхраняват повече от 400 хиляди изображения във формата 4K UHD (2,3 MB) или повече от 45 конзолни игри (20 GB). Увеличеният капацитет на картите PRO Plus и EVO Plus разкрива нови възможности за преносими устройства, които използваме в ежедневието си, като смартфони, екшън камери, дронове и портативни конзоли. Картите PRO Plus и EVO Plus имат различен капацитет, включително 128 GB, 256 GB, 512 GB и 1 TB. EVO Plus също имат опция с 64 GB.

Подобрена производителност 
Картите PRO Plus позволяват на потребителите, които съхраняват големи количества висококачествен контент, да се насладят на отлична производителност и творчески процес без проблеми. Те гарантират изключителна ефективност и надеждност с капацитета от 128 GB до 1 TB, като предлагат скорости на последователно четене до 180 MB/s в комбинация със скорости на последователно записване до 130 MB/s.[footnoteRef:0] За бързо зареждане и многозадачна работа картите PRO Plus разполагат с технологиите UHS Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30) за видео във формата 4K UHD с A2 App Performance, което позволява на потребителите да не се притесняват за съхранението и организирането на контента и да се съсредоточат върху създаването.  [0:  Горепосочените скорости на четене и запис се основават на вътрешни тестове на компанията, проведени при контролирани условия. Действителните скорости могат да са различни в зависимост от капацитета на картата. Посочената производителност е постигната чрез използване на картите microSD PRO Plus с четци на Samsung.] 

Съхраняването на данни в устройствата за ежедневна употреба може да се подобри с картите EVO Plus със скорости на трансфер до 160 MB/s.[footnoteRef:1] Те също разполагат с технологиите UHS Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30)[footnoteRef:2] за видео във формата 4K UHD с A2[footnoteRef:3] App Performance. Благодарение на това потребителите могат да се насладят на безпроблемно зареждане и многозадачност. Моделът EVO Plus с 64 GB има различни спецификации: с технологиите UHS Speed Class 1 (U1), Video Speed Class 10 (V10) и A1 App Performance. [1:  Горепосочените скорости на четене и запис се основават на вътрешни тестове на компанията, проведени при контролирани условия. Действителните скорости могат да са различни в зависимост от капацитета на картата. Посочената производителност е постигната чрез използване на картите microSD PRO Plus с четци на Samsung.]  [2:  UHS Speed class(U1, U3) и Video Speed Class(V10, V30) са скоростните класове, определени от SD Association
въз основа на минималната скорост на последователно записване на картата памет. За повече информация вижте спецификацията на SD.]  [3:  Клас на производителност на приложенията (Application Performance, A2) е класът на скорост, определен от SD Association въз основа на минималната скорост на произволно четене и запис на картата памет. За повече информация вижте спецификацията на SD.] 


Максимизирана енергийна ефективност и повишена надеждност с контролер от 28 nm
В сравнение с предишната линия на Samsung с технологията 55 nm, картите microSD PRO Plus и EVO Plus с капацитет 1 TB показват подобрена енергийна ефективност благодарение на контролера, базиран на технология 28 nm. Това позволява на потребителите да се възползват максимално от живота на батерията на своето устройство с картата на Samsung с капацитет 1 TB.
Със системата [footnoteRef:4]Low Density Parity Check (LDPC)[footnoteRef:5] с код от 2 KB на Error Correction Code (ECC) картите PRO Plus и EVO Plus с капацитет 1 TB предлагат повишена издръжливост при по-голям брой цикли на запис и изтриване и осигуряват по-безопасно съхранение на данни за продължителни периоди. [4:  Системата, която открива и коригира грешки във флаш паметта NAND.]  [5:  Код за корекция на грешки, който открива и коригира грешки по време на изпращане на данни от паметта.] 


Доказана издръжливост и надеждност 
Картите PRO Plus и EVO Plus са изключително издръжливи. Те са преминали всеобхватни тестове и получили високи оценки за надеждност в шест области. Тествани в тежки условия, картите PRO Plus и EVO Plus са проектирани да издържат на различни предизвикателства. Те са водоустойчиви[footnoteRef:6], издържат на високи температури[footnoteRef:7], рентгенови лъчи[footnoteRef:8] и магнитно поле[footnoteRef:9]. Картите PRO Plus и EVO Plus са подходящи за творците, които се впускат в предизвикателни условия. Тези карти са преминали задълбочени тестове и демонстрирали издръжливост към падане[footnoteRef:10] и износване[footnoteRef:11]*[footnoteRef:12].  [6:  Дълбочина 1 м, солена вода (3% NaCl), 35 ℃, 24 часа.]  [7:  Работни температури: -25~85 ℃. Неработни температури: -40~85 ℃.]  [8:  0,1 Gy средноенергийно лъчение, 210 сек.]  [9:  15 000 Гауса, 30 сек.]  [10:  10 падания от височина 1,5 метра.]  [11:  Вкарване и изваждане на картата 10 000 пъти.]  [12: 13 Резултатите от действителната употреба могат да варират. Всяка повреда или загуба на данни, възникнала в резултат на излагане на картите на вода, високи температури, рентгенови лъчи, магнити, падане и износване, не се гарантира от Samsung. Всички тестове бяха извършени в съответствие с Допълнението към спецификациите на физическото ниво на картите microSD, версия 7.10, на SD Association. За повече информация вижте страницата на продуктите.] 












Съвместимост с различни устройства 
Картите PRO Plus и EVO Plus са съвместими с редица устройства, използвани в ежедневието за сигурно съхраняване на данни, включително смартфони с AndroidTM, таблети и преносими игрови конзоли. Освен това те са съвместими и с устройства за създаване, редактиране и запазване на данни, използвани в тежки условия, като екшън камери или дронове.  
Картите microSD PRO Plus и EVO Plus с капацитет 1 TB ще бъдат налични в целия свят през юли 2024 година.
PRO Plus и EVO Plus имат 10-годишна ограничена гаранция. 

Характеристики на картите microSD PRO Plus и EVO Plus

	Характеристики на картата памет на Samsung

	Интерфейс
	UHS

	Модел
	
	
	PRO Plus
	EVO Plus

	Хардуер
	Капацитет 1)
	1 TB
	512 GB
	256 GB
	128 GB
	1 TB
	512 GB
	256 GB
	128 GB
	64 GB

	Производителност
	Последователно четене 2)
	До 180 MB/sec
	До 160 MB/sec

	
	Последователно записване 2)
	До 130 MB/sec
	До 120 MB/sec
	До 60 MB/sec
	До 20 MB/sec

	Скоростен клас 3)
	U3, V30, A2, Class 10
	U1, V10, A1, Class 10

	Сертификати
	FCC (IC), CE (UKCA), VCCI, RCM

	Гаранция 4)
	Десет (10) години ограничена гаранция



1) 1 GB=1 000 000 000 bytes, фактическият полезен капацитет може да е различен. Капацитетът бил измерен с инструмента SD Formatter 3.1 с файловата система FAT.
2) Резултатите се основават на условията на вътрешно тестване. Посочената производителност е постигната чрез използване на картите microSD PRO Plus/EVO Plus с четци microSD Card (ver3.0) на Samsung в контролируеми условия. Действителни скорости на четене и запис могат да се различават в зависимост от конфигурацията и системата на потребителя. За повече информация вижте информационен лист на продукта.
3) V10, V30: класът Video Speed Class означава устойчиви скорости на заснемане на видео 10 MB/s (V10) и 30 MB/s (V30), които позволяват да се поддържа запис на видео в реалното време за продукти с UHS Bus IF. Скоростта на трансфер на данни може да варира в зависимост от приемащо устройство.  
4) За повече информация за гаранцията посетете https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/documents/

###

За Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung вдъхновява света и оформя бъдещето чрез трансформиращи идеи и технологии. Компанията предефинира сферите на телевизията, смартфоните, носимите устройства, таблетите, битовите уреди, паметта, медицинското оборудване, мрежовите системи и светодиодите и предлага безпроблемно свързано изживяване чрез екосистемата SmartThings и открито сътрудничество с партньори. За новини посетете Samsung Newsroom на адрес news.samsung.com.
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