|  |
| --- |
| **Tuinfrezen** |
|   | **MH 445** | **MH 445 R** |
| Werkbreedte (cm): | 45 |
| Motortype: | B&S Serie 550 EX OHV RS |
| Cilinderinhoud (cm3): | 140 |
| Nominaal vermogen [kW/pk]: | 2,2 / 3,0 |
| Toerental (rpm): | 3100 |
| Doorsnede hakset (cm): | 30 |
| Aandrijving: | 1 V | 1 V + 1 R |
| Gemeten/gegarandeerd geluidsdrukniveau (dB(A)): | 80 / 93 |
| Trillingswaarde ahw (m/s2): | 5,50 |
| Gewicht van de machine (kg): \* | 36 | 37 |
|  Uitrusting: | AntivibratiesysteemCentrale verstelling van het stuurReinigingspositieWormas |
| Adviesprijs (euro): \*\* | 909,00 | 1 069,00 |
| Nu verkrijgbaar bij onze gespecialiseerde dealers |
| Tuinfrezen |
|   | **MH 560** | **MH 585** | **MH 685** |
| Werkbreedte (cm): | 60 | 85 |
| Motortype: | KohlerXT675 OHV SC | KohlerXT800 OHV SC |
| Cilinderinhoud (cm3): | 149 | 173 |
| Nominaal vermogen [kW/pk]: | 2,3 / 3,2 | 2,9 / 3,9 |
| Toerental (rpm): | 3000 | 3200 |
| Doorsnede hakset (cm): | 32 |
| Aandrijving: | 1 V + 1 R |
| Gemeten/gegarandeerd geluidsdrukniveau (dB(A)): | 79 / 93 | 80 / 93 |
| Trillingswaarde ahw (m/s2): | 5,00 | 6,00 |
| Gewicht van de machine (kg): \* | 41 | 44 | 46 |
| Uitrusting: | AntivibratiesysteemCentrale verstelling van het stuurReiningspositieWormas |
| Adviesprijs (euro):\*\* | 1 159,00 | 1 244,00 | 1 379,00 |
| Nu verkrijgbaar bij onze gespecialiseerde dealers |