**NOTA DE PRENSA**

**Mex, Suiza, 28 de abril de 2020**

# BOBST lanza NOVA SX 550 LAMINATOR, una nueva máquina contraencoladora modular sin disolventes que redefine la flexibilidad, la productividad y la facilidad de uso.

**La contraencoladora NOVA SX 550 LAMINATOR es una máquina "plug and play" diseñada para ofrecer un alto rendimiento coste-eficacia para todas las longitudes de producción en una amplia gama de materiales de soporte y espesores.**

Los propietarios de marcas y los convertidores se enfrentan a dos retos principales: la sostenibilidad y la agilidad. Nos hemos propuesto diseñar el futuro del mundo del embalaje impulsando de forma activa la transformación de la industria con la digitalización, la conectividad y la automatización de los equipos y servicios para una producción sostenible.

La nueva NOVA SX 550 LAMINATOR lleva el contraencolado sin disolventes al siguiente nivel. Presenta un diseño altamente modular que puede configurarse con rodillos de transferencia o rodillos monolíticos/integrales o de manguitos. Es apta para la mayoría de tipos de rodillos existentes, lo que permite a los convertidores utilizar su stock actual de rodillos de transferencia.

LA contraencoladora NOVA SX 550 LAMINATOR acepta una amplia gama de materiales de soporte y espesores, incluidos papel de aluminio delgado, película metalizada y sustratos estirables, desde tiradas cortas a más largas.

Desde el punto de vista de la productividad, las cifras hablan por sí solas: fácil y rápida configuración de los parámetros del trabajo en 1 minuto; 15 minutos para un cambio de trabajo completo; 90 segundos para un cambio de rodillo de transferencia, y 5 minutos para completar un ciclo de lavado totalmente automático.

Además, la contraencoladorA NOVA SX 550 LAMINATOR no necesita cimientos. Es una instalación "plug & play" que se puede completar en solo una semana.

Los cambios de trabajo son rápidos y no requieren el uso de herramientas, mientras que el centrado de la bobina es automático con un codificador lineal. Una exclusiva disposición de la máquina en tres columnas permite acceder totalmente al espacio entre cilindros de contraencolado para la inspección del proceso y de la calidad sin detener la máquina. Los anchos de banda estándar de la contraencoladora NOVA SX 550 oscila entre 1.000 y 1.500 mm -existen otros anchos disponibles previa solicitud- y la velocidad es de hasta 450 m/min. Puede manejar bobinas de hasta 1,5 toneladas.

Con una extracción de humos de alta eficiencia con doble ventilador, un cierre de vidrio de la unidad de revestimiento y un sistema de lavado cerrado, la contraencoladora NOVA SX 550 LAMINATOR está equipada con los últimos dispositivos de protección del operador para mejorar la salud y la seguridad durante su uso.

"La máquina está preparada para la industria 4.0 para el post-procesamiento de datos", afirmó Nanni Bertorelli, Product Manager, Coating and Laminating Product Lines, Bobst Italia. "Ya se han vendido cuatro máquinas NOVA SX 550 en Italia, Oriente Medio, Asia y en Estados Unidos. Eso nos dice que hemos dado en el blanco con una máquina sin disolventes que se ajusta bien al mercado, independientemente de las especificidades del mercado local. Confiamos en que nuestras innovaciones tendrán impacto."

**Acerca de BOBST**

Somos uno de los proveedores líderes a nivel mundial de equipos y servicios para el procesamiento, la impresión y la conversión de sustratos en el sector de las etiquetas, los embalajes flexibles y el cartón plegado y ondulado.

Fundada en 1890 por Joseph Bobst en Lausana (Suiza), BOBST está presente en más de 50 países, cuenta con 15 plantas de producción en 8 países y emplea a más 5 500 trabajadores en todo el mundo. La compañía registró una facturación consolidada de 1 636 millones de francos suizos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

**Contacto prensa:**

Gudrun Alex
BOBST PR Representative

Tel.: +49 211 58 58 66 66

Mobile: +49 160 48 41 439

Email: gudrun.alex@bobst.com

Silvana Ilari
Communication Manager

Strategic Product Marketing

Business Unit Web-fed

Tel.: +39 0523 493 236

Mobile: +39 335 562 28 62

Email: silvana.ilari@bobst.com

**Follow us:**

Facebook: [www.bobst.com/facebook](http://www.bobst.com/facebook)
LinkedIn: [www.bobst.com/linkedin](http://www.bobst.com/linkedin)
Twitter: @BOBSTglobal [www.bobst.com/twitter](http://www.bobst.com/twitter)
YouTube: [www.bobst.com/youtube](http://www.bobst.com/youtube)