**Données techniques**

|  |
| --- |
| **Tronçonneuse sur batterie** **– Système AK de STIHL** |
|  | **STIHL MSA 80 C-B** |
| Technologie de batterie : | Lithium-ion |
| Type de moteur : | Moteur EC, sans balais |
| Puissance (kW) : \* | 1,2 |
| Poids avec / sans dispositif de coupe (kg) : \*\* | 3,3 / 2,9 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) : \*\*\* | 85 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) : \*\*\* | 93 |
| Niveau de vibrations à gauche / à droite (m/s²) : \*\*\*\* | 4,6 / 3,9 |
| Dispositif de coupe |  |
| * Chaîne :
 | STIHL ¼“ Picco Micro 3 (PM3) |
| * Guide-chaîne :
 | STIHL Light 01 |
| Longueur de guide-chaîne (cm) : | 35 |
| Performances en cas d’utilisation avec la **batterie AK 30 S** |
| * Tension nominale (V) :
 | 36 |
| * Énergie de la batterie (Wh) :
 | 180 |
| * Capacité de la batterie (Ah) :
 | 5 |
| * Poids de la batterie (kg) :
 | 1,3 |
| * Autonomie (min) :
 | 35 |
| * Temps de charge avec le chargeur AL 10180 % / 100 % (min) :
 | 160 / 205 |
| Équipement : | Potentiomètre, poignée caoutchoutée avec levier de commande ergonomique, réservoir d’huile transparent, tendeur de chaîne rapide |
| Prix de vente conseillé (euros) : \*\*\*\*\* |  |
| * MSA 80 C-B (sans batterie ni chargeur) :
 | 389,00 |
| * Appareil dans un set avec batterie AK 30 Set chargeur AL 101
 | 559,00 |
| * Batterie STIHL AK 30 S :
 | 179,00 |
| * Chargeur STIHL AL 101 :
 | 49,00 |
| Disponible chez votre revendeur STIHL local |

\* Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux appareils thermiques ; \*\* sans outils ;
\*\*\* Valeur K selon la directive 2006/42/CE =2,5 dB(A), \*\*\*\*Valeur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s² ;

\*\*\*\*\* Prix de vente conseillé par le fabricant, TVA de 21 % incluse.