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Samsung Electronics predstavlja poboljšane microSD kartice od 1 TB s boljim performansama i većim kapacitetom 
microSD kartice PRO Plus i EVO Plus upotrebljavaju Samsungovu naprednu tehnologiju V-NAND za sigurno i pouzdano snimanje i pohranu svakodnevnih životnih trenutaka

Poboljšane performanse omogućuju lakšu obradu većih datoteka sa sekvencijalnim brzinama čitanja od 180 MB/s i brzinama prijenosa od 160 MB/s 


SEUL, Koreja – 31. srpnja 2024. – Samsung Electronics Co., Ltd., svjetski predvodnik u tehnologiji napredne memorije, danas je predstavio novu seriju microSD kartica velikog kapaciteta od 1 terabajta (TB) PRO Plus i EVO Plus. Usvajanjem Samsungove osme generacije tehnologije V-NAND (V8), kartice PRO Plus i EVO Plus pružaju poboljšane performanse i veliki kapacitet, što ih čini idealnim za stvaratelje sadržaja i tehnološke entuzijaste kojima su potrebni brzi prijenosi datoteka i pohrana na različitim uređajima u svakodnevnoj upotrebi.
„Stvaratelji sadržaja i tehnološki entuzijasti sve više upotrebljavaju prijenosne uređaje kao što su pametni telefoni i prijenosne igraće konzole na kojima pohranjuju podatke koji zahtijevaju visoke performanse i velike kapacitete”, rekao je Hangu Sohn, potpredsjednik Memory Brand Product Biz Teama u Samsung Electronicsu. „Nove microSD kartice velikog kapaciteta, PRO Plus i EVO Plus, odgovor su na potrebe za pohranom velikih količina visokokvalitetnih podataka na pouzdan i siguran način.”

Više kapaciteta za pohranu 
Povećani kapacitet pohrane kartica PRO Plus i EVO Plus korisnicima nudi opcije pohrane velikog kapaciteta koje ulaze u raspon kapaciteta TB koji se uglavnom upotrebljava kod SSD uređaja. S 1 TB memorije, korisnici mogu pohraniti više od 400 000 fotografija u razlučivosti 4 K UHD (2,3 MB) ili više od 45 videoigara (20 GB). Poboljšani kapacitet kartica PRO Plus i EVO Plus otvara nove mogućnosti za uređaje koje upotrebljavate svakodnevno, poput pametnih telefona, kamera za snimanje brzih scena, bespilotnih letjelica i prijenosnih igraćih konzola. Kartice PRO Plus i EVO Plus nude različite opcije pohrane uključujući 128 gigabajta (GB), 256 GB, 512 GB i 1 TB. Kartica EVO Plus nudi i opciju od 64 GB.

Bolje performanse 
Kartica PRO Plus omogućuje korisnicima koji pohranjuju velike količine visokokvalitetnog sadržaja izvrsne performanse za besprijekoran tijek kreativnog rada. Obećava izvanrednu učinkovitost i uvjerljivu pouzdanost s opcijama pohrane od 128 GB do 1 TB, nudeći sekvencijalne brzine čitanja do 180 megabajta u sekundi (MB/s) uz sekvencijalne brzine pisanja do 130 MB/s.[footnoteRef:0] Za brzo učitavanje i obavljanje više istovremenih zadataka, kartica PRO Plus opremljena je brzinom prijenosa UHS klase 3 (U3) i brzinom videozapisa klase 30 (V30) za videozapise 4K UHD s performansama klase A2, što korisnike rješava brige o pohrani i organizaciji svojih sadržaja te im omogućuje da se više fokusiraju na stvaranje sadržaja.  [0:  Prethodno navedene brzine čitanja i pisanja temelje se na internim testovima provedenim u kontroliranim uvjetima. Stvarne brzine mogu varirati ovisno o kapacitetu kartice. Navedene performanse postignute su uporabom microSD kartica PRO Plus sa Samsung čitačima.] 

Za svakodnevnu upotrebu, pohrana podataka na uređajima može se poboljšati s karticom EVO Plus s brzinama prijenosa do 160 MB/s.[footnoteRef:1] Osim toga, opremljena je i brzinom prijenosa UHS klase 3 (U3) i brzinom videozapisa klase 30 (V30)[footnoteRef:2] za videozapise 4K UHD s performansama klase A2[footnoteRef:3], što korisnicima omogućava besprijekorno učitavanje i izvršavanje više zadataka odjednom. Model EVO Plus od 64 GB može imati različite specifikacije s brzinom UHS klase 1 (U1), brzinom videozapisa klase 10 (V10) i performansama klase A1 za aplikacije. [1:  Prethodno navedene brzine čitanja i pisanja temelje se na internim testovima provedenim u kontroliranim uvjetima. Stvarne brzine mogu varirati ovisno o kapacitetu kartice. Navedene performanse postignute su uporabom microSD kartica PRO Plus sa Samsung čitačima.]  [2:  Klasa brzine UHS (U1, U3) i klasa brzine videozapisa (V10, V30) su klase brzine koje je definirala udruga SDA,
na temelju minimalne sekvencijalne brzine pisanja memorijske kartice. Za više informacija pogledajte specifikaciju SD.]  [3:  Klasa performansi (A2) klasa je brzine koju je definirala udruga SDA, na temelju minimalne brzine nasumičnog čitanja i pisanja memorijske kartice. Za više informacija pogledajte specifikaciju za SD.] 


Maksimalna energetska učinkovitost i povećana pouzdanost uz kontroler od 28 nm
Samsungove microSD kartice PRO Plus i EVO Plus od 1 TB s kontrolerom koji se bazira na procesnoj tehnologiji od 28 nanometara (nm) pokazuju poboljšanu energetsku učinkovitost u usporedbi s prethodnim serijama kompanije s kontrolerom od 55 nm. To omogućuje korisnicima da maksimalno iskoriste vijek trajanja baterije svojih uređaja sa Samsungovom karticom od 1 TB.
S kodom pariteta niske gustoće (LDPC)[footnoteRef:4] ECC-a (koda za ispravljanje pogrešaka)[footnoteRef:5], s pogonom od 2 kilobajta (KB), kartice PRO Plus i EVO Plus s kapacitetom od 1 TB nude poboljšanu izdržljivost za veću količinu ciklusa pisanja i brisanja, čime osiguravaju sigurniju pohranu podataka tijekom duljih razdoblja. [4:  Kȏd za ispravljanje pogrešaka koji otkriva i ispravlja pogreške tijekom prijenosa memorije]  [5:  Pogon koji otkriva i ispravlja pogreške u memoriji NAND flash] 


Dokazana izdržljivost za pouzdanu pohranu 
Kartice PRO Plus i EVO Plus iznimno su izdržljive i prošle su temeljita testiranja tijekom kojih su ocijenjene kao visokopouzdane u šest kategorija. Temeljito testirane u teškim uvjetima, kartice PRO Plus i EVO Plus dizajnirane su da izdrže u izazovnim okruženjima s funkcijama kao što su izdržljivost na vodu[footnoteRef:6], visoke temperature[footnoteRef:7], rendgenske zrake[footnoteRef:8] i magnetno polje[footnoteRef:9]. Za stvaratelje koji se upuštaju u izazovne uvjete, kartice PRO Plus i EVO Plus pokazale su izdržljivost kroz temeljita testiranja i otporne su na padove[footnoteRef:10] i habanje[footnoteRef:11]*[footnoteRef:12].  [6:  Dubina do 1 m, slana voda (3% NaCl,), 35 ℃, 24 sata]  [7:  Radne temperature od –25 ℃~ 85 ℃, temperatura skladištenja od –40 ℃~ 85 ℃]  [8:  0,1 Gy zračenja srednje energije, 210 s]  [9:  15 000 Gaussa, 30 sekundi]  [10:  10 ciklusa pada s visine od 1,5 metara]  [11:  Umetanje i vađenje kartice za ukupno 10 000 ciklusa]  [12: 13 Rezultati kod stvarne upotrebe mogu varirati. Samsung ne jamči za bilo kakvo oštećenje ili gubitak podataka koji nastanu kao posljedica izlaganja vodi, visokim temperaturama, rendgenskim zrakama i magnetima, kao ni pada i istrošenosti. Sva testiranja provela je udruga SDA u skladu s Dodatkom microSD kartice specifikacijama fizičkog sloja verzije 7.10. Više informacija potražite na stranici proizvoda.] 












Kompatibilnost s raznim uređajima 
Kartice PRO Plus i EVO Plus kompatibilne su s raznim uređajima koji se svakodnevno upotrebljavaju kako bi sigurno pohranile podatke, uključujući pametne telefone Android™, tablete i prijenosne igraće konzole. Također su kompatibilne s uređajima koji se upotrebljavaju u teškim okruženjima, poput kamera za snimanje brzih scena ili bespilotnih letjelica za stvaranje, uređivanje i spremanje sadržaja i podataka.  
Modeli PRO Plus i EVO Plus microSD kartica od 1 TB bit će dostupni širom svijeta u srpnju 2024. godine. 
Kartice PRO Plus i EVO Plus imaju 10-godišnje ograničeno jamstvo. 

Specifikacije microSD kartica PRO Plus i EVO Plus

	Samsung memorijske kartice – specifikacije proizvoda

	Sučelje
	UHS

	Serija
	
	
	PRO plus
	EVO Plus

	Hardver
	Kapaciteti 1)
	1 TB
	512 GB
	256 GB
	128 GB
	1 TB
	512 GB
	256 GB
	128 GB
	64 GB

	Performanse
	Sekvencijalno čitanje 2)
	Do 180 MB/s
	Do 160 MB/s

	
	Sekvencijalno pisanje 2)
	Do 130 MB/s
	Do 120 MB/s
	Do 60 MB/s
	Do 20 MB/s

	Klasa brzine3)
	U3, V30, A2, klasa 10
	U1, V10, A1, klasa 10

	Certifikati
	FCC (IC), CE (UKCA), VCCI, RCM

	Jamstvo 4)
	Deset (10) godina ograničenog jamstva



1) 1 GB =1 000 000 000 bajtova, stvarni iskoristivi kapacitet pohrane može varirati. Korisnički kapacitet izmjeren alatom SD Formatter 3.1 s datotečnim sustavom FAT.
2) Rezultati performansi temelje se na uvjetima internog testiranja. Navedene performanse postignute su uporabom microSD kartice PRO Plus/EVO Plus sa Samsung čitačem microSD kartica (verzija 3.0) u kontroliranom okruženju. Stvarne brzine čitanja/pisanja mogu varirati ovisno o konfiguraciji središnjeg računala i korisničkom okruženju. Za više informacija, molimo pogledajte tehnički list.
3) V10, V30: Klasa video brzine označava održive brzine snimanja videozapisa od 10 MB/s (V10) i 30 MB/s (V30) koje omogućuju snimanje videozapisa u stvarnom vremenu na proizvodima UHS Bus IF. Brzine prijenosa mogu varirati ovisno o glavnom uređaju.  
4) Za dodatne informacije o jamstvu posjetite https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/documents/

###

O tvrtki Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung nadahnjuje svijet i oblikuje budućnost revolucionarnim idejama i tehnologijama. Postavlja nove standarde za televizore, pametne telefone, nosive uređaje, tablete, kućne uređaje, mrežne sustave i memorije, sustave LSI, poluvodiče te LED rješenja i omogućava neometanu upotrebu mreže zahvaljujući ekosustavu SmartThings i otvorenoj suradnji s partnerima. Za najnovije vijesti posjetite Samsung Newsroom na adresi news.samsung.com.
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