|  |
| --- |
| **Benzinegrasmaaier** |
|   | **RM 756 GC** |
| Motortype | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV |
| Cilinderinhoud (cm3) | 179 |
| Vermogen (kW / pk) | 2,9 / 3,9 |
| Bedrijfstoerental (t/min) | 2.800 |
| Gazonoppervlak (m2) | tot 3.000 |
| Snijbreedte (cm) | 54 |
| Snijhoogte (mm) | 25 – 90 |
| Snijhoogteverstelling  | 6-traps (per wiel) |
| Grasopvangbox (l) | 80 |
| Machinegewicht (kg) | 61 |
| Start / Stop | Startknop op het stuur / BBC |
| Aandrijving | 3 versnellingen-Gang |
| Snelheid (km/u) | 2,5 / 3,7 / 5 |
| Geluidsvermogen gemeten / gegarandeerd (db(A)) | 86 / 98 |
| Trillingswaarde ahw / onzekerheidsfactor (m/s2) | 2,40 / 1,20 |
| Stuur | Monostuur |
| Wieldiameter voor / achter (mm) | 207 / 232 |
| Mulchkit | optioneel |
| Buitenbehuizing | Magnesium met krasbestendige poederbekleding |
| Binnenbehuizing | Polymeer, verwisselbaar |
| Niet-bindende adviesprijs (euro): \* | 1.999,00 |
| Vanaf nu beschikbaar bij STIHL dealers |