

**PERSINFORMATIE**

Datum: Maart 5 2019

**89ste Internationale Autosalon van Genève 2019**

**Hal / Stand: 4 / 4131**

**SSANGYONG STELT ZIJN GAMMA VOOR MJ 2019 TENTOON IN GENÈVE**

**[1] TIVOLI**

**[2] XLV**

**[3] REXTON**

**[4] MUSSO**

※ De uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**[1] TIVOLI**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

* 128 pk sterke 1.6 e-XGi160-benzinemotor
* 115 pk sterke 1.6 e-XDi160-dieselmotor met CO2- en roetfilter (CDPF)
* Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus
* Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator
* Nieuwe automatische zesassige automatische transmissie met handgeschakelde versnellingskeuze
* Voorwielophanging met McPherson-veerpoten
* Achterwielophanging met torsieas (2WD)
* Meerarmige achterwielophanging (AWD)
* Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
* Spanningsstabilisator (alleen regulatieregio)
* Brandstoftank van 47 liter
* Smart Steer-stuursysteem (modi normaal, comfort en sport)
* Stop-startsysteem 'Idle stop & go' (ISG) bij manuele transmissie

**Look**

* Nieuwe dubbele verchroomde garnituurset op achterbumper
* Pianozwart radiatorrooster
* Heldere chroomstrips op gordellijn en rand van motorkap
* Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten
* Donker getinte ruiten in achterdeuren en achterklep
* Zilverkleurige dakrails
* Zwarte dakrails
* Sportieve achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht
* 18" lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R - gefacetteerd of zwart
* 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R
* 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 205/60R
* 16” stalen velgen met bandenmaat 205/60R
* Bandenherstelkit
* Noodreservewiel 125/80 R16
* Volwaardig reservewiel
* Stuurwiel overtrokken met leder
* Stuurwiel overtrokken met urethaan
* Versnellingspookknop in leder
* Versnellingspookknop in urethaan
* Zilverkleurige accenten op het instrumentenbord bij het beige en zwarte interieur
* Zilverkleurige en bruine accenten op het instrumentenbord bij het bruine interieur
* Vloermatten
* In de hoogte verstelbare projectiekoplampen
* In de hoogte verstelbare HID-koplampen
* Led-dagverlichting
* Achterlichtblokken met led-technologie
* Op de bumper gemonteerde zijdelingse richtingaanwijzer
* Tweekleurige sierstrips onderaan
* Buitendeurgrepen in koetswerkkleur
* Hybride ruitenwisserbladen
* Binnendeurgrepen in chroom
* Binnendeurgrepen in zilver (standaard)
* Drempelplaatjes in roestvrij staal vooraan
* Drempelplaatjes in PVC vooraan (standaard)
* Orgeltype gaspedaal
* Tweekleurige koetswerkafwerking (optie)
* Sfeerverlichting op deurbekleding en centraal dashboard

**Stoelen**

* 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
* In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
* 60/40 neerklapbare achterbank met neerklapbare centrale armsteun met bekerhouder
* Stoelbekleding in hoogwaardig bruin leder met quiltpatroon
* Zwarte lederen stoelbekleding
* Bekleding in een combinatie van thermoplastisch polyurethaan (TPU) en stof
* Zwarte bekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU) met Geonic-print
* Beige lederen stoelbekleding
* Geweven stoffen stoelbekleding
* Geventileerde voorstoelen
* Verwarmbare voorstoelen
* Verstelbare hoofdsteunen vooraan
* Kantelbare achterstoelen (32,5°)

**Klimaatregeling**

* Volautomatische airconditioning met twee zones, temperatuursensor en digitale weergave
* Manuele airconditioning (standaard)
* Verwarmingskanaal naar achterbank om de klimaatregeling in heel de auto te optimaliseren
* Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

**Gebruiksgemak**

* Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren voor de achtergrondverlichting
* Klassiek instrumentenbord (standaard)
* Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de buitenspiegels
* Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de spatborden
* Elektronische snelheidsregelaar
* 2DIN-audiosysteem met mp3-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)
* 7"-touchscreen in hoge resolutie, audiostreaming en link naar parkeercamera
* TomTom-navigatiesysteem met 7”-scherm, parkeercamera achteraan, DAB-radio, CarPlay, Android Auto en audiostreaming, iPod/iPhone-aansluiting en verkeersberichtenkanaal (TMC)
* USB-geheugenaansluiting en AUX-aansluiting voor navigatie
* Handsfree Bluetooth-systeem
* Autoconnectiviteit (Apple CarPlay en Google Android Auto)
* Staafantenne op het dak
* Achterruitverwarming met timer
* Elektrisch schuif- en kanteldak met klembeveiliging en zonnescherm
* Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurderszijde
* Sleutelloze vergrendeling met afstandsbediening, vouwsleutel en paniekknop
* Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot en automatisch sluitsysteem
* Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank
* Audiobediening op het stuurwiel
* Boordcomputer met buitentemperatuurweergave
* 12V-gelijkstroomstopcontacten onder het instrumentenbord en in de bagageruimte
* Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
* Automatische activering van de koplampen en ruitenwissers
* Mobiele asbak
* Sleutelgatverlichting
* Digitale klok
* Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep
* Centraal opbergvak
* Handgreep op de achterklep voor meer sluitgemak
* Bekerhouders in de console vooraan
* Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
* Zonneklep met make-upspiegel (standaard)
* Bagageafdekking en veiligheidsnet
* In de hoogte verstelbare bagageafdekking en zijafdekking voor bagage
* Gereedschapsset in de bagageruimte
* Elektronisch bediende achterklep
* Telescopisch en kantelbaar stuurwiel
* Verwarmbare stuurwielbekleding

**Veiligheid**

* Autonome noodremhulp (AEBS)
* Forward Collision Warning (FCW)
* Rijstrookwaarschuwing (LDWS)
* Rijstrookassistent (LKAS)
* Grootlichtassistent (HBA)
* Verkeersbordherkenning (TSR): EU-regio alleen
* Versterkte zelfdragende koetswerkstructuur
* Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen
* Frontale airbags voor bestuurder en passagier
* Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en dubbele voorspanners
* Gordijnairbags voor- en achteraan
* Zijdelingse airbags vooraan
* Knieairbag voor bestuurder
* Aan-uitschakelaar voor voorste passagiersairbag
* Parkeersensoren achteraan
* Parkeersensoren vooraan
* Vierkanaals antiblokkeerremsysteem
* Elektronische stabiliteitsregeling met hydraulische remhulp, vertrekhulp voor hellingen en actieve koprolbescherming
* Noodstopsignalen
* Geventileerde schijfremmen vooraan
* Schijfremmen achteraan
* Led-mistkoplampen
* Mistachterlicht
* Hoffelijkheidsverlichting op de deuren
* Antidiefstalsysteem met startonderbreking
* Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie
* Manuele parkeerrem
* Kinderslot
* Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling
* In de hoogte verstelbare veiligheidsgordel (vooraan)
* Snelheidsafhankelijke gordelwaarschuwing vooraan en achteraan
* Centrale driepuntsgordel achteraan
* Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes
* Elektrochromatische binnenspiegel
* Bandenspanningscontrole (TPMS)
* Zichtbaar VIN-nummer

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | | Benzine | | | Diesel | | | |
| Aangedreven wielen | | | | | 2WD | | Vierwielaandrijving | 2WD | | Vierwielaandrijving | |
| Transmissie | | | | | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Afmetingen | Totale lengte | | | mm | 4.202 | | | 4.202 | | | |
| Totale breedte | | | mm | 1.798 | | | 1.798 | | | |
| Totale hoogte | | | mm | 1.590 (1.600: inclusief dakimperiaal) | | | 1.590 (1.600: inclusief dakimperiaal) | | | |
| Wielbasis | | | mm | 2.600 | | | 2.600 | | | |
| Spoorbreedte | | Vooraan | mm | 1.555 | | | 1.555 | | | |
| Achteraan | mm | 1.555 | | | 1.555 | | | |
| Overhang | | Vooraan | mm | 865 | | | 865 | | | |
| Achteraan | mm | 737 | | | 737 | | | |
| Oprijhoek | | | graden | 20,5 | | | 20,5 | | | |
| Afrijhoek | | | graden | 28,0 | | | 28,0 | | | |
| Overschrijdingshoek | | | graden | 17,0 | | | 17,0 | | | |
| Min. bodemvrijheid | | | mm | 167 | | | 167 | | | |
| Draaicirkel (straal) | | | m | 5,3 | | | 5,3 | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | | kg | 1.810 | | 1.900 | 1.920 | | 2.010 | |
| Rijklaar gewicht | | | kg | 1.270 ~ 1.343 | 1.300 ~ 1.363 | 1.400 ~ 1.463 | 1.355 ~ 1.422 | 1.390 ~ 1.453 | 1.455 ~ 1.522 | 1.480 ~ 1.543 |
| Bruto trailer  gewicht | Geremd | | kg | 1.000 | | | 1.500 | | | |
| Ongeremd | | kg | 500 | | | 500 | | | |
| Motor | Brandstof | | | - | Benzine | | | Diesel | | | |
| Brandstoftank | | | L | 47 | | | 47 | | | |
| Cilinderinhoud | | | cm³ | 1.597 | | | 1.597 | | | |
| Boring x slag | | | mm | 76 x 88 | | | 76 x 88 | | | |
| Compressieverhouding | | | - | 10,5 : 1 | | | 15,5 : 1 | | | |
| Aantal cilinders | | | - | 4 in lijn | | | 4 in lijn | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | | kW/t/min | 94,1 / 6.000 | | | 84,6 / 3.400 ~ 4.000 | | | |
| Pk/t/min | 128 / 6.000 | | | 115 / 3.400 ~ 4.000 | | | |
| Max. koppel | | | Nm/t/min | 160 / 4.600 | | | 300 / 1.500 ~ 2.500 | | | |
| kg.m/  t/min | 16,3 / 4.600 | | | 30,6 / 1.500 ~ 2.500 | | | |
| Topsnelheid | | | km/u | 181 | 175 | 181 | 175 | 172 | 175 | 172 |
| Brandstof  Verbruik | CO2 (gemengde cyclus) | | | g/km | 154 (149\*) | 167 | 162  (157\*) | 113 (109\*) | 146 | 123 (119\*) | 156 |
| Gemengde cyclus | | | l/100 km | 6,6 (6,4\*) | 7,2 | 7,0  (6,8\*) | 4,3 (4,2\*) | 5,5 | 4,7 (4,5\*) | 5,9 |
| In de stad | | | l/100 km | 8,6 (8,2\*) | 9,8 | 9,1  (8,6\*) | 5,1 (4,8\*) | 7,4 | 5,5 (5,1\*) | 7,8 |
| Buiten de stad | | | l/100 km | 5,5 (5,4\*) | 5,7 | 5,8  (5,7\*) | 3,9 (3,8\*) | 4,5 | 4,2 (4,2\*) | 4,9 |

\* Cijfers met stop-startsysteem ISG (Idle Stop and Go system)

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

\* De benzine- en dieselcijfers zijn gebaseerd op de Euro 6-norm.

\* Ophanging: 2WD met torsiestang, AWD met Multi-Link

**[2] XLV**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

* + 128 pk sterke 1.6 e-XGi160-benzinemotor
  + 115 pk sterke 1.6 e-XDi160-dieselmotor met CO2- en roetfilter (CDPF)
  + Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus
  + Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator
  + Nieuwe automatische zesassige automatische transmissie met handgeschakelde versnellingskeuze
  + Voorwielophanging met McPherson-veerpoten
  + Achterwielophanging met torsieas (2WD)
  + Meerarmige achterwielophanging (AWD)
  + Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
  + Spanningsstabilisator (alleen regulatieregio)
  + Brandstoftank van 47 liter
  + Smart Steer-stuursysteem (modi normaal, comfort en sport)
  + Stop-startsysteem 'Idle stop & go' (ISG) bij manuele transmissie

**Look**

* + Pianozwart radiatorrooster
  + Heldere chroomstrips op gordellijn en rand van motorkap
  + Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten
  + Donker getinte ruiten in achterdeuren en achterklep
  + Zilverkleurige dakrails
  + Sportieve achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht
  + 18" lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R - gefacetteerd of zwart
  + 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R
  + 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 205/60R
  + 16” stalen velgen met bandenmaat 205/60R
  + Bandenherstelkit
  + Noodreservewiel 125/80 R16
  + Volwaardig reservewiel
  + Stuurwiel overtrokken met leder
  + Stuurwiel overtrokken met urethaan
  + Versnellingspookknop in leder
  + Versnellingspookknop in urethaan
  + Titaniumkleurige accentlak op het instrumentenbord bij het beige en zwarte interieur
  + Titaniumkleurige en bruine accentlak op het instrumentenbord bij het bruine interieur
  + Vloermatten
  + Hemelbekleding
  + In de hoogte verstelbare projectiekoplampen
  + In de hoogte verstelbare HID-koplampen
  + Led-dagverlichting
  + Achterlichtblokken met led-technologie
  + Tweekleurige sierstrips onderaan
  + Buitendeurgrepen in koetswerkkleur
  + Hybride ruitenwisserbladen
  + Binnendeurgrepen in chroom
  + Binnendeurgrepen in Titaniumlak (standaard)
  + Drempelplaatjes in roestvrij staal vooraan
  + Drempelplaatjes in PVC vooraan (standaard)
  + Orgeltype gaspedaal
  + Tweekleurige koetswerkafwerking (optie)
  + Nieuwe sfeerverlichting op deurbekleding en centraal dashboard

**Stoelen**

* + 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  + In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
  + 60/40 neerklapbare achterbank met neerklapbare centrale armsteun met bekerhouder
  + Stoelbekleding in hoogwaardig bruin leder met quiltpatroon
  + Zwarte lederen stoelbekleding
  + Zwarte bekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU) met Geonic-print
  + Beige lederen stoelbekleding
  + Geweven stoffen stoelbekleding
  + Geventileerde voorstoelen
  + Verwarmbare voor- en achterstoelen
  + Verstelbare hoofdsteunen vooraan
  + Kantelbare achterstoelen (32,5°)

**Klimaatregeling**

* + Volautomatische airconditioning met twee zones, temperatuursensor en digitale weergave
  + Manuele airconditioning (standaard)
  + Verwarmingskanaal naar achterbank om de klimaatregeling in heel de auto te optimaliseren
  + Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

**Gebruiksgemak**

* + Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren voor de achtergrondverlichting
  + Klassiek instrumentenbord (standaard)
  + Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de buitenspiegels
  + led-repeaters op spatbord (standaard)
  + Elektronische snelheidsregelaar
  + 2DIN-audiosysteem met mp3-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)
  + 7"-touchscreen in hoge resolutie, audiostreaming en link naar parkeercamera
  + TomTom-navigatiesysteem met 7”-scherm, parkeercamera achteraan, DAB-radio, CarPlay, Android Auto en audiostreaming, iPod/iPhone-aansluiting en verkeersberichtenkanaal (TMC)
  + USB-geheugenaansluiting en AUX-aansluiting voor navigatie
  + Handsfree Bluetooth-systeem
  + Autoconnectiviteit (Apple CarPlay en Google Android Auto)
  + Staafantenne op het dak
  + Achterruitverwarming met timer
  + Elektrisch schuif- en kanteldak met klembeveiliging en zonnescherm
  + Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurderszijde
  + Sleutelloze vergrendeling met afstandsbediening, vouwsleutel en paniekknop
  + Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot
  + Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank
  + Audiobediening op het stuurwiel
  + Boordcomputer met buitentemperatuurweergave
  + 12V-gelijkstroomstopcontacten onder het instrumentenbord en in de bagageruimte
  + Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
  + Automatische activering van de koplampen en ruitenwissers
  + Mobiele asbak
  + Sleutelgatverlichting
  + Digitale klok
  + Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep
  + Centraal opbergvak
  + Handgreep op de achterklep voor meer sluitgemak
  + Bekerhouders in de console vooraan
  + Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
  + Zonneklep met make-upspiegel (standaard)
  + Bagageafdekking en veiligheidsnet
  + In de hoogte verstelbare bagageafdekking en zijafdekking voor bagage
  + Gereedschapskoffer in bagageruimte
  + Elektronisch bediende achterklep
  + Telescopisch en kantelbaar stuurwiel
  + Verwarmbare stuurwielbekleding

**Veiligheid**

* + Autonome noodremhulp (AEBS)
  + Forward Collision Warning (FCW)
  + Rijstrookwaarschuwing (LDWS)
  + Rijstrookassistent (LKAS)
  + Grootlichtassistent (HBA)
  + Verkeersbordherkenning (TSR): EU-regio alleen
  + Versterkte zelfdragende koetswerkstructuur
  + Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen
  + Frontale airbags voor bestuurder en passagier
  + Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en dubbele voorspanners
  + Gordijnairbags voor- en achteraan
  + Zijdelingse airbags vooraan
  + Knieairbag voor bestuurder
  + Aan-uitschakelaar voor voorste passagiersairbag
  + Parkeersensoren achteraan
  + Parkeersensoren vooraan
  + Vierkanaals antiblokkeerremsysteem
  + Elektronische stabiliteitsregeling met hydraulische remhulp, vertrekhulp voor hellingen en

actieve koprolbescherming

* + Noodstopsignalen
  + Geventileerde schijfremmen vooraan
  + Schijfremmen achteraan
  + Mistkoplampen Voor
  + Mistachterlicht
  + Hoffelijkheidsverlichting op de deuren
  + Antidiefstalsysteem met startonderbreking
  + Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie
  + Manuele parkeerrem
  + Kinderslot
  + Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling
  + In de hoogte verstelbare veiligheidsgordel (vooraan)
  + Snelheidsafhankelijke gordelwaarschuwing vooraan en achteraan
  + Centrale driepuntsgordel achteraan
  + Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes
  + Elektrochromatische binnenspiegel
  + Bandenspanningscontrole (TPMS)
  + Zichtbaar VIN-nummer

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | Benzine | | | Diesel | | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | AWD | 2WD | | AWD | |
| Transmissie | | | | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Afmetingen | Totale lengte | | mm | 4.440 | | | 4.440 | | | |
| Totale breedte | | mm | 1.798 | | | 1.798 | | | |
| Totale hoogte | | mm | 1.605 (1.635: inclusief dakimperiaal) | | | 1.605 (1.635: inclusief dakimperiaal) | | | |
| Wielbasis | | mm | 2.600 | | | 2.600 | | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.555 (1.550: 18”) | | | 1.555 (1.550: 18”) | | | |
| Achteraan | mm | 1.555 (1.550: 18”) | | | 1.555 (1.550: 18”) | | | |
| Overhang | Vooraan | mm | 865 | | | 865 | | | |
| Achteraan | mm | 975 | | | 975 | | | |
| Oprijhoek | | graden | 20,0 | | | 20,0 | | | |
| Afrijhoek | | graden | 20,8 | | | 20,8 | | | |
| Overschrijdingshoek | | graden | 17,0 | | | 17,0 | | | |
| Min. bodemvrijheid | | mm | 167 | | | 167 | | | |
| Draaicirkel (straal) | | m | 5,3 | | | 5,3 | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | kg | 1.870 | | 1.950 | 1.970 | | 2.060 | |
| Rijklaar gewicht | | kg | 1.315 ~ 1.388 | 1.345 ~ 1.409 | 1.450 ~ 1.514 | 1.405 ~ 1.472 | 1.425 ~ 1.489 | 1.505 ~ 1.572 | 1.535 ~ 1.599 |
| Bruto trailer  gewicht | Geremd | kg | 1.000 | | | 1.500 | | | |
| Ongeremd | kg | 500 | | | 500 | | | |
| Motor | Brandstof | | - | Benzine | | | Diesel | | | |
| Brandstoftank | | L | 47 | | | 47 | | | |
| Cilinderinhoud | | cm³ | 1.597 | | | 1.597 | | | |
| Boring x slag | | mm | 76 x 88 | | | 76 x 88 | | | |
| Compressieverhouding | | - | 10,5 : 1 | | | 15,5 : 1 | | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | | 4 in lijn | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 94,1 / 6.000 | | | 84,6 / 3.400 ~ 4.000 | | | |
| Pk/t/min | 128 / 6.000 | | | 115 / 3.400 ~ 4.000 | | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 160 / 4.600 | | | 300 / 1.500 ~ 2.500 | | | |
| kg.m / t/min | 16,3 / 4.600 | | | 30,6 / 1.500 ~ 2.500 | | | |
| Topsnelheid | | km/u | 178 | 172 | 172 | 170 | 174 | 170 | 174 |
| Brandstof  Verbruik | CO2 (gemengde cyclus) | | g/km | 165 (159\*) | 176 | 184 | 121 (117\*) | 154 | 131 (127\*) | 164 |
| Gemengde cyclus | | l/100 km | 7,1 (6,8\*) | 7,6 | 7,9 | 4,7 (4,5\*) | 5,9 | 5,1 (4,9\*) | 6,3 |
| In de stad | | l/100 km | 9,5 (9,0\*) | 10,3 | 10,8 | 5,4 (5,1\*) | 7,5 | 5,7 (5,4\*) | 7,9 |
| Buiten de stad | | l/100 km | 5,6 (5,5\*) | 6,0 | 6,2 | 4,2 (4,2\*) | 4,9 | 4,6 (4,6\*) | 5,3 |

\* Cijfers met stop-startsysteem ISG (Idle Stop and Go system)

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

\* De benzine- en dieselcijfers zijn gebaseerd op de Euro 6-norm.

\* Ophanging: 2WD met torsiestang, AWD met Multi-Link

**[3] Rexton**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

* + 181 pk sterke 2.2-dieselmotor met SCR-systeem
  + 215 pk sterke 2.0-benzinemotor
  + Tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving
  + Manuele zesversnellingsbak
  + Zeventrapsautomaat (dieselmotor)
  + Zestrapsautomaat (benzinemotor)
  + ‘Double Wishbone’-voorwielophanging met schroefveren
  + Vijfpuntsachterwielophanging met schroefveren
  + Impactabsorberende meerpuntsophanging achteraan (verkrijgbaar met automaat)
  + Geventileerde schijfremmen voor- en achteraan
  + Elektronische parkeerrem met automatische hold-functie
  + Brandstoftank 70 liter
  + Steun voor trekhaak
  + Spanningsstabilisator

**Stuurinrichting**

* + Hydraulische stuurbekrachtiging
  + Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
  + Met leder bekleed stuurwiel met zilverkleurige of hoogglanzend zwarte accenten
  + Manueel in de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom
  + Mechanisch stuurslot
  + Elektrisch stuurslot
  + Verwarmbare stuurwielbekleding

**Stoelen**

* In acht richtingen elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
* In zes richtingen elektrisch verstelbare passagiersstoel
* Bestuurdersstoel kracht lumbale ondersteuning
* Ingangsvoorziening voor passagiersstoel
* In twee delen (60/40) neerklapbare tweede stoelenrij met neerklapbare centrale armsteun
* In twee delen (50/50) neerklapbare derde stoelenrij
* Stoelgeheugen voor drie bestuurders, inclusief standen van stoelen en buitenspiegels  
  opgeslagen in geheugen van de auto
* Automatische ‘easy access’-modus voor bestuurdersstoel
* Verwarmbare stoelen voor- en achteraan
* Geventileerde stoelen vooraan
* Verschuifbare hoofdsteunen vooraan
* Hoogwaardige stoelbekleding in Nappaleder
* Stoelbekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU)
* Vlak geweven stoelbekleding
  + Neer- en wegklapbare stoelen op tweede stoelenrij

**Exterieur**

* Chroomafwerking op het radiatorrooster
* Projectiekoplampen
* HID-koplampen (High Intensity Discharge) van 25W
* Zijdelingse markeerlichten en richtingaanwijzers met led-technologie
* Buitenspiegels met zijdelingse richtingaanwijzer en grondverlichting
* Geïntegreerde led-mistkoplampen & hoekverlichting
* Led-achterlichtblokken met lichtrail
* Achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht
* Led-nummerplaatverlichting
* Ruitenwissers met ‘aero blade’
* Buitendeurgrepen in koetswerkkleur met verborgen toets
* Zelfreinigende deurdrempels
* Verborgen uitlaat
* Stijlvolle zwarte en zilverkleurige dakrails
* Staafantenne
* Haaienvinantenne
* Zonnedak met klembeveiliging
* Achtermistlichten
* Dagverlichting

**Interieur**

* Zonnekleppen met verlichting en uitschuifbaar zijgedeelte
* Verlicht en vergrendelbaar handschoenkastje
* A-stijl met stoffen bekleding
* B-stijl met assistentiegreep
* Roestvrijstalen drempelplaatjes voor de voor- en achterdeuren
* Verlichte drempellijsten
* Lederen versnellingspookknop voor manuele transmissie
* Led-verlichting in het interieur
* Verchroomde binnendeurgrepen
* Sfeerverlichting op het instrumentenbord en de deurgreep
* Vloermatten

**Velgen en banden**

* 17” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/70
* 18" lichtmetalen wielen met bandenmaat 255/60 (gefacetteerd)
* 20” velgen met bandenmaat 255/50 (gesputterde chroomafwerking)
* Bandenherstelkit

**Veiligheid**

* Autonome noodremhulp (AEB)
* Forward Collision Warning (FCW)
* Lane Departure Warning (LDW)
* Grootlichtassistent (HBA)
* Verkeersbordherkenning (TSR)
* Dodehoekdetectie (BSD)
* Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
* Lane Change Assist (LCA)
* Hoogwaardige stalen constructie
* Ultrastijf ‘Quad Frame’ voor meer stevigheid, minder trillingen en geluiden
* Deurbalken voor extra bescherming bij zijdelingse aanrijdingen
* Vierkanaals antiblokkeerremsysteem
* Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met tractiecontrolesysteem (TCS), afdaalhulp voor   
   hellingen (HDC), actieve koprolbescherming (ARP) en noodremsignaal (ESS)
* Twee airbags voor bestuurder en voorpassagier
* Zijdelingse airbags voor de voorste en achterste inzittenden
* Gordijnairbags voor de voorste en achterste inzittenden
* Knieairbag voor bestuurder
* Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en voorspanners vooraan met vergrendelingstong   
   (CLT)
* Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en voorspanners (buitenste plaatsen/centrale   
   driepuntsgordels
* Aan/uit-schakelaar voor voorste passagiersairbag
* Gordelwaarschuwing voor bestuurder en voorpassagier
* Verankering voor kinderstoel
* Manuele hoogteregeling voor gordel op B-stijl
* Kinderslot
* Snelheidsgevoelige deurvergrendeling
* Bandenspanningscontrole (TPMS)
* Zichtbaar VIN-nummer

**Gebruiksgemak**

* Elektronische snelheidsregelaar
* Verwarmde ruitenwissers
* Elektrochromatische binnenspiegel
* Automatische hoogteregeling koplampen
* Achterruitenwisser met intervalfunctie
* Automatische koplampregeling en ruitenwissers met regensensor vooraan
* Zonwerende en geluiddempende voorruit
* Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
* Getinte zijruiten vooraan
* Privacyglas (achterste zijruiten en achterklepruit)
* Ruiten met klembeveiliging
* Richtingaanwijzer met tiptoetsbediening (3x knipperen)
* Sleutelloze toegang met afstandsbediening en vouwsleutel
* Verlicht contactslot
* Supervision-instrumentenbord met boordcomputer met 7” TFT-LCD-kleurenscherm
* Supervision-instrumentenbord met boordcomputer met monochroom 3,5” TFT-LCD-scherm
* Bagageafdekking, veiligheidsnet en boodschappenhaak in de bagageruimte (vijfzitter)
* Variabel bagager다
* Veiligheidsnet in de bagageruimte
* Standaard 8” smart audio met parkeercamera
* 9,2” HD-scherm voor navigatie en achteruitrijcamera
* Driedimensionaal Around View Monitor-systeem (AVM)
* Zes luidsprekers
* USB- en AUX-aansluiting
* Bluetooth-aansluiting voor mobiele telefoon en audiostreaming
* Audiobedieningstoetsen op het stuur
* Autoconnectiviteit (Apple CarPlay & Google Android Auto)
* Intelligente elektrische achterklep
* Parkeersysteem vooraan (4 sensoren) met tweefasige waarschuwing
* Parkeersysteem achteraan (4 sensoren) met driefasige waarschuwing
* Dubbel Smart Key-systeem met ruitregeling en automatische sluitingsfunctie
* 12V-stopcontacten & USB-lader op achterkant van console
* 220V-stopcontact

**Klimaatregeling**

* Automatische airconditioning (twee zones)
* Manuele airconditioning achterin (zevenzitter)
* Automatische ontwaseming
* Luchtkwaliteitssysteem
* Ionisator
* Ventilatieroosters op achterkant van middenconsole
* Verwarming met PTC (Positieve TemperatuursCoëfficiënt)

\* Bovenstaande uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS (Diesel)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | 2.2 diesel (5 plaatsen) | | | | 2.2 diesel (7 plaatsen) | | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | Inschakelbare 4WD | | 2WD | | Inschakelbare 4WD | |
| Transmissie | | | | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 |
| Uitstoot | | | | Euro 6 | | Euro 6 | | Euro 6 | | Euro 6 | |
| Buitenafmetingen | Totale lengte | | mm | 4.850 | | | | | | | |
| Totale breedte | | mm | 1.960 | | | | | | | |
| Totale hoogte | | mm | 1.825 (met imperiaal) | | | | | | | |
| Wielbasis | | mm | 2.865 | | | | | | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.640 | | | | | | | |
| Achteraan | mm | 1.640 | | | | | | | |
| Overhang | Vooraan | mm | 895 | | | | | | | |
| Achteraan | mm | 1.090 | | | | | | | |
| Minimale bodemvrijheid | | mm | 224 (met IRS) / 203 (met vijfarmige achterwielophanging) | | | | | | | |
| Minimale draaistraal | | m | 5,5 | | | | | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | kg | 2.750 | | 2.860 | | 2.850 | | 2.960 | |
| Rijklaar gewicht | | kg | 1.995~  2.065 | 2.005~  2.106 | 2.095~  2.165 | 2.105~  2.206 | 1.995~  2.077 | 2.030~  2.143 | 2.120~  2.202 | 2.130~  2.243 |
| Maximaal sleep-gewicht | Geremd | kg | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 |
| Ongeremd | kg | 750 | | | | | | | |
| Motor | Brandstof | | - | Diesel | | | | | | | |
| Brandstoftank | | liter | 70 | | | | | | | |
| Cilinderinhoud | | cm³ | 2.157 | | | | | | | |
| Boring x slag | | mm | 86,2 X 92,4 | | | | | | | |
| Compressieverhouding | | - | 15,5:1 | | | | | | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | | | | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 133,1/4.000 | | | | | | | |
| Pk/t/min | 181/4.000 | | | | | | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 |
| kg.m / t/min | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 |
| Topsnelheid | | km/u | 185 | | | | 185 | | | |
| Brandstofverbruik | In de stad | | l/100 km | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 10,2 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 10,4 |
| Buiten de stad | | l/100 km | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 7,0 |
| Gemengde cyclus | | l/100 km | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 7,6 | 8,0 | 7,9 | 8,3 |
| CO2 (gemengde cyclus) | | g/km | 199 | 211 | 204 | 213 | 199 | 211 | 208 | 218 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS (Benzine)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | 2.0 benzine (vijfzitter) | | | 2.0 benzine (zevenzitter) | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | Inschakelbare 4WD | 2WD | | Inschakelbare 4WD |
| Transmissie | | | | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | AUT6 |
| Uitstoot | | | | Euro 6 | | | Euro 6 | | |
| Buitenafmetingen | Totale lengte | | mm | 4.850 | | | | | |
| Totale breedte |  | mm | 1.960 | | | | | |
| Totale hoogte | | mm | 1.825 (met imperiaal) | | | | | |
| Wielbasis |  | mm | 2.865 | | | | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.640 | | | | | |
| Achteraan | mm | 1.640 | | | | | |
| Overhang | Vooraan | mm | 895 | | | | | |
| Achteraan | mm | 1.090 | | | | | |
| Minimale bodemvrijheid | | mm | 203 (met vijfarmige achterwielophanging) | | | | | |
| Minimale draaistraal | | m | 5,5 | | | | | |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | | kg | 2.730 | | 2.840 | 2.830 | | 2.940 |
| Rijklaar gewicht |  | kg | 1.975~  2.045 | 1.985~  2.086 | 2.085~  2.186 | 2.000~  2.082 | 2.010~  2.123 | 2.110~  2.223 |
| Maximaal sleep-gewicht | Geremd | kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Ongeremd | kg | 750 | | | | | |
| Motor | Brandstof |  | - | Benzine | | | | | |
| Brandstoftank |  | liter | 70 | | | | | |
| Cilinderinhoud |  | cm³ | 1.998 | | | | | |
| Boring x slag | | mm | 86 X 86 | | | | | |
| Compressieverhouding | | - | 9,6 : 1 | | | | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 165 / 5.500 | | | | | |
| Pk/t/min | 225 / 5.500 | | | | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 350 / 1.500~  4.500 | 350 / 1.500~  4.500 | 350 / 1.500~  4.500 | 350 / 1.500~  4.500 | 350 / 1.500~  4.500 | 350 / 1.500~  4.500 |
| kg.m / t/min | 35,7 / 1.500~  4.500 | 35,7 / 1.500~  4.500 | 35,7 / 1.500~  4.500 | 35,7 / 1.500~  4.500 | 35,7 / 1.500~  4.500 | 35,7 / 1.500~  4.500 |
| Topsnelheid |  | km/u | 190 | 185 | | 190 | 185 | |
| Brandstofverbruik | In de stad | | l/100 km | 12,7 | 13,8 | 13,9 | 12,7 | 13,9 | 13,9 |
| Buiten de stad |  | l/100 km | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4 |
| Gemengde cyclus |  | l/100 km | 9,7 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
| CO2 (gemengde cyclus) | | g/km | 225 | 239 | 242 | 225 | 242 | 242 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

**[4] Musso**

**■ UITRUSTING**

|  |
| --- |
| **TECHNIEK** |
| * 2.2 e-XDi 220-dieselmotor met CDPF-filter |
| * Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator |
| * Zestrapsautomaat met duimschakelaar op versnellingspookknop |
| * Tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving |
| * ‘Double Wishbone’-voorwielophanging met schroefveren |
| * Vijfpuntsachterwielophanging met schroefveren |
| * Geventileerde schijfremmen vooraan en schijfremmen achteraan |
| * Manuele parkeerrem |
| * Brandstoftank 75 liter |
| * Steun voor trekhaak |
| * Spanningsstabilisator |
|  |
| **STUURINRICHTING** |
| * Hydraulische stuurbekrachtiging |
| * Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging |
| * Stuurwiel overtrokken met leder |
| * Manueel in de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom |
| * Elektrisch stuurslot |
| * Verwarmbaar stuur |
|  |
| **VELGEN EN BANDEN** |
| * 17” stalen velgen met bandenmaat 235/70 |
| * 17” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/70 |
| * 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 255/60 |
| * 20” lichtmetalen velgen met bandenmaat 255/50 (gesputterde chroomafwerking) |
| * Bandenreparatiekit |
| * Volwaardig reservewiel |
|  |
| **ZETELS** |
| * 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel |
| * 6-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel vooraan |
| * Neerklapbare tweede stoelenrij met neerklapbare centrale armsteun |
| * Verwarmbare stoelen voor- en achteraan |
| * Geventileerde stoelen vooraan |
| * Uitschuifbare hoofdsteunen vooraan |
| * Hoogwaardige stoelbekleding in zwart Nappaleder |
| * Hoogwaardige stoelbekleding in bruin Nappaleder |
| * Stoelhoezen in TPU (thermoplastisch polyurethaan) |
| * Stoffen stoelhoes |
|  |
| **KOETSWERK** |
| * Geïntegreerde projectiekoplampen |
| * HID-koplampen van 25 watt |
| * Buitenspiegels met zijdelingse richtingaanwijzer en grondverlichting |
| * Ruitenwissers met ‘aero blade’ |
| * Buitendeurgrepen in koetswerkkleur met verborgen toets |
| * Zelfreinigende deurdrempels |
| * Stijlvolle dakrails |
| * Staafantenne / Haaienvinantenne (enkel EU) |
| * Schuif-/kanteldak |
| * Mistlampen voor en achter |
| * Dagverlichting |
| * Laadbakafdekking |
|  |
| **INTERIEUR** |
| * Zonnekleppen met verlichting |
| * Verlicht en vergrendelbaar handschoenkastje |
| * Mobiele asbak |
| * B-stijl met assistentiegreep |
| * Drempelplaatjes in roestvrij staal vooraan |
| * Drempelplaatjes in pvc achteraan |
| * Manuele versnellingspookknop in leder |
| * Gelakte binnendeurgrepen |
| * Vloermatten |
|  |
| **GEBRUIKSCOMFORT** |
| * Elektronische snelheidsregelaar |
| * IJsbestrijder voor ruitenwissers |
| * Elektrochrome binnenspiegel |
| * Koplamphoogteregeling |
| * Automatische koplampen en ruitenwisser met regensensor |
| * Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels |
| * Zonwerende voorruit |
| * Getinte zijruiten in de voor- en achterdeuren |
| * Elektrische ruiten met klembeveiliging |
| * Richtingaanwijzer met tiptoetsbediening (3x knipperen) |
| * Sleutelloze toegang met afstandsbediening en vouwsleutel |
| * Verlicht contactslot |
| * Supervision-instrumentenbord met boordcomputer met 7” TFT-LCD-kleurenscherm |
| * Segment-instrumentenbord met boordcomputer met monochroom 3,5” TFT-LCD-scherm |
| * 2DIN-audiosysteem met mp3-speler |
| * Smart Audio met 8” SD-scherm en parkeercamera |
| * Navigatiesysteem met 9,2” HD-scherm en parkeercamera (enkel EU) |
| * Driedimensionaal Around View Monitor-systeem (AVM) |
| * Vier luidsprekers / zes luidsprekers |
| * USB- en AUX-aansluiting |
| * Handsfree Bluetooth-systeem |
| * Audiobedieningstoetsen op het stuur |
| * Autoconnectiviteit (Apple CarPlay & Google Android Auto) |
| * Obstakeldetectie vooraan |
| * Obstakeldetectie achteraan |
| * Dubbel Smart Key-systeem inclusief ruitbediening en automatische sluitfunctie |
| * 12V-stopcontacten in laadbak |
| * Laadbakhaak |
|  |
| **VEILIGHEID** |
| * Dodehoekdetectie (BSD) |
| * Rear Cross Traffic Alert (RCTA) |
| * Lane Change Assist (LCA) |
| * Hoogwaardige stalen constructie |
| * Ultrastijf ‘Quad Frame’ voor meer stevigheid, minder trillingen en geluiden |
| * Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen |
| * Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met tractiecontrolesysteem (TCS), afdaalhulp voor hellingen (HDC), actieve koprolbescherming (ARP) en noodremsignaal (ESS) |
| * Twee airbags voor bestuurder en voorpassagier |
| * Laterale airbags voor bestuurder en voorpassagier |
| * Gordijnairbags voor de voorste en achterste inzittenden |
| * Gordels met krachtbegrenzers en voorspanners vooraan |
| * Aan/uit-schakelaar voor frontale passagiersairbag |
| * Gordelwaarschuwing voor bestuurder en voorpassagier |
| * Verankering voor kinderstoel |
| * Kinderslot |
| * Snelheidsgevoelige deurvergrendeling |
| * Bandenspanningscontrole (TPMS) |
| * Zichtbaar VIN-nummer |
|  |
| **KLIMAATREGELING** |
| * Automatische airconditioning vooraan (twee temperatuurzones) |
| * Manuele airconditioning vooraan |
| * Luchtkwaliteitsensor |
| * Ventilatieroosters op achterkant van middenconsole |
| * Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor |

\* Bovenstaande uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**■ TECHNISCHE SPECIFICATIES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | | | | 2.2 diesel | | | |
| Aangedreven wielen | | | | 2WD | | Inschakelbare 4WD | |
| Transmissie | | | | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Uitstoot | | | | Euro 6 | | Euro 6 | |
| Buitenafmetingen | Totale lengte | | mm | 5,095 | | | |
| Totale breedte | | mm | 1,950 | | | |
| Totale hoogte | | mm | 1,840 | | | |
| Wielbasis | | mm | 3,100 | | | |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1,640 (235/70R17) | | | |
| Achteraan | mm | 1,640 (235/70R17) | | | |
| Overhang | Vooraan | mm | 890 | | | |
| Achteraan | mm | 1,105 | | | |
| Minimale bodemvrijheid | | mm | 215 (Between the axles clearance) | | | |
| Minimale draaistraal | | m | 5.91 | | | |
| Gewicht | Maximaal toegelaten massa | | kg | 2,830 | | 2,880 | |
| Rijklaar gewicht | | kg | 1,980~2,077 | 1,990~2,092 | 2,080~2,177 | 2,090~2,192 |
| Maximaal sleepgewicht | Geremd | kg | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 |
| Ongeremd | kg | 750 | | | |
| Motor | Brandstof | | - | Diesel | | | |
| Brandstoftank | | liter | 75 | | | |
| Cilinderinhoud | | cm³ | 2.157 | | | |
| Boring x slag | | mm | 86,2 X 92,4 | | | |
| Compressieverhouding | | - | 15,5:1 | | | |
| Aantal cilinders | | - | 4 in lijn | | | |
| Prestaties | Max. vermogen | | kW/t/min | 133,1/4.000 | | | |
| pk/t/min | 181/4.000 | | | |
| Max. koppel | | Nm/t/min | 400 / 1,400~2,800 | | | |
| kg.m / t/min | 40.8 / 1,400~2,800 | | | |
| Topsnelheid | | km/u | 195 | 185 | 195 | 185 |
| Brandstofverbruik | CO2(gemengde cyclus) | | g/km | 199 | 218 | 211 | 226 |
| Gemengde cyclus | | l/100 km | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.6 |
| In de stad | | l/100 km | 9.4 | 10.5 | 9.7 | 10.9 |
| Buiten de stad | | l/100 km | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 7.2 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

<Einde>