

**PERSINFORMATIE**

Datum: Maart 5 2019

**89ste Internationale Autosalon van Genève 2019**

**Hal / Stand: 4 / 4131**

**SSANGYONG STELT ZIJN GAMMA VOOR MJ 2019 TENTOON IN GENÈVE**

**[1] TIVOLI**

**[2] XLV**

**[3] REXTON**

**[4] MUSSO**

※ De uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**[1] TIVOLI**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

* 128 pk sterke 1.6 e-XGi160-benzinemotor
* 115 pk sterke 1.6 e-XDi160-dieselmotor met CO2- en roetfilter (CDPF)
* Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus
* Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator
* Nieuwe automatische zesassige automatische transmissie met handgeschakelde versnellingskeuze
* Voorwielophanging met McPherson-veerpoten
* Achterwielophanging met torsieas (2WD)
* Meerarmige achterwielophanging (AWD)
* Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
* Spanningsstabilisator (alleen regulatieregio)
* Brandstoftank van 47 liter
* Smart Steer-stuursysteem (modi normaal, comfort en sport)
* Stop-startsysteem 'Idle stop & go' (ISG) bij manuele transmissie

**Look**

* Nieuwe dubbele verchroomde garnituurset op achterbumper
* Pianozwart radiatorrooster
* Heldere chroomstrips op gordellijn en rand van motorkap
* Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten
* Donker getinte ruiten in achterdeuren en achterklep
* Zilverkleurige dakrails
* Zwarte dakrails
* Sportieve achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht
* 18" lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R - gefacetteerd of zwart
* 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R
* 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 205/60R
* 16” stalen velgen met bandenmaat 205/60R
* Bandenherstelkit
* Noodreservewiel 125/80 R16
* Volwaardig reservewiel
* Stuurwiel overtrokken met leder
* Stuurwiel overtrokken met urethaan
* Versnellingspookknop in leder
* Versnellingspookknop in urethaan
* Zilverkleurige accenten op het instrumentenbord bij het beige en zwarte interieur
* Zilverkleurige en bruine accenten op het instrumentenbord bij het bruine interieur
* Vloermatten
* In de hoogte verstelbare projectiekoplampen
* In de hoogte verstelbare HID-koplampen
* Led-dagverlichting
* Achterlichtblokken met led-technologie
* Op de bumper gemonteerde zijdelingse richtingaanwijzer
* Tweekleurige sierstrips onderaan
* Buitendeurgrepen in koetswerkkleur
* Hybride ruitenwisserbladen
* Binnendeurgrepen in chroom
* Binnendeurgrepen in zilver (standaard)
* Drempelplaatjes in roestvrij staal vooraan
* Drempelplaatjes in PVC vooraan (standaard)
* Orgeltype gaspedaal
* Tweekleurige koetswerkafwerking (optie)
* Sfeerverlichting op deurbekleding en centraal dashboard

**Stoelen**

* 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
* In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
* 60/40 neerklapbare achterbank met neerklapbare centrale armsteun met bekerhouder
* Stoelbekleding in hoogwaardig bruin leder met quiltpatroon
* Zwarte lederen stoelbekleding
* Bekleding in een combinatie van thermoplastisch polyurethaan (TPU) en stof
* Zwarte bekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU) met Geonic-print
* Beige lederen stoelbekleding
* Geweven stoffen stoelbekleding
* Geventileerde voorstoelen
* Verwarmbare voorstoelen
* Verstelbare hoofdsteunen vooraan
* Kantelbare achterstoelen (32,5°)

**Klimaatregeling**

* Volautomatische airconditioning met twee zones, temperatuursensor en digitale weergave
* Manuele airconditioning (standaard)
* Verwarmingskanaal naar achterbank om de klimaatregeling in heel de auto te optimaliseren
* Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

**Gebruiksgemak**

* Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren voor de achtergrondverlichting
* Klassiek instrumentenbord (standaard)
* Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de buitenspiegels
* Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de spatborden
* Elektronische snelheidsregelaar
* 2DIN-audiosysteem met mp3-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)
* 7"-touchscreen in hoge resolutie, audiostreaming en link naar parkeercamera
* TomTom-navigatiesysteem met 7”-scherm, parkeercamera achteraan, DAB-radio, CarPlay, Android Auto en audiostreaming, iPod/iPhone-aansluiting en verkeersberichtenkanaal (TMC)
* USB-geheugenaansluiting en AUX-aansluiting voor navigatie
* Handsfree Bluetooth-systeem
* Autoconnectiviteit (Apple CarPlay en Google Android Auto)
* Staafantenne op het dak
* Achterruitverwarming met timer
* Elektrisch schuif- en kanteldak met klembeveiliging en zonnescherm
* Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurderszijde
* Sleutelloze vergrendeling met afstandsbediening, vouwsleutel en paniekknop
* Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot en automatisch sluitsysteem
* Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank
* Audiobediening op het stuurwiel
* Boordcomputer met buitentemperatuurweergave
* 12V-gelijkstroomstopcontacten onder het instrumentenbord en in de bagageruimte
* Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
* Automatische activering van de koplampen en ruitenwissers
* Mobiele asbak
* Sleutelgatverlichting
* Digitale klok
* Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep
* Centraal opbergvak
* Handgreep op de achterklep voor meer sluitgemak
* Bekerhouders in de console vooraan
* Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
* Zonneklep met make-upspiegel (standaard)
* Bagageafdekking en veiligheidsnet
* In de hoogte verstelbare bagageafdekking en zijafdekking voor bagage
* Gereedschapsset in de bagageruimte
* Elektronisch bediende achterklep
* Telescopisch en kantelbaar stuurwiel
* Verwarmbare stuurwielbekleding

**Veiligheid**

* Autonome noodremhulp (AEBS)
* Forward Collision Warning (FCW)
* Rijstrookwaarschuwing (LDWS)
* Rijstrookassistent (LKAS)
* Grootlichtassistent (HBA)
* Verkeersbordherkenning (TSR): EU-regio alleen
* Versterkte zelfdragende koetswerkstructuur
* Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen
* Frontale airbags voor bestuurder en passagier
* Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en dubbele voorspanners
* Gordijnairbags voor- en achteraan
* Zijdelingse airbags vooraan
* Knieairbag voor bestuurder
* Aan-uitschakelaar voor voorste passagiersairbag
* Parkeersensoren achteraan
* Parkeersensoren vooraan
* Vierkanaals antiblokkeerremsysteem
* Elektronische stabiliteitsregeling met hydraulische remhulp, vertrekhulp voor hellingen en actieve koprolbescherming
* Noodstopsignalen
* Geventileerde schijfremmen vooraan
* Schijfremmen achteraan
* Led-mistkoplampen
* Mistachterlicht
* Hoffelijkheidsverlichting op de deuren
* Antidiefstalsysteem met startonderbreking
* Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie
* Manuele parkeerrem
* Kinderslot
* Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling
* In de hoogte verstelbare veiligheidsgordel (vooraan)
* Snelheidsafhankelijke gordelwaarschuwing vooraan en achteraan
* Centrale driepuntsgordel achteraan
* Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes
* Elektrochromatische binnenspiegel
* Bandenspanningscontrole (TPMS)
* Zichtbaar VIN-nummer

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | Benzine | Diesel |
| Aangedreven wielen | 2WD | Vierwielaandrijving | 2WD | Vierwielaandrijving |
| Transmissie | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Afmetingen | Totale lengte | mm | 4.202 | 4.202 |
| Totale breedte | mm | 1.798 | 1.798 |
| Totale hoogte | mm | 1.590 (1.600: inclusief dakimperiaal) | 1.590 (1.600: inclusief dakimperiaal) |
| Wielbasis | mm | 2.600 | 2.600 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.555 | 1.555 |
| Achteraan | mm | 1.555 | 1.555 |
| Overhang | Vooraan | mm | 865 | 865 |
| Achteraan | mm | 737 | 737 |
| Oprijhoek | graden | 20,5 | 20,5 |
| Afrijhoek | graden | 28,0 | 28,0 |
| Overschrijdingshoek | graden | 17,0 | 17,0 |
| Min. bodemvrijheid | mm | 167 | 167 |
| Draaicirkel (straal) | m | 5,3 | 5,3 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 1.810 | 1.900 | 1.920 | 2.010 |
| Rijklaar gewicht | kg | 1.270 ~ 1.343 | 1.300 ~ 1.363 | 1.400 ~ 1.463 | 1.355 ~ 1.422 | 1.390 ~ 1.453 | 1.455 ~ 1.522 | 1.480 ~ 1.543 |
| Bruto trailergewicht | Geremd | kg | 1.000 | 1.500 |
| Ongeremd | kg | 500 | 500 |
| Motor | Brandstof | - | Benzine | Diesel |
| Brandstoftank | L | 47 | 47 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 1.597 | 1.597 |
| Boring x slag | mm | 76 x 88 | 76 x 88 |
| Compressieverhouding | - | 10,5 : 1 | 15,5 : 1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen | kW/t/min | 94,1 / 6.000 | 84,6 / 3.400 ~ 4.000 |
| Pk/t/min | 128 / 6.000 | 115 / 3.400 ~ 4.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 160 / 4.600 | 300 / 1.500 ~ 2.500 |
| kg.m/t/min | 16,3 / 4.600 | 30,6 / 1.500 ~ 2.500 |
| Topsnelheid | km/u | 181 | 175 | 181 | 175 | 172 | 175 | 172 |
| BrandstofVerbruik | CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 154 (149\*) | 167 | 162(157\*) | 113 (109\*) | 146 | 123 (119\*) | 156 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 6,6 (6,4\*) | 7,2 | 7,0(6,8\*) | 4,3 (4,2\*) | 5,5 | 4,7 (4,5\*) | 5,9 |
| In de stad | l/100 km | 8,6 (8,2\*) | 9,8 | 9,1(8,6\*) | 5,1 (4,8\*) | 7,4 | 5,5 (5,1\*) | 7,8 |
| Buiten de stad | l/100 km | 5,5 (5,4\*) | 5,7 | 5,8(5,7\*) | 3,9 (3,8\*) | 4,5 | 4,2 (4,2\*) | 4,9 |

\* Cijfers met stop-startsysteem ISG (Idle Stop and Go system)

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

\* De benzine- en dieselcijfers zijn gebaseerd op de Euro 6-norm.

\* Ophanging: 2WD met torsiestang, AWD met Multi-Link

**[2] XLV**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

* + 128 pk sterke 1.6 e-XGi160-benzinemotor
	+ 115 pk sterke 1.6 e-XDi160-dieselmotor met CO2- en roetfilter (CDPF)
	+ Actieve vierwielaandrijving met LOCK-modus
	+ Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator
	+ Nieuwe automatische zesassige automatische transmissie met handgeschakelde versnellingskeuze
	+ Voorwielophanging met McPherson-veerpoten
	+ Achterwielophanging met torsieas (2WD)
	+ Meerarmige achterwielophanging (AWD)
	+ Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
	+ Spanningsstabilisator (alleen regulatieregio)
	+ Brandstoftank van 47 liter
	+ Smart Steer-stuursysteem (modi normaal, comfort en sport)
	+ Stop-startsysteem 'Idle stop & go' (ISG) bij manuele transmissie

**Look**

* + Pianozwart radiatorrooster
	+ Heldere chroomstrips op gordellijn en rand van motorkap
	+ Warmtewerende voorruit en voorste zijruiten
	+ Donker getinte ruiten in achterdeuren en achterklep
	+ Zilverkleurige dakrails
	+ Sportieve achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht
	+ 18" lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R - gefacetteerd of zwart
	+ 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 215/45R
	+ 16” lichtmetalen velgen met bandenmaat 205/60R
	+ 16” stalen velgen met bandenmaat 205/60R
	+ Bandenherstelkit
	+ Noodreservewiel 125/80 R16
	+ Volwaardig reservewiel
	+ Stuurwiel overtrokken met leder
	+ Stuurwiel overtrokken met urethaan
	+ Versnellingspookknop in leder
	+ Versnellingspookknop in urethaan
	+ Titaniumkleurige accentlak op het instrumentenbord bij het beige en zwarte interieur
	+ Titaniumkleurige en bruine accentlak op het instrumentenbord bij het bruine interieur
	+ Vloermatten
	+ Hemelbekleding
	+ In de hoogte verstelbare projectiekoplampen
	+ In de hoogte verstelbare HID-koplampen
	+ Led-dagverlichting
	+ Achterlichtblokken met led-technologie
	+ Tweekleurige sierstrips onderaan
	+ Buitendeurgrepen in koetswerkkleur
	+ Hybride ruitenwisserbladen
	+ Binnendeurgrepen in chroom
	+ Binnendeurgrepen in Titaniumlak (standaard)
	+ Drempelplaatjes in roestvrij staal vooraan
	+ Drempelplaatjes in PVC vooraan (standaard)
	+ Orgeltype gaspedaal
	+ Tweekleurige koetswerkafwerking (optie)
	+ Nieuwe sfeerverlichting op deurbekleding en centraal dashboard

**Stoelen**

* + 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
	+ In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
	+ 60/40 neerklapbare achterbank met neerklapbare centrale armsteun met bekerhouder
	+ Stoelbekleding in hoogwaardig bruin leder met quiltpatroon
	+ Zwarte lederen stoelbekleding
	+ Zwarte bekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU) met Geonic-print
	+ Beige lederen stoelbekleding
	+ Geweven stoffen stoelbekleding
	+ Geventileerde voorstoelen
	+ Verwarmbare voor- en achterstoelen
	+ Verstelbare hoofdsteunen vooraan
	+ Kantelbare achterstoelen (32,5°)

**Klimaatregeling**

* + Volautomatische airconditioning met twee zones, temperatuursensor en digitale weergave
	+ Manuele airconditioning (standaard)
	+ Verwarmingskanaal naar achterbank om de klimaatregeling in heel de auto te optimaliseren
	+ Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor

**Gebruiksgemak**

* + Supervision-instrumentenbord met keuze uit zes kleuren voor de achtergrondverlichting
	+ Klassiek instrumentenbord (standaard)
	+ Zijdelingse led-richtingaanwijzers op de buitenspiegels
	+ led-repeaters op spatbord (standaard)
	+ Elektronische snelheidsregelaar
	+ 2DIN-audiosysteem met mp3-speler en iPod/iPhone-aansluiting (met RDS)
	+ 7"-touchscreen in hoge resolutie, audiostreaming en link naar parkeercamera
	+ TomTom-navigatiesysteem met 7”-scherm, parkeercamera achteraan, DAB-radio, CarPlay, Android Auto en audiostreaming, iPod/iPhone-aansluiting en verkeersberichtenkanaal (TMC)
	+ USB-geheugenaansluiting en AUX-aansluiting voor navigatie
	+ Handsfree Bluetooth-systeem
	+ Autoconnectiviteit (Apple CarPlay en Google Android Auto)
	+ Staafantenne op het dak
	+ Achterruitverwarming met timer
	+ Elektrisch schuif- en kanteldak met klembeveiliging en zonnescherm
	+ Elektrische ruit met klembeveiliging aan bestuurderszijde
	+ Sleutelloze vergrendeling met afstandsbediening, vouwsleutel en paniekknop
	+ Dubbele intelligente sleutel met elektronisch stuurkolomslot
	+ Zes luidsprekers, waaronder twee tweeters, voor een hoogwaardige klank
	+ Audiobediening op het stuurwiel
	+ Boordcomputer met buitentemperatuurweergave
	+ 12V-gelijkstroomstopcontacten onder het instrumentenbord en in de bagageruimte
	+ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
	+ Automatische activering van de koplampen en ruitenwissers
	+ Mobiele asbak
	+ Sleutelgatverlichting
	+ Digitale klok
	+ Dubbele gasgevulde veren voor de achterklep
	+ Centraal opbergvak
	+ Handgreep op de achterklep voor meer sluitgemak
	+ Bekerhouders in de console vooraan
	+ Zonnekleppen met verlichte make-upspiegels
	+ Zonneklep met make-upspiegel (standaard)
	+ Bagageafdekking en veiligheidsnet
	+ In de hoogte verstelbare bagageafdekking en zijafdekking voor bagage
	+ Gereedschapskoffer in bagageruimte
	+ Elektronisch bediende achterklep
	+ Telescopisch en kantelbaar stuurwiel
	+ Verwarmbare stuurwielbekleding

**Veiligheid**

* + Autonome noodremhulp (AEBS)
	+ Forward Collision Warning (FCW)
	+ Rijstrookwaarschuwing (LDWS)
	+ Rijstrookassistent (LKAS)
	+ Grootlichtassistent (HBA)
	+ Verkeersbordherkenning (TSR): EU-regio alleen
	+ Versterkte zelfdragende koetswerkstructuur
	+ Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen
	+ Frontale airbags voor bestuurder en passagier
	+ Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en dubbele voorspanners
	+ Gordijnairbags voor- en achteraan
	+ Zijdelingse airbags vooraan
	+ Knieairbag voor bestuurder
	+ Aan-uitschakelaar voor voorste passagiersairbag
	+ Parkeersensoren achteraan
	+ Parkeersensoren vooraan
	+ Vierkanaals antiblokkeerremsysteem
	+ Elektronische stabiliteitsregeling met hydraulische remhulp, vertrekhulp voor hellingen en

actieve koprolbescherming

* + Noodstopsignalen
	+ Geventileerde schijfremmen vooraan
	+ Schijfremmen achteraan
	+ Mistkoplampen Voor
	+ Mistachterlicht
	+ Hoffelijkheidsverlichting op de deuren
	+ Antidiefstalsysteem met startonderbreking
	+ Achterruitenwisser/-sproeier met intervalfunctie
	+ Manuele parkeerrem
	+ Kinderslot
	+ Automatische snelheidsafhankelijke deurvergrendeling
	+ In de hoogte verstelbare veiligheidsgordel (vooraan)
	+ Snelheidsafhankelijke gordelwaarschuwing vooraan en achteraan
	+ Centrale driepuntsgordel achteraan
	+ Isofix-bevestiging met topanker voor kinderzitjes
	+ Elektrochromatische binnenspiegel
	+ Bandenspanningscontrole (TPMS)
	+ Zichtbaar VIN-nummer

**■ TECHNISCHE GEGEVENS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | Benzine | Diesel |
| Aangedreven wielen | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
| Transmissie | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Afmetingen | Totale lengte | mm | 4.440 | 4.440 |
| Totale breedte | mm | 1.798 | 1.798 |
| Totale hoogte | mm | 1.605 (1.635: inclusief dakimperiaal) | 1.605 (1.635: inclusief dakimperiaal) |
| Wielbasis | mm | 2.600 | 2.600 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.555 (1.550: 18”) | 1.555 (1.550: 18”) |
| Achteraan | mm | 1.555 (1.550: 18”) | 1.555 (1.550: 18”) |
| Overhang | Vooraan | mm | 865 | 865 |
| Achteraan | mm | 975 | 975 |
| Oprijhoek | graden | 20,0 | 20,0 |
| Afrijhoek | graden | 20,8 | 20,8 |
| Overschrijdingshoek | graden | 17,0 | 17,0 |
| Min. bodemvrijheid | mm | 167 | 167 |
| Draaicirkel (straal) | m | 5,3 | 5,3 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 1.870 | 1.950 | 1.970 | 2.060 |
| Rijklaar gewicht | kg | 1.315 ~ 1.388 | 1.345 ~ 1.409 | 1.450 ~ 1.514 | 1.405 ~ 1.472 | 1.425 ~ 1.489 | 1.505 ~ 1.572 | 1.535 ~ 1.599 |
| Bruto trailergewicht | Geremd | kg | 1.000 | 1.500 |
| Ongeremd | kg | 500 | 500 |
| Motor | Brandstof | - | Benzine | Diesel |
| Brandstoftank | L | 47 | 47 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 1.597 | 1.597 |
| Boring x slag | mm | 76 x 88 | 76 x 88 |
| Compressieverhouding | - | 10,5 : 1 | 15,5 : 1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen | kW/t/min | 94,1 / 6.000 | 84,6 / 3.400 ~ 4.000 |
| Pk/t/min | 128 / 6.000 | 115 / 3.400 ~ 4.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 160 / 4.600 | 300 / 1.500 ~ 2.500 |
| kg.m / t/min | 16,3 / 4.600 | 30,6 / 1.500 ~ 2.500 |
| Topsnelheid | km/u | 178 | 172 | 172 | 170 | 174 | 170 | 174 |
| BrandstofVerbruik | CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 165 (159\*) | 176 | 184 | 121 (117\*) | 154 | 131 (127\*) | 164 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 7,1 (6,8\*) | 7,6 | 7,9 | 4,7 (4,5\*) | 5,9 | 5,1 (4,9\*) | 6,3 |
| In de stad | l/100 km | 9,5 (9,0\*) | 10,3 | 10,8 | 5,4 (5,1\*) | 7,5 | 5,7 (5,4\*) | 7,9 |
| Buiten de stad | l/100 km | 5,6 (5,5\*) | 6,0 | 6,2 | 4,2 (4,2\*) | 4,9 | 4,6 (4,6\*) | 5,3 |

\* Cijfers met stop-startsysteem ISG (Idle Stop and Go system)

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

\* De benzine- en dieselcijfers zijn gebaseerd op de Euro 6-norm.

\* Ophanging: 2WD met torsiestang, AWD met Multi-Link

**[3] Rexton**

**■ UITRUSTING**

**Mechanisch**

* + 181 pk sterke 2.2-dieselmotor met SCR-systeem
	+ 215 pk sterke 2.0-benzinemotor
	+ Tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving
	+ Manuele zesversnellingsbak
	+ Zeventrapsautomaat (dieselmotor)
	+ Zestrapsautomaat (benzinemotor)
	+ ‘Double Wishbone’-voorwielophanging met schroefveren
	+ Vijfpuntsachterwielophanging met schroefveren
	+ Impactabsorberende meerpuntsophanging achteraan (verkrijgbaar met automaat)
	+ Geventileerde schijfremmen voor- en achteraan
	+ Elektronische parkeerrem met automatische hold-functie
	+ Brandstoftank 70 liter
	+ Steun voor trekhaak
	+ Spanningsstabilisator

**Stuurinrichting**

* + Hydraulische stuurbekrachtiging
	+ Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
	+ Met leder bekleed stuurwiel met zilverkleurige of hoogglanzend zwarte accenten
	+ Manueel in de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom
	+ Mechanisch stuurslot
	+ Elektrisch stuurslot
	+ Verwarmbare stuurwielbekleding

**Stoelen**

* In acht richtingen elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
* In zes richtingen elektrisch verstelbare passagiersstoel
* Bestuurdersstoel kracht lumbale ondersteuning
* Ingangsvoorziening voor passagiersstoel
* In twee delen (60/40) neerklapbare tweede stoelenrij met neerklapbare centrale armsteun
* In twee delen (50/50) neerklapbare derde stoelenrij
* Stoelgeheugen voor drie bestuurders, inclusief standen van stoelen en buitenspiegels
opgeslagen in geheugen van de auto
* Automatische ‘easy access’-modus voor bestuurdersstoel
* Verwarmbare stoelen voor- en achteraan
* Geventileerde stoelen vooraan
* Verschuifbare hoofdsteunen vooraan
* Hoogwaardige stoelbekleding in Nappaleder
* Stoelbekleding in thermoplastisch polyurethaan (TPU)
* Vlak geweven stoelbekleding
	+ Neer- en wegklapbare stoelen op tweede stoelenrij

**Exterieur**

* Chroomafwerking op het radiatorrooster
* Projectiekoplampen
* HID-koplampen (High Intensity Discharge) van 25W
* Zijdelingse markeerlichten en richtingaanwijzers met led-technologie
* Buitenspiegels met zijdelingse richtingaanwijzer en grondverlichting
* Geïntegreerde led-mistkoplampen & hoekverlichting
* Led-achterlichtblokken met lichtrail
* Achterspoiler met hoog gemonteerd led-remlicht
* Led-nummerplaatverlichting
* Ruitenwissers met ‘aero blade’
* Buitendeurgrepen in koetswerkkleur met verborgen toets
* Zelfreinigende deurdrempels
* Verborgen uitlaat
* Stijlvolle zwarte en zilverkleurige dakrails
* Staafantenne
* Haaienvinantenne
* Zonnedak met klembeveiliging
* Achtermistlichten
* Dagverlichting

**Interieur**

* Zonnekleppen met verlichting en uitschuifbaar zijgedeelte
* Verlicht en vergrendelbaar handschoenkastje
* A-stijl met stoffen bekleding
* B-stijl met assistentiegreep
* Roestvrijstalen drempelplaatjes voor de voor- en achterdeuren
* Verlichte drempellijsten
* Lederen versnellingspookknop voor manuele transmissie
* Led-verlichting in het interieur
* Verchroomde binnendeurgrepen
* Sfeerverlichting op het instrumentenbord en de deurgreep
* Vloermatten

**Velgen en banden**

* 17” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/70
* 18" lichtmetalen wielen met bandenmaat 255/60 (gefacetteerd)
* 20” velgen met bandenmaat 255/50 (gesputterde chroomafwerking)
* Bandenherstelkit

**Veiligheid**

* Autonome noodremhulp (AEB)
* Forward Collision Warning (FCW)
* Lane Departure Warning (LDW)
* Grootlichtassistent (HBA)
* Verkeersbordherkenning (TSR)
* Dodehoekdetectie (BSD)
* Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
* Lane Change Assist (LCA)
* Hoogwaardige stalen constructie
* Ultrastijf ‘Quad Frame’ voor meer stevigheid, minder trillingen en geluiden
* Deurbalken voor extra bescherming bij zijdelingse aanrijdingen
* Vierkanaals antiblokkeerremsysteem
* Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met tractiecontrolesysteem (TCS), afdaalhulp voor
 hellingen (HDC), actieve koprolbescherming (ARP) en noodremsignaal (ESS)
* Twee airbags voor bestuurder en voorpassagier
* Zijdelingse airbags voor de voorste en achterste inzittenden
* Gordijnairbags voor de voorste en achterste inzittenden
* Knieairbag voor bestuurder
* Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en voorspanners vooraan met vergrendelingstong
 (CLT)
* Veiligheidsgordels met krachtbegrenzers en voorspanners (buitenste plaatsen/centrale
 driepuntsgordels
* Aan/uit-schakelaar voor voorste passagiersairbag
* Gordelwaarschuwing voor bestuurder en voorpassagier
* Verankering voor kinderstoel
* Manuele hoogteregeling voor gordel op B-stijl
* Kinderslot
* Snelheidsgevoelige deurvergrendeling
* Bandenspanningscontrole (TPMS)
* Zichtbaar VIN-nummer

**Gebruiksgemak**

* Elektronische snelheidsregelaar
* Verwarmde ruitenwissers
* Elektrochromatische binnenspiegel
* Automatische hoogteregeling koplampen
* Achterruitenwisser met intervalfunctie
* Automatische koplampregeling en ruitenwissers met regensensor vooraan
* Zonwerende en geluiddempende voorruit
* Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
* Getinte zijruiten vooraan
* Privacyglas (achterste zijruiten en achterklepruit)
* Ruiten met klembeveiliging
* Richtingaanwijzer met tiptoetsbediening (3x knipperen)
* Sleutelloze toegang met afstandsbediening en vouwsleutel
* Verlicht contactslot
* Supervision-instrumentenbord met boordcomputer met 7” TFT-LCD-kleurenscherm
* Supervision-instrumentenbord met boordcomputer met monochroom 3,5” TFT-LCD-scherm
* Bagageafdekking, veiligheidsnet en boodschappenhaak in de bagageruimte (vijfzitter)
* Variabel bagager다
* Veiligheidsnet in de bagageruimte
* Standaard 8” smart audio met parkeercamera
* 9,2” HD-scherm voor navigatie en achteruitrijcamera
* Driedimensionaal Around View Monitor-systeem (AVM)
* Zes luidsprekers
* USB- en AUX-aansluiting
* Bluetooth-aansluiting voor mobiele telefoon en audiostreaming
* Audiobedieningstoetsen op het stuur
* Autoconnectiviteit (Apple CarPlay & Google Android Auto)
* Intelligente elektrische achterklep
* Parkeersysteem vooraan (4 sensoren) met tweefasige waarschuwing
* Parkeersysteem achteraan (4 sensoren) met driefasige waarschuwing
* Dubbel Smart Key-systeem met ruitregeling en automatische sluitingsfunctie
* 12V-stopcontacten & USB-lader op achterkant van console
* 220V-stopcontact

**Klimaatregeling**

* Automatische airconditioning (twee zones)
* Manuele airconditioning achterin (zevenzitter)
* Automatische ontwaseming
* Luchtkwaliteitssysteem
* Ionisator
* Ventilatieroosters op achterkant van middenconsole
* Verwarming met PTC (Positieve TemperatuursCoëfficiënt)

\* Bovenstaande uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS (Diesel)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | 2.2 diesel (5 plaatsen) | 2.2 diesel (7 plaatsen) |
| Aangedreven wielen | 2WD | Inschakelbare 4WD | 2WD | Inschakelbare 4WD |
| Transmissie | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 | MAN6 | AUT7 |
| Uitstoot | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Buitenafmetingen | Totale lengte | mm | 4.850 |
| Totale breedte | mm | 1.960 |
| Totale hoogte | mm | 1.825 (met imperiaal) |
| Wielbasis | mm | 2.865 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.640 |
| Achteraan | mm | 1.640 |
| Overhang | Vooraan | mm | 895 |
| Achteraan | mm | 1.090 |
| Minimale bodemvrijheid | mm | 224 (met IRS) / 203 (met vijfarmige achterwielophanging) |
| Minimale draaistraal | m | 5,5 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 2.750 | 2.860 | 2.850 | 2.960 |
| Rijklaar gewicht | kg | 1.995~2.065 | 2.005~2.106 | 2.095~2.165 | 2.105~2.206 | 1.995~2.077 | 2.030~2.143 | 2.120~2.202 | 2.130~2.243 |
| Maximaal sleep-gewicht | Geremd | kg | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 |
| Ongeremd | kg | 750 |
| Motor | Brandstof | - | Diesel |
| Brandstoftank | liter | 70 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 2.157 |
| Boring x slag | mm | 86,2 X 92,4 |
| Compressieverhouding | - | 15,5:1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen  | kW/t/min | 133,1/4.000 |
| Pk/t/min | 181/4.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 | 400 / 1.400 ~ 2.800 | 420 / 1.600 ~ 2.600 |
| kg.m / t/min | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 | 40,7 / 1.400 ~ 2.800 | 42,8 / 1.600 ~ 2.600 |
| Topsnelheid | km/u | 185 | 185 |
| Brandstofverbruik | In de stad | l/100 km | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 10,2 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 10,4 |
| Buiten de stad | l/100 km | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 7,0 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 7,6 | 8,0 | 7,9 | 8,3 |
| CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 199 | 211 | 204 | 213 | 199 | 211 | 208 | 218 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

**■ TECHNISCHE GEGEVENS (Benzine)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor | 2.0 benzine (vijfzitter) | 2.0 benzine (zevenzitter) |
| Aangedreven wielen | 2WD | Inschakelbare 4WD | 2WD | Inschakelbare 4WD |
| Transmissie | MAN6 | AUT6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 | AUT6 |
| Uitstoot | Euro 6 | Euro 6 |
| Buitenafmetingen | Totale lengte | mm | 4.850 |
| Totale breedte | 　 | mm | 1.960 |
| Totale hoogte | mm | 1.825 (met imperiaal) |
| Wielbasis | 　 | mm | 2.865 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1.640 |
| Achteraan | mm | 1.640 |
| Overhang | Vooraan | mm | 895 |
| Achteraan | mm | 1.090 |
| Minimale bodemvrijheid | mm | 203 (met vijfarmige achterwielophanging) |
| Minimale draaistraal | m | 5,5 |
| Gewicht | Maximum toegelaten massa | kg | 2.730 | 2.840 | 2.830 | 2.940 |
| Rijklaar gewicht | 　 | kg | 1.975~2.045 | 1.985~2.086 | 2.085~2.186 | 2.000~2.082 | 2.010~2.123 | 2.110~2.223 |
| Maximaal sleep-gewicht | Geremd | kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Ongeremd | kg | 750 |
| Motor | Brandstof | 　 | - | Benzine |
| Brandstoftank | 　 | liter | 70 |
| Cilinderinhoud | 　 | cm³ | 1.998 |
| Boring x slag | mm | 86 X 86 |
| Compressieverhouding | - | 9,6 : 1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen  | kW/t/min | 165 / 5.500 |
| Pk/t/min | 225 / 5.500 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 | 350 / 1.500~4.500 |
| kg.m / t/min | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 | 35,7 / 1.500~4.500 |
| Topsnelheid | 　 | km/u | 190 | 185 | 190 | 185 |
| Brandstofverbruik | In de stad | l/100 km | 12,7 | 13,8 | 13,9 | 12,7 | 13,9 | 13,9 |
| Buiten de stad | 　 | l/100 km | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 8,4 | 8,4  |
| Gemengde cyclus | 　 | l/100 km | 9,7 | 10,3  | 10,4 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
| CO2 (gemengde cyclus) | g/km | 225 | 239 | 242 | 225 | 242 | 242 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

**[4] Musso**

**■ UITRUSTING**

|  |
| --- |
| **TECHNIEK** |
| * 2.2 e-XDi 220-dieselmotor met CDPF-filter
 |
| * Manuele zesversnellingsbak met schakelindicator
 |
| * Zestrapsautomaat met duimschakelaar op versnellingspookknop
 |
| * Tijdens het rijden inschakelbare vierwielaandrijving
 |
| * ‘Double Wishbone’-voorwielophanging met schroefveren
 |
| * Vijfpuntsachterwielophanging met schroefveren
 |
| * Geventileerde schijfremmen vooraan en schijfremmen achteraan
 |
| * Manuele parkeerrem
 |
| * Brandstoftank 75 liter
 |
| * Steun voor trekhaak
 |
| * Spanningsstabilisator
 |
| 　 |
| **STUURINRICHTING** |
| * Hydraulische stuurbekrachtiging
 |
| * Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
 |
| * Stuurwiel overtrokken met leder
 |
| * Manueel in de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom
 |
| * Elektrisch stuurslot
 |
| * Verwarmbaar stuur
 |
| 　 |
| **VELGEN EN BANDEN** |
| * 17” stalen velgen met bandenmaat 235/70
 |
| * 17” lichtmetalen velgen met bandenmaat 235/70
 |
| * 18” lichtmetalen velgen met bandenmaat 255/60
 |
| * 20” lichtmetalen velgen met bandenmaat 255/50 (gesputterde chroomafwerking)
 |
| * Bandenreparatiekit
 |
| * Volwaardig reservewiel
 |
| 　 |
| **ZETELS** |
| * 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
 |
| * 6-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel vooraan
 |
| * Neerklapbare tweede stoelenrij met neerklapbare centrale armsteun
 |
| * Verwarmbare stoelen voor- en achteraan
 |
| * Geventileerde stoelen vooraan
 |
| * Uitschuifbare hoofdsteunen vooraan
 |
| * Hoogwaardige stoelbekleding in zwart Nappaleder
 |
| * Hoogwaardige stoelbekleding in bruin Nappaleder
 |
| * Stoelhoezen in TPU (thermoplastisch polyurethaan)
 |
| * Stoffen stoelhoes
 |
|  |
| **KOETSWERK** |
| * Geïntegreerde projectiekoplampen
 |
| * HID-koplampen van 25 watt
 |
| * Buitenspiegels met zijdelingse richtingaanwijzer en grondverlichting
 |
| * Ruitenwissers met ‘aero blade’
 |
| * Buitendeurgrepen in koetswerkkleur met verborgen toets
 |
| * Zelfreinigende deurdrempels
 |
| * Stijlvolle dakrails
 |
| * Staafantenne / Haaienvinantenne (enkel EU)
 |
| * Schuif-/kanteldak
 |
| * Mistlampen voor en achter
 |
| * Dagverlichting
 |
| * Laadbakafdekking
 |
| 　 |
| **INTERIEUR** |
| * Zonnekleppen met verlichting
 |
| * Verlicht en vergrendelbaar handschoenkastje
 |
| * Mobiele asbak
 |
| * B-stijl met assistentiegreep
 |
| * Drempelplaatjes in roestvrij staal vooraan
 |
| * Drempelplaatjes in pvc achteraan
 |
| * Manuele versnellingspookknop in leder
 |
| * Gelakte binnendeurgrepen
 |
| * Vloermatten
 |
|  |
| **GEBRUIKSCOMFORT** |
| * Elektronische snelheidsregelaar
 |
| * IJsbestrijder voor ruitenwissers
 |
| * Elektrochrome binnenspiegel
 |
| * Koplamphoogteregeling
 |
| * Automatische koplampen en ruitenwisser met regensensor
 |
| * Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
 |
| * Zonwerende voorruit
 |
| * Getinte zijruiten in de voor- en achterdeuren
 |
| * Elektrische ruiten met klembeveiliging
 |
| * Richtingaanwijzer met tiptoetsbediening (3x knipperen)
 |
| * Sleutelloze toegang met afstandsbediening en vouwsleutel
 |
| * Verlicht contactslot
 |
| * Supervision-instrumentenbord met boordcomputer met 7” TFT-LCD-kleurenscherm
 |
| * Segment-instrumentenbord met boordcomputer met monochroom 3,5” TFT-LCD-scherm
 |
| * 2DIN-audiosysteem met mp3-speler
 |
| * Smart Audio met 8” SD-scherm en parkeercamera
 |
| * Navigatiesysteem met 9,2” HD-scherm en parkeercamera (enkel EU)
 |
| * Driedimensionaal Around View Monitor-systeem (AVM)
 |
| * Vier luidsprekers / zes luidsprekers
 |
| * USB- en AUX-aansluiting
 |
| * Handsfree Bluetooth-systeem
 |
| * Audiobedieningstoetsen op het stuur
 |
| * Autoconnectiviteit (Apple CarPlay & Google Android Auto)
 |
| * Obstakeldetectie vooraan
 |
| * Obstakeldetectie achteraan
 |
| * Dubbel Smart Key-systeem inclusief ruitbediening en automatische sluitfunctie
 |
| * 12V-stopcontacten in laadbak
 |
| * Laadbakhaak
 |
|  |
| **VEILIGHEID** |
| * Dodehoekdetectie (BSD)
 |
| * Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
 |
| * Lane Change Assist (LCA)
 |
| * Hoogwaardige stalen constructie
 |
| * Ultrastijf ‘Quad Frame’ voor meer stevigheid, minder trillingen en geluiden
 |
| * Deurbalken voor een optimale bescherming bij zijdelingse aanrijdingen
 |
| * Elektronische stabiliteitsregeling (ESP) met tractiecontrolesysteem (TCS), afdaalhulp voor hellingen (HDC), actieve koprolbescherming (ARP) en noodremsignaal (ESS)
 |
| * Twee airbags voor bestuurder en voorpassagier
 |
| * Laterale airbags voor bestuurder en voorpassagier
 |
| * Gordijnairbags voor de voorste en achterste inzittenden
 |
| * Gordels met krachtbegrenzers en voorspanners vooraan
 |
| * Aan/uit-schakelaar voor frontale passagiersairbag
 |
| * Gordelwaarschuwing voor bestuurder en voorpassagier
 |
| * Verankering voor kinderstoel
 |
| * Kinderslot
 |
| * Snelheidsgevoelige deurvergrendeling
 |
| * Bandenspanningscontrole (TPMS)
 |
| * Zichtbaar VIN-nummer
 |
| 　 |
| **KLIMAATREGELING** |
| * Automatische airconditioning vooraan (twee temperatuurzones)
 |
| * Manuele airconditioning vooraan
 |
| * Luchtkwaliteitsensor
 |
| * Ventilatieroosters op achterkant van middenconsole
 |
| * Verwarming met positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) voor dieselmotor
 |

\* Bovenstaande uitrusting is gebaseerd op de Europese specificaties.

**■ TECHNISCHE SPECIFICATIES**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor | 2.2 diesel |
| Aangedreven wielen | 2WD | Inschakelbare 4WD |
| Transmissie | MAN6 | AUT6 | MAN6 | AUT6 |
| Uitstoot | Euro 6 | Euro 6 |
| Buitenafmetingen | Totale lengte | mm | 5,095 |
| Totale breedte | mm | 1,950 |
| Totale hoogte | mm | 1,840 |
| Wielbasis | mm | 3,100 |
| Spoorbreedte | Vooraan | mm | 1,640 (235/70R17) |
| Achteraan | mm | 1,640 (235/70R17) |
| Overhang | Vooraan | mm | 890 |
| Achteraan | mm | 1,105 |
| Minimale bodemvrijheid | mm | 215 (Between the axles clearance) |
| Minimale draaistraal | m | 5.91 |
| Gewicht | Maximaal toegelaten massa | kg | 2,830 | 2,880 |
| Rijklaar gewicht | kg | 1,980~2,077 | 1,990~2,092 | 2,080~2,177 | 2,090~2,192 |
| Maximaal sleepgewicht | Geremd | kg | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 |
| Ongeremd | kg | 750 |
| Motor | Brandstof | - | Diesel |
| Brandstoftank | liter | 75 |
| Cilinderinhoud | cm³ | 2.157 |
| Boring x slag | mm | 86,2 X 92,4 |
| Compressieverhouding | - | 15,5:1 |
| Aantal cilinders | - | 4 in lijn |
| Prestaties | Max. vermogen  | kW/t/min | 133,1/4.000 |
| pk/t/min | 181/4.000 |
| Max. koppel | Nm/t/min | 400 / 1,400~2,800 |
| kg.m / t/min | 40.8 / 1,400~2,800 |
| Topsnelheid | km/u | 195 | 185 | 195 | 185 |
| Brandstofverbruik | CO2(gemengde cyclus) | g/km | 199 | 218 | 211 | 226 |
| Gemengde cyclus | l/100 km | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.6 |
| In de stad | l/100 km | 9.4 | 10.5 | 9.7 | 10.9 |
| Buiten de stad | l/100 km | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 7.2 |

\* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijgewoonten van de bestuurder.

\* Bovenstaande technische gegevens kunnen licht afwijken door lokale certificeringen of specifieke verkoopspecificaties.

<Einde>